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	№ п/п
	Тестовое задание

	1. 



	(Установите) Как называется участок помещения с установленным на нём оборудованием:  
1.Рабочим местом;
 2.Местом для работы;
 3.Местом для занятий.

	2. 
	(Установите) Из какого материала изготавливают изделия в столярной мастерской;
 1. Из металла;
 2. Из древесины;
 3. Из древесины и металла.

	3. 
	(Установите несколько правильных ответов) На какие группы делятся все породы деревьев:
1.Хвойные; 
2.Лиственные;
3.Кустарниковые.

	4. 
	(Установите) Какие вы знаете хвойные породы деревьев:
 1. Сосна, дуб, пихта;
 2. Ель, сосна, берёза;
 3. Ель, сосна, пихта.

	5. 
	(Установите) Какой бывает древесина по твёрдости:
 1. Твёрдая;
 2. Мягкая;
 3. Твердая и мягкая.

	6. 
	(Установите) Древесина, каких деревьев относится к мягким породам:
 1. Ели, осины, сосны, липы;
 2. Дуба, сосны, бука, граба;
 3. Дуба, берёзы, бука, граба.

	7. 
	(Установите) На каком разрезе ствола дерева видны полностью годичные кольца:
 1. На тангентальном;
 2. На поперечном;
 3. На радиальном.

	8. 
	(Установите) Как называется природный рисунок на обработанной поверхности древесины:
 1. Сердцевинные лучи;
 2. Рисунок;
 3. Текстура.

	9. 
	(Установите)Что является пороками древесины: 
1.Сучки;
2.Годичные кольца;
3.Трещины.

	10. 
	(Установите) На каком из представленных рисунков находится отлупная трещина:
1. [image: Типы трещин древесины]2. [image: Типы трещин древесины]3. [image: Типы трещин древесины]


	11. 
	(Установите) Как делятся пиломатериалы по форме и размерам:
 1. брусья, доски, горбыль;
 2. брусья, доски, бруски горбыль;
 3. брусья, доски, бруски.

	12. 
	(Установите) Какой пиломатериал является необрезной доской:
1. [image: C:\Users\yana\Desktop\a3cde4625db - копия (3).jpg]2. [image: C:\Users\yana\Desktop\a3cde4625db - копия (2).jpg]3. [image: C:\Users\yana\Desktop\a3cde4625db - копия.jpg]


	13. 
	(Установите) Обрезной пиломатериал толщиной до 100 мм, у которого ширина меньше двойной толщины:
1.Брус;
2.Брусок;
3.Доска.

	14. 
	(Установите) Какая доска шпунтованная:
1. [image: C:\Users\yana\Desktop\i_013 - копия (3).png] 2. [image: C:\Users\yana\Desktop\i_013 - копия (2).png]3. [image: C:\Users\yana\Desktop\i_013 - копия.png]


	15. 
	(Установите) Какое коробление «крылатость»:
1. [image: C:\Users\yana\Desktop\8765cf00184dff2ad33e4d8205711ab7 - копия (3).jpg]
2. [image: C:\Users\yana\Desktop\8765cf00184dff2ad33e4d8205711ab7 - копия (2).jpg]
3. [image: C:\Users\yana\Desktop\8765cf00184dff2ad33e4d8205711ab7 - копия.jpg]


	16. 
	(Установите) Какая влажность древесины допустима при изготовлении оконных (дверных)  коробок:
1. 15 ±3%;
2. 8 ±2 %;
3. 12 ±3 %.

	17. 
	(Установите) Какая влажность древесины допустима при изготовлении изделий мебели:
1. 15 ±3 %;
2. 8 ±2 %;
3. 12 ±3 %.

	18. 
	(Установите) Виды клеев:
1.Естественные и искусственные;     
2.Природные и синтетические;     
3.Столярные и универсальные.

	19. 
	(Установите) Какой клей выпускается в виде плиток:
1.Эпоксидный;     
2.Казеиновый;    
3.Столярный.

	20. 
	(Установите) В какой клей перед использованием добавляют воду:
1.Эпоксидный;     
2.Казеиновый;     
3.ПВА.

	21. 
	(Установите) Шипом называют:
1.Выступ на торце детали;     
2.Паз на торце детали;     
3.Углубление на торце детали.     

	22. 
	(Установите) Что называют проушиной:
1.Выступ на торце детали;     
2.Паз на торце детали;     
3.Углубление на торце детали;     

	23. 
	(Установите) Какой инструмент используют для разметки шипов:
1.Стусло;      
2.Малка;      
3.Рейсмус.

	24. 
	(Установите) Каким инструментом вырубают запиленные проушины:
1.Долото;     
2.Стамеска;     
3.Долото или стамеска.

	25. 
	(Установите) Каким инструментом зачищают вырубленные проушины:
1.Долото;     
2.Стамеска;     
3.Долото или стамеска.

	26. 
	(Установите) Каким инструментом подгоняют шипы и проушины:
1.Долото, рубанок;    
2.Стамеска, напильник;     
3.Долото, ножовка.

	27. 
	(Установите) Как лучше строгать древесину:
1.Вдоль волокон;
2.Поперёк волокон;
3.Не  имеет значения.

	28. 
	(Установите) В каких единицах измерения проставляют размеры на чертежах?
1. В миллиметрах;
2. В сантиметрах;
3. В метрах.

	29. 
	(Установите) Что такое разметка:
1.Проведение линий;      
2.Измерение заготовки;   
3.Нанесение линий, по которым деталь обрабатывают.

	30. 
	(Установите) От какой линии начинают разметку детали:
1.От базовой линии;   
2.От линии края детали;    
3.От линии торца детали.

	31. 
	  (Установите) Для чего используют инструмент рейсмус:
1.Для замера расстояния между двумя линиями;
2.Для проведения параллельных линий;
3.Для проведения перпендикулярных линий.

	32. 
	(Установите) Как называется та часть материала, которую надо снять при обработке:
1.Припуск;     
2.Увеличением размеров;     
3.Запасом длины и ширины.

	33. 
	(Установите) Назначение столярного верстака:
1.Рабочее место столяра;
2.Рабочее место швеи;
3.Рабочее место электрика.

	34. 
	(Установите) Из каких основных частей состоит столярный верстак:
1.Крышка и подверстачье;       
2.Лоток и подверстачье;       
3.Крышка и лоток.

	35. 
	(Установите) Для чего сделаны отверстия в крышки верстачной доски?
1. Для облегчения крышки;
2. Для закрепления заготовки;
3. Для установки клиньев.

	36. 
	(Установите) Что называют долблением:
1.Обработка древесины резанием при возвратно-поступательном движении резца;     
2.Выдалбливание древесины;     
3.Особый вид обработки древесины.

	37. 
	(Установите) Какое назначение долота:
1.Долбление гнезд и проушин;     
2.Подгонка деталей;     
3.Черновое долбление.

	38. 
	(Установите) Какое назначение стамески:
1.Долбление гнезд и проушин;     
2.Подгонка деталей;     
3.Чистовое долбление.

	39. 
	(Установите) Какая форма лезвия у стамесок для выборки полукруглых пазов:
1. [image: C:\Users\yana\Desktop\4 - копия.png]     2. [image: C:\Users\yana\Desktop\4 - копия.png]    3. [image: C:\Users\yana\Desktop\4.png]

	40. 
	(Установите) Какой угол заточки стамески:
1. 150;     
2. 20…250;     
3. 350.

	41. 
	(Установите) Каким образом получают гнезда прямоугольной формы:
1.Строганием;     
2.Сверлением;    
3.Долблением.

	42. 
	(Установите) Какой инструмент применяют для строгания:
 1. Шерхебель, рубанок;
 2. Рубанок;
 3. Шерхебель.

	43. 
	  (Установите) Угол заточки ножа рубанка:
1. 40°;
2. 25°;
3. 60°.

	44. 
	(Установите) Как называется операция разрезания древесины пилой:
 1. Разделкой;
2. Раскроем;
3. Пилением.

	45. 
	(Установите) Какие существуют  виды пил:
1.Для продольного и перпендикулярного пиления;     
2.Для смешанного и точного пиления;     
3.Для продольного, поперечного и смешанного пиления.

	46. 
	(Установите) Что называют разводом пилы:
1.Расстояние между зубьями вдоль пилы;     
2.Расстояние между зубьями поперек пилы;     
3.Расстояние между соседними зубьями.    

	47. 
	(Установите) Чтобы полотно пилы свободно перемещалось в пропиле, производят:
1.Заточку зубьев пилы;      
2.Прифуговку вершин зубьев;     
3.Развод зубьев пил.       

	48. 
	(Установите) Какой пилой удобнее запиливать шипов:
1. с мелкими зубьями;    
2. со средними зубьями;     
3. с крупными зубьями.

	49. 
	(Установите) В какую сторону двигают пилу при запиле:
1.На себя;     
2.От себя;     
3. В любую сторону.

	50. 
	(Установите) Каким инструментом контролируют качества пиления:
1.Линейка, угольник;     
2.Линейка, угольник, стусло;
3.Линейка, транспортир, упорная доска.

	51. 
	(Установите) Какова примерно величина припуска на одно распиливание:
1. 4…5 мм;     
2. 8…10 мм;    
3. 1,1…1,5 мм на пропил.

	52. 
	(Установите) Какой инструмент не нужен при изготовлении проушины:
1.Стаместка;
2.Рубанок;
3.Ножовка.

	53. 
	(Установите) Как называется соединение кромок брусков, досок по ширине для получения щитов  называется:
1.Сращивание;
2.Сплачивание;
3.Наращивание.

	54. 
	Как называется соединение для увеличения длины заготовки:
1.Сращивание;
2.Сплачивание;
3.Наращивание.

	55. 
	(Установите) Последовательность выполнения шипового соединения:
 1.Запиливание шипа и проушины;      
 2.Долбление проушины;
 3.Разметка шипа и проушины;            
 4.Спиливание заплечиков.

	56. 
	(Установите) Какой из перечисленных станков применяют для строгания древесины:
1.Фрезерный станок;
2.Шипорезный станок;
3.Рейсмусовый станок.

	57. 
	(Установите) Какими первичными средствами пожаротушения должно быть оснащено деревообрабатывающее производство:
1Ящики с песком, огнетушители, лопаты, бугры;
2.Легковоспламеняющаяся жидкость, бочки с водой, вёдра;
3.Ящики с песком, огнетушители, лопаты, бугры, бочки с водой, вёдра, пожарные краны.
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