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Настоящий комплект документов подготовлен для проведения федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший плотник» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. Конкурсное задание состоит из теоретического и практического заданий.
Выполнение конкурсного задания проводится в течение двух дней. Первый день – выполнение практического задания. Второй день – выполнение теоретического задания.
Оценка результатов проводится в баллах. Максимальное количество баллов по сумме теоретического и практического этапов – 135 баллов.
Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации, имеющие документ, подтверждающий квалификацию (удостоверение, свидетельство, диплом) и квалификационный разряд не ниже 4-го по профессии «Плотник» и стаж работы по указанной профессии не менее трех лет
Участникам Конкурса для выполнения конкурсного задания предоставляется оборудование в соответствии с инфраструктурным листом.
Каждый участник Конкурса при себе должен иметь документ, подтверждающий квалификацию плотника, спецодежду с фирменной символикой организации, специальную обувь, средства индивидуальной защиты, а также инструменты в соответствии с инфраструктурным листом. 

Теоретическая часть Конкурса
Теоретическая часть Конкурса проводится  с целью определения уровня теоретических знаний каждого конкурсанта.
Максимальное количество баллов за теоретическую часть – 40 баллов.
Время проведения теоретической части Конкурса – 45 минут.
Теоретическая часть Конкурса включает в себя выполнение заданий по вопросам теста на бумажном носителе. Тест содержит 40 вопросов. Правильный ответ оценивается в 1 балл.
На тестовый вопрос возможен только один вариант правильного ответа. Конкурсанты, просматривая вопросы, отмечают правильные ответы. В случае исправления напротив ответа должна ставиться подпись конкурсанта. Неправильные и исправленные ответы, оформленные с отклонениями от выше указанных требований, не оцениваются. 
Вопросы теста включают в себя знания: охраны труда, материаловедения, оборудования, инструментов, технологии производства плотницких работ, а также соответствующих строительных норм и правил.

Перечень основных документов для подготовки к теоретической части Конкурса:
СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 
(с Изменением N 1) Организация строительства..
Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве Правила по охране труда в строительства». 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СП 52.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение.
СП 54.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные. 
ГОСТ 21519-2003 Блоки балконные из алюминиевых сплавов. Технические условия.
ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия.
ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 538-2014 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия.
ГОСТ 4.226-83 Система показателей качества продукции. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей.
ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные общие технические условия.
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости
ГОСТ 26602.3-2016 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции.
ГОСТ 26602.4-2012 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света.
ГОСТ 26892-2012 Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания.
ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.
 ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 65229-88). Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов.

Практическая часть конкурса
Практическая часть конкурса проводится в учебном корпусе государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский техникум строительства и экономики» для оценки умений конкурсантов выполнять работы соответствующие их профессии.
Практическая часть Конкурса состоит из двух модулей. 
Общее время проведения практической части конкурса – 7 часов.


	1 модуль
(3 часа)
	демонтаж существующего дверного блока;
подготовка поверхности;
изготовление и монтаж дверной коробки;
заполнение монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и стеной



	2 модуль
(4 часа)
	навешивание дверных полотен;
установка дверных приборов





	Дверной проем
	1500х2300

	Дверной блок
	двустворчатый, равнопольный, с порогом, из массива

	Наличники
	отсутствуют

	Притворные планки 
(нащельники)
	отсутствуют






Схема установки дверных приборов:
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Выполнение практического задания оценивается по балльной системе 
с учетом контрольного времени.
Максимальное количество баллов за практическую часть – 95 баллов.
Перед выполнением практического задания все участники Конкурса проходят инструктаж по охране труда. 
Перед выполнением практического задания члены экспертной группы знакомят участников Конкурса с содержанием практического задания, этапами его выполнения, критериями оценки. 
Рабочее место участников определяется методом жеребьевки.





Критерии оценки практического этапа Конкурса

	№ п/п
	Наименования критерия
	Количество баллов

	
	
	Без нарушений
	1 нарушение
	2 нарушения
	3 нарушения
	3 и более нарушение

	1
	Соблюдение безопасных условий труда при выполнении работ
Учитываемые замечания:
· несоблюдение требований к спецодежде,
· отсутствие индивидуальных средств защиты,
· загромождение рабочего места и подходов к нему,
· несоблюдение порядка на рабочем месте

	5
	4
	3
	2
	1

	2
	Соблюдение технологии выполнения работ:
1) демонтаж существующего дверного блока:
- снятие дверного полотна,
- демонтаж коробки,
2) подготовка проема для монтажа нового дверного блока
3) изготовление и монтаж дверной коробки:
расклинивание коробки в проеме;
проверка коробки на наличие перекосов до ее крепления;
крепление дверного блока 
в проеме;
4) заполнение монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и стеной
5) навешивание дверных полотен
(навешивание дверных полотен до или после установки дверной коробки не является нарушением технологии)
6) установка дверных приборов

	10
	8
	6
	4
	2

	3
	Качество выполнения работ:

	
	1) Ось дверного блока должна совпадать с осью проема (проверяется отвесом по отметке оси проема, сделанной на верхнем его откосе, при этом шнур должен пройти через линию стыка дверных полотен)
	5  
(без отклонений)
	4
(отклонение 2 мм)
	3
(отклонение 3 мм)
	2
(отклонение 4 мм)
	1
(отклонение более 4 мм)

	
	2) Перекос коробки отсутствует (блок измеряют по диагоналям, вертикали, натягивая шнур из одного угла в противоположный; перекос также можно проверить угольником с отвесом)
	5
(отклонение не более 1мм)
	-
	3
(отклонение до 5мм)
	-
	1
(отклонение  более 5мм)

	
	3) Правильность крепления коробки
(вертикальные бруски коробки должны быть прикреплены к проемам не менее чем в трех местах, горизонтальные бруски – не менее чем в двух местах)
	5
	4
	3
	2
	1

	
	4) Установка дверных петель (прирезка должна быть произведена по контуру петель заподлицо с поверхностью древесины, допускаемое отклонение – не более 0,5 мм; рекомендуемое расстояние от края дверного полотна до центра дверной петли – 250мм)
	5
	4
	3
	2
	1

	
	5) Навешивание дверных полотен  
к коробке:
· зазоры между полотнами и коробкой, а также между самими полотнами не должны превышать 2мм;
	5
(без отклонений)
	4
(отклонение до 3 мм)
	3 
(отклонение до 4 мм)
	2
(отклонение до 5 мм)
	1 
(отклонение более 5 мм)

	
	· дверные полотна должны прилегать к четвертям по всему периметру, не западая в них и не выступая из них

	5
	4
	3
	2
	1

	
	· при правильном навешивании полотен при открывании до половины дверь не должна сама закрываться или распахиваться

	5
(без смещений дверных полотен)
	-
	3
(смещение одного дверного полотна)
	-
	1
(смещение двух дверных полотен)

	
	· открывание и закрывание дверей должно быть бесшумно
	5
	-
	3
	-
	1

	
	6) Заполнение монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и дверным проемом
(проверяется полнота заполнения зазора)
	5
	4
	3
	2
	1

	
	7) Установка дверных приборов:
· дверная ручка – крепление вертикально на расстоянии 1000 мм от низа дверного плотна

	5
	4
	3
	2
	1

	
	· защёлкивание дверного «язычка» должно происходить без усилий

	5 
(без усилий)
	-
	3 
(с усилием)
	-
	1 
(не защелкивается)

	
	· дверной замок – должен закрываться и открываться без усилий, планка строго вертикально, заподлицо с торцом дверного полотна
	5
	4
	3
	2
	1

	
	· внутренние шпингалеты (сверху и снизу дверного полотна)  должны беспрепятственно входить 
в ответную планку, быть заподлицо с торцом дверного полотна

	5
	4
	3
	2
	1

	4
	Эстетика производства работ (за каждый модуль)
- приведение рабочего места 
в порядок при сдаче этапа работ
	5
	-
	3
(после завершения одного из модулей)
	-
	1 
(после завершения работ двух модулей)

	5

	Временные показатели 
- 1 модуль


	5
(при завершении работ раньше назначенного времени 
на 30 мин)
	4 (завершение работ в назначенное время)
	3 
(опоздание 10-20 мин.)
	2 
(опоздание 20-30 мин.)
	1 
(опоздание более 30 мин.)

	
	Временные показатели – 2 модуль


	5
(при завершении работ раньше назначенного времени 
на 30 мин)
	4 (завершение работ в назначенное время)
	3 
(опоздание 10-20 мин.)
	2 
(опоздание 20-30 мин.)
	1 
(опоздание более 30 мин.)



___________
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