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Приложение

к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от __________2013 г. № _______

Изменения, вносимые в Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 340н
 
1. Пункты 32 и 33 изложить в следующей редакции: 
	«3 «32 
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное или 
	2 комплекта 

	
	
	Белье нательное термостойкое 
	2 комплекта 

	
	
	Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
	1 на 2 года 

	
	
	Перчатки трикотажные термостойкие 
	4 пары 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий 
	1 на 2 года 

	
	
	Дополнительно:
	

	
	
	Боты или галоши диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Фартук из полимерных материалов 
	1 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	12 пар 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
	до износа 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 
	до износа 

	
	
	Наушники противошумные или 
	до износа 

	
	
	Вкладыши противошумные 
	до износа 

	
	
	Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 
	дежурная 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:
	

	
	
	Экранирующий комплект летний для 
	1 на 

	
	
	защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1 
	1,5 года 

	
	
	Экранирующий комплект зимний для 
	1 на 

	
	
	защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3 
	1,5 года 

	
	
	При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:
	

	
	
	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	до износа 

	
	
	Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
	

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды 
	1 на 3 года 

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 
	1 пара на 2 года 

	
	
	При длительном непрерывном пребывании на холоде дополнительно:
	

	
	
	Полушубок 
	по поясам 

	
	
	Валенки с резиновым низом 
	по поясам 


	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	3 пары


	33 
	Электромонтер по обслуживанию электрооборудова-ния электростанций; начальник смены 
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное или 
	2 комплекта 

	
	
	Белье нательное термостойкое 
	2 комплекта 

	
	
	Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
	1 на 2 года 

	
	
	Перчатки трикотажные термостойкие 
	4 пары 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий 
	1 на 2 года 

	
	
	Дополнительно:
	

	
	
	Боты или галоши диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Фартук из полимерных материалов 
	1 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	12 пар 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
	до износа 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 
	до износа 

	
	
	Наушники противошумные или 
	до износа 

	
	
	Вкладыши противошумные 
	до износа 

	
	
	Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 
	дежурная 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:
	

	
	
	Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1 
	1 на 1,5 года 

	
	
	Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3 
	1 на 1,5 года 

	
	
	При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:
	

	
	
	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	до износа 

	
	
	Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
	

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 
	1 пара 

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды 
	1 на 3 года 

	
	
	При длительном непрерывном пребывании на холоде дополнительно:
	

	
	
	Полушубок 
	по поясам 

	
	
	Валенки с резиновым низом 
	по поясам 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	3 пары».


2. Пункт 45 изложить в следующей редакции: 
	«45 
	Инженер по охране труда; инженер по техническому надзору 
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	до износа 

	
	
	Плащ для защиты от воды 
	до износа 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском или 
	1 пара на 2 года

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском 
	1 пара на 2 года

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском 
	1 пара на 3 года 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	2 пары 

	
	
	Каска защитная 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску 
	1 на 2 года 

	
	
	Наушники противошумные или 
	до износа 

	
	
	Вкладыши противошумные 
	до износа 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке 
	по поясам 

	
	
	Подшлемник под каску утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 
	по поясам 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
	по поясам 

	
	
	Валенки с резиновым низом 
	по поясам 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	1 пара 

	
	
	морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	на 2 года». 


3.  Пункт 85 изложить в следующей редакции: 

	«85 
	 Электромонтер   оперативно- выездной бригады 
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное или 
	2 комплекта 

	
	
	Белье нательное термостойкое 
	2 комплекта 

	
	
	Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
	1 на 2 года 

	
	
	Перчатки трикотажные термостойкие 
	4 пары 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий
	1 на 2 года 

	
	
	Дополнительно:
	

	
	
	Боты или галоши диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	12 пар 

	
	
	Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 
	дежурная 

	
	
	Самоспасатель 
	1 на бригаду* 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:
	

	
	
	Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1 
	на 1,5 года 

	
	
	Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3 
	на 1,5 года 

	
	
	При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:
	

	
	
	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	до износа 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	3 пары 

	
	
	Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
	

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды 
	1 на 3 года 

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском  
	1 пара на 2 года 

	
	
	При длительном непрерывном пребывании на холоде:
	

	
	
	Полушубок 
	по поясам 

	
	
	Валенки с резиновым низом 
	по поясам».



4. Дополнить пункт 85 сноской следующего содержания:
«*В случае если выдача самоспасателя не предусмотрена нормативными правовыми актами в области гражданской обороны и пожарной безопасности».
5.  Пункты 86-89 изложить в следующей редакции:
	«86       
	  Электромонтер 
по обслуживанию подстанции 
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное или 
	2 комплекта 

	
	
	Белье нательное термостойкое 
	2 комплекта 

	
	
	Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
	1 на 2 года 

	
	
	Перчатки трикотажные термостойкие 
	4 пары 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий
	1 на 2 года 

	
	
	Дополнительно:
	

	
	
	Боты или галоши диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	12 пар 

	
	
	Очки защитные 
	до износа 

	
	
	Наушники противошумные или 
	до износа 

	
	
	Вкладыши противошумные 
	до износа 

	
	
	Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 
	дежурная 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:
	

	
	
	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	до износа 

	
	
	При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:
	

	
	
	Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1 
	1 на 1,5 года 

	
	
	Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3 
	1 на 1,5 года 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	3 пары 

	
	
	Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
	

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды 
	1 на 3 года 

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском 
	1 пара на 2 года 


	 87 
	Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-ния 
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное или 
	2 комплекта 

	
	
	Белье нательное термостойкое 
	2 комплекта 

	
	
	Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
	1 на 2 года 

	
	
	Перчатки трикотажные термостойкие 
	4 пары 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий 
	1 на 2 года 

	
	
	Дополнительно:
	

	
	
	Боты или галоши диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	12 пар 

	
	
	Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 
	дежурная 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:
	

	
	
	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	до износа 

	
	
	При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:
	

	
	
	Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1 
	1 на 1,5 года 

	
	
	Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3 
	1 на 1,5 года 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	3 пары 

	
	
	Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
	

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды 
	1 на 3 года 

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском
	1 пара 

	
	
	
	на 2 года 

	
	
	При длительном непрерывном пребывании на холоде:
	

	
	
	Полушубок 
	по поясам 

	
	
	Валенки с резиновым низом 
	по поясам 


	 88 
	Электромонтер     по ремонту воздушных линий электропередачи 
	Костюм или комбинезон для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий
	1

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное        
	2 комплекта

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском  
	1 пара

	
	
	Каска защитная                           
	до износа 

	
	
	Подшлемник
	1 на 2 года 

	
	
	Дополнительно:
	

	
	
	Боты или галоши диэлектрические          
	дежурные

	
	
	Перчатки диэлектрические                 
	дежурные

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием           
	12 пар

	
	
	Фартук из полимерных материалов          
	дежурный

	
	
	Нарукавники
	дежурные

	
	
	Очки защитные                            
	до износа

	
	
	Наушники противошумные или 
	до износа 

	
	
	Вкладыши противошумные 
	до износа 

	
	
	Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 
	дежурная 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	При выполнении работ на воздушных линиях электропередачи под наведенным напряжением, под рабочим напряжением, в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:
	

	
	
	Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) летний 
	1 на 1,5 года 

	
	
	Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) зимний 
	1 на 1,5 года 

	
	
	Перчатки защитные электропроводящие 
	6 пар 

	
	
	Экран лицевой 
	1 

	
	
	При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:
	

	
	
	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	до износа 

	
	
	При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, дополнительно:
	

	
	
	Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов 
	1 

	
	
	Перчатки для защиты от проколов и порезов 
	до износа 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке         
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску утепленный        
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
	1 пара

	
	
	Валенки с резиновым низом                
	по поясам 

	
	
	Шапка шерстяная
	1 на 2 года

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	3 пары 

	
	
	При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов на утепляющей прокладке 
	по поясам 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов 
	3 пары 

	
	
	Шапка шерстяная 
	1 

	
	
	Для защиты от атмосферных осадков дополнительно: 
	

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды 
	1 на 3 года 

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском или 
	1 пара на 2 года 

	
	
	Сапоги резиновые
	1 пара на 2 года


	89 
	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное или 
	2 комплекта 

	
	
	Белье нательное термостойкое 
	2 комплекта 

	
	
	Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
	1 на 2 года 

	
	
	Перчатки трикотажные термостойкие 
	4 пары 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий 
	1 на 2 года 

	
	
	Дополнительно:
	

	
	
	Боты или галоши диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Фартук из полимерных материалов 
	дежурный 

	
	
	Нарукавники 
	дежурные 

	
	
	Наколенники 
	дежурные 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	24 пары 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
	до износа 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 
	до износа 

	
	
	Наушники противошумные или 
	до износа 

	
	
	Вкладыши противошумные 
	до износа 

	
	
	Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 
	дежурная 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:
	

	
	
	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	до износа 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	3 пары 

	
	
	  Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
	

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды 
	1 на 3 года

	
	
	   Сапоги резиновые с защитным подноском  
	1 пара на 2 года». 


6. Дополнить  пунктом 89-1 следующего содержания:
	«89-1 
	Электромонтер по 
надзору за трассами 
кабельных сетей; электромонтер по эскизированию 
трасс линий электропередачи                                          

	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	1         



	
	
	Ботинки или сапоги кожаные
	1 пара на 1,5 года

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием
	6 пар                

	
	
	Плащ для защиты от воды
	до износа

	
	
	При выполнении работ в заболоченной местности  дополнительно:
	

	
	
	Сапоги резиновые
	1 пара

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Брюки на утепляющей прокладке
	по поясам

	
	
	Ботинки или сапоги утепленные
	1 пара

	
	
	Валенки с резиновым низом
	по поясам  

	
	
	Перчатки морозостойкие с полимерным покрытием

	3 пары» . 


7.  Пункт 92 изложить в следующей редакции: 

	«92 
	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное или 
	2 комплекта 

	
	
	Белье нательное термостойкое 
	2 комплекта 

	
	
	Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
	1 на 2 года 

	
	
	Перчатки трикотажные термостойкие 
	4 пары 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий 
	1 на 2 года 

	
	
	Дополнительно:
	

	
	
	Боты или галоши диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	12 пар 

	
	
	Фартук из полимерных материалов 
	дежурный 

	
	
	Нарукавники 
	дежурные 

	
	
	Очки защитные 
	до износа 

	
	
	Наушники противошумные или 
	до износа 

	
	
	Вкладыши противошумные 
	до износа 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное* или 
	до износа 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое
	до износа 

	
	
	Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 
	дежурная 

	
	
	При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:
	

	
	
	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  
	до износа 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, дополнительно:
	

	
	
	Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов 
	1 

	
	
	Перчатки для защиты от проколов и порезов 
	до износа 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	3 пары 

	
	
	При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке 
	по поясам 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов 
	3 пары 

	
	
	Шапка шерстяная 
	1 

	
	
	Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
	

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды
	1 на 3 года».


8. Дополнить пункт 92 сноской следующего содержания:
«* В случае выполнения покрасочных работ».

9. Пункт 139 изложить в следующей редакции: 

	«139 
	Начальник инспекции; инженер-инспектор 
	При работе непосредственно на производстве:
	

	
	
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	до износа 

	
	
	Плащ для защиты от воды 
	до износа 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском или 
	до износа 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском 
	до износа 

	
	
	Сапоги резиновые с защитным 
	до износа 

	
	
	подноском 
	

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	до износа 

	
	
	Каска защитная 
	до износа 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке 
	до износа 

	
	
	Подшлемник под каску утепленный 
	до износа 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 
	до износа 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным   подноском или 
	до износа 

	
	
	Валенки с резиновым низом 
	до износа 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	до износа». 


10. Пункт 171 изложить в следующей редакции:
	«171
	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудова-нию 
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное или 
	2 комплекта 

	
	
	Белье нательное термостойкое 
	2 комплекта 

	
	
	Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
	1 на 2 года 

	
	
	Перчатки трикотажные термостойкие 
	4 пары 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве с защитой от вибрации или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве с защитой от вибрации 
	1 пара 

	
	
	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий Дополнительно:
	1 на 2 года 

	
	
	Боты или галоши диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	18 пар 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:
	

	
	
	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 
	до износа 

	
	
	Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
	

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 
	1 пара 

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды 
	1 на 3 года 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	3 пары». 


11. Пункт 174 изложить в следующей редакции:
	«174 
	Электромонтер- линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное или 
	2 комплекта 

	
	
	Белье нательное термостойкое 
	2 комплекта 

	
	
	Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
	1 на 2 года 

	
	
	Перчатки трикотажные термостойкие 
	4 пары 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий  
	1 на 2 года 

	
	
	Дополнительно:
	

	
	
	Боты или галоши диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	6 пар 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
	до износа 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 
	до износа 

	
	
	Наушники противошумные или 
	до износа 

	
	
	Вкладыши противошумные 
	до износа 

	
	
	Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 
	дежурная 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения:
	

	
	
	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	до износа 

	
	
	Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
	

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды 
	1 на 3 года 

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском 
	1 пара на 2 года

	
	
	При выполнении работ в зоне электромагнитного влияния воздушных линий, находящихся в работе под наведенным напряжением:
	

	
	
	Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) летний 
	1 на 1,5 года 

	
	
	Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) зимний 
	1 на 1,5 года 

	
	
	При выполнении работ вблизи дорог и при расчистке трасс, валке деревьев:
	

	
	
	Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты 
	1 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Валенки с резиновым низом 
	по поясам 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	3 пары 

	
	
	При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:
	

	
	
	Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты ЭП-1 
	1 на 1,5 года 

	
	
	Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты ЭП-3 
	1 на 1,5 года». 


12. Пункты 176 и 177 изложить в следующей редакции:
	«176 
	Электромонтер по испытаниям и измерениям; инженер по испытаниям 
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное или 
	2 комплекта 

	
	
	Белье нательное термостойкое 
	2 комплекта 

	
	
	Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
	1 на 2 года 

	
	
	Перчатки трикотажные термостойкие 
	4 пары 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий 
	1 на 2 года 

	
	
	Дополнительно:
	

	
	
	Боты или галоши диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	18 пар 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 
	до износа 

	
	
	Наушники противошумные или 
	до износа 

	
	
	Вкладыши противошумные 
	до износа 

	
	
	Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты 
	1 

	
	
	Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 
	дежурная 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:
	

	
	
	Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1 
	1 на 1,5 года 

	
	
	Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3 
	1 на 1,5 года 

	
	
	При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:
	

	
	
	Комбинезон или костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	до износа

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	При длительном непрерывном пребывании на холоде:
	

	
	
	Полушубок 
	по поясам 

	
	
	Валенки с резиновым низом 
	по поясам 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	3 пары 

	
	
	Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
	

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды 
	1 на 3 года 

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском 
	1 пара на 2 года 


	177 
	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики; инженер- энергетик службы (группы) релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики; электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное или 
	2 комплекта 

	
	
	Белье нательное термостойкое 
	2 комплекта 

	
	
	Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
	1 на 2 года 

	
	
	Перчатки трикотажные термостойкие 
	4 пары 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий 
	1 на 2 года 

	
	
	Дополнительно:
	

	
	
	Боты или галоши диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	12 пар 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	3 пары 

	
	
	Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
	

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды 
	1 на 3 года 

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском 
	1 пара на 2 года».


13. Пункт 181 изложить в следующей редакции: 
	«181 
	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 
	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 
	1 на 2 года 

	
	
	Белье нательное хлопчатобумажное или 
	2 комплекта 

	
	
	Белье нательное термостойкое 
	2 комплекта 

	
	
	Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
	1 на 2 года 

	
	
	Перчатки трикотажные термостойкие 
	4 пары 

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий 
	1 на 2 года 

	
	
	Дополнительно:
	

	
	
	Боты или галоши диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки диэлектрические 
	дежурные 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием 
	12 пар 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 
	до износа 

	
	
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 
	до износа 

	
	
	Наушники противошумные или 
	до износа 

	
	
	Вкладыши противошумные 
	до износа 

	
	
	Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 
	дежурная 

	
	
	При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:
	

	
	
	Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов 
	1 

	
	
	При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:
	

	
	
	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
	до износа 

	
	
	Фартук из полимерных материалов 
	до износа 

	
	
	При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:
	

	
	
	Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1 
	1 на 1,5 года 

	
	
	Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3 
	1 на 1,5 года 

	
	
	Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
	

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском 
	1 пара 

	
	
	Плащ термостойкий для защиты от воды 
	1 на 3 года 

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке 
	1 на 2 года 

	
	
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
	1 на 2 года 

	
	
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
	1 пара 

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 
	1 пара 

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
	2 пары». 


14. Дополнить пунктом 182 следующего содержания:

	«182 
	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков             
	При выполнении работ по снятию, установке и замене  электросчетчиков промышленных и коммунально-бытовых потребителей:
	

	
	
	Костюм для защиты от общих производственных   загрязнений и механических  воздействий                                 
	1

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием                  
	6 пар

	
	
	Перчатки диэлектрические                               
	дежурные

	
	
	Галоши или боты диэлектрические                
	дежурные   

	
	
	Очки защитные                                                  
	до износа

	
	
	Плащ для защиты от воды                                
	до износа                           

	
	
	Ботинки кожаные с защитным подноском или             
	1

	
	
	Сапоги кожаные с защитным подноском
	1

	
	
	Сапоги резиновые с защитным подноском

	до износа

	
	
	На наружных работах зимой дополнительно:
	

	
	
	Куртка на утепляющей прокладке                  
	по поясам

	
	
	 Ботинки кожаные  утепленные с защитным подноском или 
	по поясам

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с защитным  подноском                         
	по поясам

	
	
	Валенки с резиновым низом                            
	до износа

	
	
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами
	3 пары».


15. В примечаниях к Типовым нормам:
а) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1 Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты не выдаются работникам следующих должностей:

диспетчер (пункт 111 Норм);

         инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по охране труда (пункт 114 Норм);

         инженер по расчетам и режимам; ведущий инженер по расчетам и режимам; инженер-конструктор (пункт 115 Норм);

         инженер по техническому надзору (пункт 116 Норм);

         инженер электротехнической лаборатории (пункт 118 Норм);

менеджер; контролер измерительных приборов и специального  инструмента (пункт 133 Норм).

За исключением случаев привлечения работников указанных должностей к эксплуатации и ремонту электрооборудования.»;
б) изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах распространения клещей и кровососущих насекомых или в зонах природных очагов клещевого энцефалита, дополнительно выдается костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) и обувь для защиты от клещей и кровососущих насекомых, если такая выдача не предусмотрена Нормами.

Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах распространения клещей и кровососущих насекомых или в зонах природных очагов клещевого энцефалита, разрешается заменять:

костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствам со сроком носки 1 на 2 года;

ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве на ботинки или сапоги кожаные с защитным подноском на термостойкой маслобензостойкой подошве для защиты от повышенных температур, клещей и кровососущих насекомых со сроком носки 1 пара на 1 год;
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) с аналогичным сроком носки;

ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском на ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от клещей и кровососущих насекомых со сроком носки 1 пара на 1 год.»;
в) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
 «15.1. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников  устанавливает в соответствии с Нормами перечень средств индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающий защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую».
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