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[bookmark: _Toc177056484]I. Общие сведения

	Выполнение работ подъемниками с рабочими платформами по перемещению рабочего персонала с инструментом и материалами, размещенного на рабочей платформе, при проведении работ в пределах рабочей зоны
	
	40.165

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	
	код



Основная цель вида профессиональной деятельности:

	Обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования подъемников с рабочими платформами



Группа занятий:

	8343
	Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования
	-
	-

	(код ОКЗ[endnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)





Отнесение к видам экономической деятельности:

	33.12
	Ремонт машин и оборудования

	43.99
	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

	(код ОКВЭД[endnoteRef:2]) [2:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 

	(наименование вида экономической деятельности)


2


[bookmark: _Toc177056485]П. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Эксплуатация стационарных и прицепных подъемников мачтового типа, фасадных подъемников и мобильных подъемников с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов
	3
	Подготовка к работе стационарного или прицепного подъемника мачтового типа, или фасадного подъемника, или мобильного подъемника с высотой подъема до 6 м включительно
	A/01.3
	3

	
	
	
	Управление стационарным или прицепным подъемником мачтового типа, или фасадным подъемником, или мобильным подъемником с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов
	A/02.3
	3

	
	
	
	Выполнение ежесменного технического обслуживания стационарного или прицепного подъемника мачтового типа, или фасадного подъемника, или мобильного подъемника с высотой подъема до 6 м включительно
	A/03.3
	3

	B











	Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов




	4
	Подготовка к работе мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно
	B/01.4
	4

	
	
	
	Управление мобильным подъемником с рабочей платформой с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов
	B/02.4
	4

	
	
	
	Выполнение ежесменного технического обслуживания мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно
	B/03.4
	4

	C
	Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов
	5
	Подготовка к работе мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 22 м
	C/01.5
	5

	
	
	
	Управление мобильным подъемником с рабочей платформой с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов
	C/02.5
	5

	
	
	
	Выполнение ежесменного технического обслуживания мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 22 м
	C/03.5
	5


4


[bookmark: _Toc177056486]III. Характеристика обобщенных трудовых функций

[bookmark: _Toc177056487]3.1. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Эксплуатация стационарных и прицепных подъемников мачтового типа, фасадных подъемников и мобильных подъемников с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов
	Код
	A
	Уровень квалификации
	3



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Машинист подъемника
Машинист подъемника с рабочей платформой
Оператор подъемника с рабочей платформой



	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров[endnoteRef:3] [3:  Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.] 

Наличие не ниже III группы по электробезопасности (до 1000 В)[endnoteRef:4] [4:  Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.] 

Наличие не ниже II группы по безопасности при работе на высоте[endnoteRef:5] [5:  Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477), действует 
до 31 декабря 2025 г.] 

Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией[endnoteRef:6] [6:  Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342) действует до 1 января 2027 г.] 

Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)[endnoteRef:7] (при необходимости) [7:  Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)».] 

Наличие удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории[endnoteRef:8] (при необходимости) [8:  Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».] 


	Другие характеристики
	При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	8343
	Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования

	ЕТКС[endnoteRef:9] [9:  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».] 

	§100
	Машинист 3-го разряда

	
	§101
	Машинист 4-го разряда

	ОКПДТР[endnoteRef:10] [10:  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.] 

	13507
	Машинист автовышки и автогидроподъемника

	
	14012
	Машинист подъемника



3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Подготовка к работе стационарного или прицепного подъемника мачтового типа, или фасадного подъемника, или мобильного подъемника с высотой подъема до 6 м включительно
	Код
	A/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки подъемника

	
	Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами производства работ

	
	Получение наряда-допуска на работу подъемника вблизи линии электропередачи (при необходимости)

	
	Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемника

	
	Проведение установки подъемника на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы)

	
	Контроль соблюдения требуемых габаритов приближения подъемника к зданиям, сооружениям

	
	Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов подъемника

	
	Документальное оформление результатов осмотра

	Необходимые умения
	Определять неисправности в работе подъемника

	
	Подготавливать подъемник к работе

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемника

	
	Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты своих действий

	Необходимые знания
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники

	
	Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы

	
	Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ

	
	Порядок установки и работы подъемников вблизи линии электропередачи

	
	Границы опасной зоны при работе подъемников

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников

	Другие характеристики
	-



3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Управление стационарным или прицепным подъемником мачтового типа, или фасадным подъемником, или мобильным подъемником с высотой подъема до 6 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов
	Код
	A/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Установка подъемников на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы)

	
	Управление подъемниками при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещению

	
	Осуществление контроля технического состояния подъемников во время работы

	
	Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников

	Необходимые умения
	Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом

	
	Выполнять порядок установки подъемников и требуемые габариты приближения к зданиям, сооружениям, механизмам

	
	Управлять подъемником при выполнении работ по подъему на высоту работников и/или грузов

	
	Определять неисправности в работе подъемников в процессе выполнения работ

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников

	
	Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты собственных действий

	Необходимые знания
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы

	
	Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ

	
	Порядок организации работ повышенной опасности

	
	Требования к процессу подъема и транспортировки людей

	
	Границы опасной зоны при работе подъемников

	
	Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	Другие характеристики
	-



3.1.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение ежесменного технического обслуживания стационарного или прицепного подъемника мачтового типа, или фасадного подъемника, или мобильного подъемника с высотой подъема до 6 м включительно
	Код
	A/03.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Установка подъемников на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию

	
	Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации

	
	Выполнение мелкого ремонта подъемников

	
	Составление заявок на проведение ремонта подъемников при выявлении неисправностей и дефектов

	
	Документальное оформление результатов выполненных работ

	Необходимые умения
	Определять неисправности в работе подъемников

	
	Производить ежесменное техническое обслуживание подъемника по окончании смены

	
	Использовать установленные технической документацией эксплуатационные и смазочные материалы

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников

	
	Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты собственных действий

	Необходимые знания
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники

	
	Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы

	
	Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений

	
	Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Порядок организации работ повышенной опасности

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc177056488]3.2. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов
	Код
	B
	Уровень квалификации
	4



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Машинист подъемника
Машинист подъемника с рабочей платформой
Оператор подъемника с рабочей платформой



	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Наличие не ниже III группы по электробезопасности (до 1000 В)
Наличие не ниже II группы по безопасности для работ на высоте
Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией
Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (при необходимости)
Наличие удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории (при необходимости)

	Другие характеристики
	При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	8343
	Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования

	ЕТКС
	§ 102
	Машинист 5-го разряда

	ОКПДТР
	13507
	Машинист автовышки и автогидроподъемника

	
	14012
	Машинист подъемника



3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Подготовка к работе мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно
	Код
	B/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки подъемника

	
	Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами производства работ

	
	Получение наряда-допуска на работу подъемника вблизи линии электропередачи (при необходимости)

	
	Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемника

	
	Проведение установки подъемника на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи для выполнения работ

	
	Контроль соблюдения требуемых габаритов приближения подъемника к зданиям, сооружениям

	
	Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов подъемника

	
	Документальное оформление результатов осмотра

	Необходимые умения
	Определять неисправности в работе подъемника

	
	Подготавливать подъемник к работе

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемника

	
	Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты своих действий

	Необходимые знания
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники

	
	Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы

	
	Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ

	
	Порядок установки и работы подъемников вблизи линии электропередачи

	
	Границы опасной зоны при работе подъемников

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников

	Другие характеристики
	-



3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Управление мобильным подъемником с рабочей платформой с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов
	Код
	B/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Установка подъемников на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи при выполнении работ

	
	Управление подъемниками при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещения

	
	Осуществление контроля технического состояния подъемников во время работы

	
	Обмен сигналами с персоналом на рабочей платформе при эксплуатации подъемников

	
	Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников

	 Необходимые умения
	Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом

	
	Управлять подъемником при выполнении различных работ по подъему на высоту работников и/или грузов

	
	Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места

	
	Выполнять порядок установки подъемника и требуемые габариты приближения к зданиям, сооружениям, механизмам

	
	Определять неисправности в работе подъемников в процессе выполнения работ

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты собственных действий

	Необходимые знания
	Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ

	
	Требования к процессу подъема и транспортировки людей

	
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники

	
	Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы

	
	Границы опасной зоны при работе подъемников

	
	Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях

	
	Система знаковой сигнализации, установленная в организации

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Порядок организации работ повышенной опасности

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников

	Другие характеристики
	-



3.2.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение ежесменного технического обслуживания мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 6 м до 22 м включительно
	Код
	B/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Установка подъемников на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию

	
	Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации

	
	Выполнение мелкого ремонта подъемников

	
	Составление заявок на проведение ремонта подъемников при выявлении неисправностей и дефектов

	
	Документальное оформление результатов выполненных работ

	Необходимые умения
	Определять неисправности в работе подъемников

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников

	
	Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты собственных действий

	Необходимые знания
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники

	
	Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы

	
	Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений

	
	Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии

	
	Границы опасной зоны при работе подъемников

	
	Порядок организации работ повышенной опасности

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников

	Другие характеристики
	-









[bookmark: _Toc177056489]3.3. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Эксплуатация мобильных подъемников с рабочими платформами с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов
	Код
	C
	Уровень квалификации
	5



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Машинист подъемника
Машинист подъемника с рабочей платформой
Оператор подъемника с рабочей платформой



	Требования к образованию и обучению
	Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих
или
Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	Не менее трех месяцев по эксплуатации, обслуживанию и ремонту мобильных подъемников с рабочими платформами при наличии среднего профессионального образования
Не менее одного года по эксплуатации, обслуживанию и ремонту мобильных подъемников с рабочими платформами при наличии профессионального обучения

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Наличие не ниже III группы по электробезопасности (до 1000 В)
Наличие не ниже II группы по безопасности для работ на высоте
Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией
Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (при необходимости)
Наличие удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории (при необходимости)

	Другие характеристики
	При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы






Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	8343
	Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования

	ЕТКС
	§ 103
	Машинист 6-го разряда

	ОКПДТР
	13507
	Машинист автовышки и автогидроподъемника

	
	14012
	Машинист подъемника

	ОКСО[endnoteRef:11] [11:  Общероссийский классификатор специальностей по образованию.] 

	2.23.01.07
	Машинист крана (крановщик)



3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Подготовка к работе мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 22 м
	Код
	C/01.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки подъемника

	
	Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами производства работ

	
	Получение наряда-допуска на работу подъемника вблизи линии электропередачи (при необходимости)

	
	Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемника

	
	Проведение установки подъемника на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи для выполнения работ

	
	Контроль соблюдения требуемых габаритов приближения подъемника к зданиям, сооружениям

	
	Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов подъемника

	
	Проверка функционирования радиосвязи или телефонной связи с рабочей платформой

	
	Документальное оформление результатов осмотра

	Необходимые умения
	Определять неисправности в работе подъемника

	
	Подготавливать подъемник к работе

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемника

	
	Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты своих действий

	Необходимые знания
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники

	
	Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы

	
	Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ

	
	Порядок установки и работы подъемников вблизи линии электропередачи

	
	Границы опасной зоны при работе подъемников

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников

	Другие характеристики
	-



3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	Управление мобильным подъемником с рабочей платформой с высотой подъема свыше 22 м при выполнении работ по подъему на высоту и перемещению вдоль фронта производства работ работников, материалов и инструментов
	Код
	C/02.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Установка подъемников на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи при выполнении работ

	
	Управление подъемниками при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещения

	
	Осуществление контроля технического состояния подъемников во время работы

	
	Связь с персоналом на рабочей платформе по радиосвязи или телефонной связи

	
	Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников

	 Необходимые умения
	Выполнять производственные задания в соответствии с технологическим процессом

	
	Управлять подъемником при выполнении работ по подъему на высоту работников и (или) грузов

	
	Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места

	
	Выполнять порядок установки подъемника и требуемые габариты приближения к зданиям, сооружениям, механизмам

	
	Определять неисправности в работе подъемников в процессе выполнения работ

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников

	
	Применять радиосвязь или телефонную связь с персоналом на рабочей платформе

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты собственных действий

	Необходимые знания
	Порядок передвижения подъемников к месту и на месте производства работ

	
	Требования к процессу подъема и транспортировки людей

	
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники

	
	Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы

	
	Границы опасной зоны при работе подъемников

	
	Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях

	
	Система знаковой сигнализации, установленная в организации

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Порядок организации работ повышенной опасности

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников

	
	Порядок связи с персоналом в люльке по радио или телефону

	Другие характеристики
	-



3.3.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение ежесменного технического обслуживания мобильного подъемника с рабочей платформой с высотой подъема свыше 22 м
	Код
	C/03.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Установка подъемников на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию

	
	Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников в объеме, установленном в руководстве (инструкции) по эксплуатации

	
	Выполнение мелкого ремонта подъемников

	
	Составление заявок на проведение ремонта подъемников при выявлении неисправностей и дефектов

	
	Документальное оформление результатов выполненных работ

	Необходимые умения
	Определять неисправности в работе подъемников

	
	Выполнять ежесменное техническое обслуживание подъемника по окончании смены

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников

	
	Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты собственных действий

	Необходимые знания
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники

	
	Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников, возникающих в процессе работы

	
	Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений

	
	Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии

	
	Границы опасной зоны при работе подъемников

	
	Порядок организации работ повышенной опасности

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании подъемников

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc177056490]IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва

	Генеральный директор			Глушенков Владимир Викторович



4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1 
	Ассоциации СРО «РОСМА», город Москва

	2 
	ООО «Инженерно-консультативный центр «КРАН», город Москва

	3 
	ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», город Москва

	4 
	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва
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