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I. Общие сведения

	Выполнение работ по подъему и перемещению грузов погрузочными кранами (кранами-манипуляторами)
	
	40.252

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	
	Код



Краткое описание вида профессиональной деятельности

	Обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)



Группа занятий

	8343
	Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования
	-
	-

	(код ОКЗ[endnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)



Отнесение к области профессиональной деятельности

	40
	Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

	(код ОПД[endnoteRef:2]) [2:  Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный 
№ 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).] 

	(наименование области профессиональной деятельности)




Отнесение к видам экономической деятельности

	33.12
	Ремонт машин и оборудования

	43.99
	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

	(код ОКВЭД[endnoteRef:3]) [3:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 

	(наименование вида экономической деятельности)
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П. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	возможные наименования должностей, профессий рабочих
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	А



	Эксплуатация погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) грузоподъемностью до 10 т включительно и с грузовым моментом 30 т∙м включительно при производстве погрузочно-разгрузочных работ
	4



	Крановщик (оператор)
Крановщик (оператор) крана погрузочного (крана-манипулятора)
Машинист (оператор) крана погрузочного (крана-манипулятора)
Машинист 5-го разряда
	Подготовка погрузочного крана (крана-манипулятора) грузоподъемностью до 10 т включительно и с грузовым моментом до 30 т∙м включительно к работе
	А/01.4
	4

	
	
	
	
	Управление погрузочным краном (краном-манипулятором) грузоподъемностью до 10 т включительно и с грузовым моментом до 30 т∙м включительно при производстве погрузочно-разгрузочных работ
	А/02.4
	4

	
	
	
	
	Выполнение ежесменного технического обслуживания погрузочного крана (крана-манипулятора) грузоподъемностью до 10 т включительно и с грузовым моментом до 30 т∙м включительно
	А/03.4
	4

	B
	Эксплуатация погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) грузоподъемностью свыше 
10 т и с грузовым моментом свыше 30 т∙м при производстве погрузочно-разгрузочных работ
	5
	Крановщик (оператор)
Крановщик (оператор) крана погрузочного (крана-манипулятора)
Машинист (оператор) крана погрузочного (крана-манипулятора)
Машинист 6-го разряда
	Подготовка погрузочного крана (крана-манипулятора) грузоподъемностью свыше 10 т и с грузовым моментом свыше 30 т∙м к работе
	B/01.5
	5

	
	
	
	
	Управление погрузочным краном (краном-манипулятором) грузоподъемностью свыше 10 т и с грузовым моментом свыше 30 т∙м при производстве погрузочно-разгрузочных работ
	B/02.5
	5

	
	
	
	
	Выполнение ежесменного технического обслуживания погрузочного крана (крана-манипулятора) грузоподъемностью свыше 10 т и с грузовым моментом свыше 30 т∙м
	B/03.5
	5
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Эксплуатация погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) грузоподъемностью до 10 т включительно и с грузовым моментом 30 т∙м включительно при производстве погрузочно-разгрузочных работ
	Код
	А
	Уровень 
квалификации
	4



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Крановщик (оператор)
Крановщик (оператор) крана погрузочного (крана-манипулятора)
Машинист (оператор) крана погрузочного (крана-манипулятора)
Машинист 5-го разряда



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

	Опыт практической работы
	-



	Особые условия 
допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров [endnoteRef:4] [4:  Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), 
от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный №79994), действует до 1 апреля 2027 г.] 

Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В[endnoteRef:5] [5:  Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный 
№ 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.] 

Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией[endnoteRef:6] [6:  Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342), действует до 1 января 2027 г.] 

Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)[endnoteRef:7] (при необходимости) [7:  Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)».] 

Наличие удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории[endnoteRef:8] (при необходимости) [8:  Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ.] 


	Другие
характеристики
	Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	8343
	Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования

	ЕТКС[endnoteRef:9] [9:  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».] 

	§ 102
	Машинист 5-го разряда

	ОКПДТР[endnoteRef:10] [10:   Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.] 

	13788
	Машинист крана автомобильного

	
	13790
	Машинист крана (крановщик)




3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Подготовка погрузочного крана (крана-манипулятора) до 10 т включительно и с грузовым моментом до 30 т∙м включительно к работе
	Код
	А/01.4
	Уровень 
(подуровень) 
квалификации
	4



	Трудовые действия
	Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами на погрузочно-разгрузочные работы и технологическими картами складирования грузов

	
	Получение наряда-допуска на работу погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) вблизи линии электропередачи (при необходимости)

	
	Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, механизмов, устройств и приборов безопасности погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Документальное оформление результатов осмотра

	
	Проведение установки погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи для выполнения работ

	Необходимые умения
	Определять неисправности в работе погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары

	
	Определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты осмотра

	Необходимые знания
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые краны-манипуляторы

	
	Критерии работоспособности обслуживаемых погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов погрузочных кранов (кранов-манипуляторов), возникающих в процессе работы

	
	Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки

	
	Порядок передвижения погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) грузоподъемностью до 10 т к месту и на месте производства работ

	
	Виды грузов и способы их строповки

	
	Границы опасной зоны при работе погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий при обслуживании погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	

	Другие характеристики
	-



3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Управление погрузочным краном (краном-манипулятором), грузоподъемностью до 10 т включительно и с грузовым моментом до 
30 т∙м включительно при производстве погрузочно-разгрузочных работ
	Код
	А/02.4
	Уровень 
(подуровень) 
квалификации
	4



	Трудовые действия
	Контроль отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Контроль технического состояния погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) во время работы

	
	Контроль требуемых габаритов приближения к зданиям, сооружениям, механизмам

	
	Контроль порядка складирования груза

	
	Управление погрузочным краном (краном-манипулятором) при производстве погрузочно-разгрузочных работ

	
	Обмен сигналами со стропальщиками при производстве погрузочно-разгрузочных работ

	 Необходимые умения

	Определять неисправности в работе погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных работ

	
	Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары

	
	Определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты выполненных работ

	Необходимые знания
	Порядок передвижения погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) к месту и на месте производства работ

	
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Критерии работоспособности погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Границы опасной зоны при работе погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые краны-манипуляторы

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий при обслуживании погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки

	
	Виды грузов и способы их строповки

	
	Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов погрузочных кранов (кранов-манипуляторов), возникающих в процессе работы

	
	Порядок организации работ повышенной опасности

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	Другие характеристики
	-



3.1.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение ежесменного технического обслуживания погрузочного крана (крана-манипулятора) грузоподъемностью до 10 т включительно и с грузовым моментом до 30 т∙м включительно
	Код
	А/03.4
	Уровень 
(подуровень) 
квалификации
	4



	Трудовые действия
	Установка погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию

	
	Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации, производственной инструкцией крановщика (оператора) погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Выполнение мелкого ремонта погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Составление заявок на проведение ремонта погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) при выявлении неисправностей и дефектов

	
	Документальное оформление результатов выполненных работ

	Необходимые умения
	Определять неисправности в работе погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты выполненных работ

	Необходимые знания
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники

	
	Критерии работоспособности обслуживаемых погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов погрузочных кранов (кранов-манипуляторов), возникающих в процессе работы

	
	Технические требования к качеству выполняемых работ, применяемых материалов

	
	Нормы расхода смазочных материалов

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий при обслуживании погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Порядок организации работ повышенной опасности

	Другие характеристики
	-



3.2. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Эксплуатация погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) грузоподъемностью свыше 
10 т и с грузовым моментом свыше 30 т∙м при производстве погрузочно-разгрузочных работ
	Код
	В
	Уровень 
квалификации
	5



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Крановщик (оператор)
Крановщик (оператор) крана погрузочного (крана-манипулятора)
Машинист (оператор) крана погрузочного (крана-манипулятора)
Машинист 6-го разряда



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих
или
Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

	Опыт практической работы
	Не менее одного года по эксплуатации, обслуживанию и ремонту погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) при наличии профессионального обучения



	Особые условия 
допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В
Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией
Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (при необходимости)
Наличие удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории (при необходимости)

	Другие
характеристики
	Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	8343
	Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования

	ЕТКС
	§ 103
	Машинист 6-го разряда

	ОКПДТР
	13788
	Машинист крана автомобильного

	
	13790
	Машинист крана (крановщик)

	Перечень СПО [endnoteRef:11] [11:  Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный 
№ 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).] 

	23.01.07
	Машинист крана (крановщик)



3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Подготовка погрузочного крана (крана-манипулятора) грузоподъемностью свыше 10 т и с грузовым моментом свыше 30 т∙м к работе
	Код
	В/01.5
	Уровень 
(подуровень) 
квалификации
	5



	Трудовые действия
	Ознакомление с проектом производства работ, технологическими картами на погрузочно-разгрузочные работы и технологическими картами складирования грузов

	
	Получение наряда-допуска на работу погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) вблизи линии электропередачи (при необходимости)

	
	Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, механизмов, устройств и приборов безопасности погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Документальное оформление результатов осмотра

	
	Проведение установки погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи для выполнения работ

	Необходимые умения
	Определять неисправности в работе погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары

	
	Определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты осмотра

	Необходимые знания
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые краны-манипуляторы

	
	Критерии работоспособности обслуживаемых погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов погрузочных кранов (кранов-манипуляторов), возникающих в процессе работы

	
	Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки

	
	Порядок передвижения погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) грузоподъемностью свыше 10 т к месту и на месте производства работ

	
	Виды грузов и способы их строповки

	
	Границы опасной зоны при работе погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий при обслуживании погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	Другие характеристики
	-



3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Управление погрузочным краном (краном-манипулятором) грузоподъемностью свыше 10 т и с грузовым моментом свыше 30 т∙м к работе
	Код
	В/02.5
	Уровень 
(подуровень) 
квалификации
	5



	Трудовые действия
	Управление погрузочным краном (краном-манипулятором) при производстве погрузочно-разгрузочных работ

	
	Контроль требуемых габаритов приближения к зданиям, сооружениям, механизмам

	
	Контроль технического состояния погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) во время работы

	
	Контроль порядка складирования груза

	
	Контроль отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Обмен сигналами со стропальщиками при производстве погрузочно-разгрузочных работ

	Необходимые умения

	Определять неисправности в работе погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных работ

	
	Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары

	
	Определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты выполненных работ

	Необходимые знания
	Порядок передвижения погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) к месту и на месте производства работ

	
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Критерии работоспособности погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Границы опасной зоны при работе погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые краны-манипуляторы

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий при обслуживании погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки

	
	Виды грузов и способы их строповки

	
	Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов погрузочных кранов (кранов-манипуляторов), возникающих в процессе работы

	
	Порядок организации работ повышенной опасности

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	Другие характеристики
	-



3.2.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение ежесменного технического обслуживания погрузочного крана (крана-манипулятора) грузоподъемностью свыше 10 т и с грузовым моментом свыше 30 т∙м
	Код
	В/03.5
	Уровень 
(подуровень) 
квалификации
	5



	Трудовые действия
	Установка погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию

	
	Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации, производственной инструкцией машиниста погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Выполнение мелкого ремонта погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Составление заявок на проведение ремонта погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) при выявлении неисправностей и дефектов

	
	Документальное оформление результатов выполненных работ

	Необходимые умения
	Определять неисправности в работе погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Читать рабочие чертежи деталей и сборочных единиц, гидравлические, кинематические и электрические схемы погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Документально оформлять результаты собственных действий

	Необходимые знания
	Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники

	
	Критерии работоспособности обслуживаемых погрузочных кранов (кранов-манипуляторов) в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации

	
	Признаки неисправностей механизмов и приборов погрузочных кранов (кранов-манипуляторов), возникающих в процессе работы

	
	Технические требования к качеству выполняемых работ, применяемых материалов

	
	Нормы расхода смазочных материалов

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Порядок действий в случаях возникновения аварий при обслуживании погрузочных кранов (кранов-манипуляторов)

	
	Порядок организации работ повышенной опасности

	Другие характеристики
	-



IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва

	Генеральный директор
	Глушенков Владимир Викторович



4.2. Наименование организаций-разработчиков	

	1
	Ассоциации СРО «РОСМА»

	2
	ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «КРАН», город Москва

	3
	ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», город Москва

	4
	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва



