Проект теоретического здания федерального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея»
	
Вопросы по ОТ и ТБ


	№
	Вопрос 

	1. 
	Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации (ГОСТ 12.004-9 п.7)

	2. 
	При возникновении  пожара во время работы с электроутюгом не допустимо,

	3. 
	Менять иглу, чистить и смазывать электрическую машину нужно:

	4. 
	Уходя из мастерской (цеха), нужно:

	5. 
	Утюг до полного остывания ставят:

	6. 
	Работая на  электрооборудовании,
необходимо:

	7. 
	Во время ручных работ ножницы передают:


	8. 
	При работе с электрооборудованием работник стоит:

	9. 
	Выберите среди предложенных
рисунков: вариант правильной рабочей
позы при выполнении машинных работ:

	10.
	Перед началом работы в швейной мастерской (цехе) необходимо:

	11.
	При работе на прессе в швейной мастерской (цехе) необходимо:

	12.
	 Необходимые знаки безопасности, используемые на рабочих местах 

	[bookmark: _GoBack]13.
	 Для соблюдения противопожарной безопасности швея должна:


	14.
	 При окончании работы швея обязана:

	Вопросы по оборудованию

	15.
	Если нить  строчки соединения деталей петляет сверху, необходимо:

	16.
	Уход за швейным  оборудованием  включает в себя:

	17.
	 Плохое продвижение деталей изделия происходит по причине:

	18.
	При неплотно вставленном   шпульном колпачке в челночное устройство, будет :

	19.
	Для ухода за швейным оборудование  необходимо использовать следующий инвентарь:

	20.
	Длинный желобок машинной иглы предназначен:

	21.
	Положение   терморегулятора на утюге должно соответствовать: 

	22.
	При работе на промышленном оверлоке необходимо соблюдать правила:
 

	23.
	Стачивание вытачки, основание которой находится у среза, выполняется:

	24.
	Стачивание срезов при соединении деталей кроя выполняется в зависимости от:

	25.
	Определите  последовательность выполнения технологических операций при втачивании рукава в закрытую пройму?

	26.
	Если застёжка изделия обработана узкими  настрочными планками, то петли располагают:

	27.
	Мононить применяется в швейном производстве для:

	28.
	Определите вид застежки.

	29.
	Определите вид  сквозной застежки. 

	30.
	Определите вид складки 

	31.
	 Для предохранения швов от распускания  используют:

	32.
	Окончательная
влажно-тепловая обработка юбки начинается:


	33.
	Определите параметры шва при обтачивании
воротников, манжет, бортов, клапанов и
других  деталей легкой одежды.	


	34.
	 Начало и конец строчки  прокладываемой  по замкнутому  контуру должны
заходить друг  на друга не менее чем на:


	35.
	Ширина шва при стачивании основ-
ных деталей легкой одежды
(в промышленном производстве) должна
быть не менее:

	36.
	Выберите  среди предложенных
рисунков: сборочную схему расстрочного шва


	37.
	Ширина шва при выборе  технологической обработки изделия зависит от:

	39.
	Дефекты готовых швейных изделий  подразделяются на:

	39.
	Названия деталей  швейного изделия  определяются в соответствии с:

	40.
	Выберите соответствующий термин определению- деталь швейного изделия в виде полоски материала для оформления стяжки его в различных местах:

	41.
	Выберите  среди предложенных
рисунков: сборочную схему накладного шва с одним закрытым срезом 


	42.
	Определите термин по характеристике  выполняемых операций: 

	43.
	Определите термин по характеристике  выполняемых операций:

	44.
	Выберите три вида операционного контроля качества швейной продукции:

	45.
	Определите вид контроля качества, если проводится  



