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[bookmark: _Toc109725092]I. Общие сведения

	Эксплуатация и техническое обслуживание трелевочных машин при проведении трелевочных работ
	
	23.004

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	код



Основная цель вида профессиональной деятельности:

	Обеспечение качественного и безопасного выполнения трелевочных работ с применением трелевочных машин; их эксплуатация и техническое обслуживание 



Группа занятий:

	6210
	Лесоводы и работники родственных занятий
	-
	-

	(код ОКЗ[endnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)



Отнесение к видам экономической деятельности:

	02.20
	Лесозаготовки

	(код ОКВЭД[endnoteRef:2]) [2:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 

	(наименование вида экономической деятельности)
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[bookmark: _Toc109725093]II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Производственная эксплуатация и техническое обслуживание однооперационных трелевочных машин
	3
	Технический осмотр и подготовка к работе однооперационных трелевочных машин
	A/01.3
	3

	
	
	
	Выполнение работ по трелевке леса в соответствии с видом однооперационных трелевочных машин
	A/02.3
	3

	
	
	
	Выполнение технического обслуживания однооперационных трелевочных машин
	A/03.3
	3

	B
	Производственная эксплуатация и техническое обслуживание многооперационных трелевочных машин
	4
	Технический осмотр и подготовка к работе многооперационных трелевочных машин
	B/01.4
	4

	
	
	
	Выполнение работ по трелевке леса в соответствии с видом многооперационных трелевочных машин
	В/02.4
	4

	
	
	
	Выполнение технического обслуживания многооперационных трелевочных машин
	В/03.4
	4

	C
	Производственная эксплуатация и техническое обслуживание трелевочных машин с гидравлическим захватом
	4
	Технический осмотр и подготовка к работе трелевочных машин с гидравлическим захватом
	C/01.4
	4

	
	
	
	Выполнение работ по трелевке леса в соответствии с видом трелевочных машин с гидравлическим захватом
	C/02.4
	4

	
	
	
	Выполнение технического обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом
	C/03.4
	4



3

[bookmark: _Toc109725094]III. Характеристика обобщенных трудовых функций

[bookmark: _Toc463988277][bookmark: _Toc109725095]3.1. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Производственная эксплуатация и техническое обслуживание однооперационных трелевочных машин
	Код
	A
	Уровень квалификации
	3



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 5-го разряда
Машинист трелевочного трактора
Машинист скиддера



	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	Лица не моложе 18 лет[endnoteRef:3] [3:  Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 
ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).] 

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров[endnoteRef:4] [4:  Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).] 

Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории С, D[endnoteRef:5]  [5:  Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3759; 2022, № 22, ст. 3678). ] 

Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда[endnoteRef:6] [6:  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).] 


	Другие характеристики
	-



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	6210
	Лесоводы и работники родственных занятий

	ЕТКС[endnoteRef:7] [7:  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 37, раздел «Общие профессии лесозаготовительного производства».] 

	§ 8
	Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 5-го разряда

	ОКПДТР[endnoteRef:8] [8:  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.] 

	19204
	Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса



3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Технический осмотр и подготовка к работе однооперационных трелевочных машин
	Код
	A/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3





	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Визуальный контроль общего технического состояния однооперационных трелевочных машин

	
	Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов однооперационных трелевочных машин

	
	Проведение ежесменного и ежедневного обслуживания однооперационных трелевочных машин согласно технологической карте

	
	Регулирование механизмов и оборудования однооперационных трелевочных машин, определение и устранение их неисправностей

	
	Проведение процедуры запуска, прогрева двигателя внутреннего сгорания (далее – ДВС), гидравлики согласно руководству по эксплуатации однооперационных трелевочных машин

	
	Проверка отсутствия видимых дефектов и неисправностей системы видеонаблюдения однооперационных трелевочных машин

	
	Проверка заправки и дозаправка топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями силовых установок и систем управления однооперационных трелевочных машин

	
	Заправка горюче-смазочными материалами механизмов и оборудования однооперационных трелевочных машин

	
	Выполнение приема горюче-смазочных материалов, технических жидкостей, запасных частей и расходных материалов 

	
	Агрегатирование машины с прицепом (прицепной машиной) однооперационных трелевочных машин

	Необходимые умения
	Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе 

	
	Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления 

	
	Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов однооперационных трелевочных машин

	
	Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа однооперационных трелевочных машин

	
	Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов однооперационных трелевочных машин

	
	Производить работы по мойке, уборке, очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов однооперационных трелевочных машин

	
	Производить смазку трущихся элементов трелевочных машин

	
	Использовать топливозаправочные средства для трелевочных машин

	
	Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления горюче-смазочными и специальными материалами

	
	Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей

	Необходимые знания
	Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние однооперационных трелевочных машин

	
	Конструкция узлов, механизмов, оборудования и систем управления однооперационных трелевочных машин

	
	Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании 

	
	Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания однооперационных трелевочных машин

	
	Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов 

	
	Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа однооперационных трелевочных машин

	
	Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки навесного оборудования для однооперационных трелевочных машин

	
	Технические условия на регулирование узлов, механизмов и системы управления однооперационных трелевочных машин

	
	Свойства, марки и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании 

	
	Основные виды топлива и сорта горюче-смазочных материалов

	
	Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики 
	-



3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение работ по трелевке леса в соответствии с видом однооперационных трелевочных машин
	Код
	A/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Оценка фронта работ и планирование действий по управлению машиной для выполнения производственного задания

	
	Исправление последствий нештатных и аварийных рабочих ситуаций

	
	Управление движением однооперационных трелевочных машин при переездах и маневрировании

	
	Погрузка однооперационных трелевочных машин на транспортные средства, выгрузка с них

	
	Управление рабочими органами и системами однооперационных трелевочных машин для выполнения их производственных функций и производственного задания согласно типу машины

	Необходимые умения
	Использовать алгоритм управления органами движения, рабочими органами и системами однооперационных трелевочных машин в соответствии с их назначением и техническими нормативами затрат времени на производственный цикл

	
	Читать показания контрольных приборов и информационных устройств однооперационных трелевочных машин

	
	Осуществлять оперативное взаимодействие с членами бригады с использованием цифровых технологий

	
	Выполнять лесохозяйственные и экологические требования в процессе эксплуатации однооперационных трелевочных машин

	
	Пользоваться оперативной связью и приборами ориентации на местности 

	
	Выполнять контроль исправного (фиксацию неисправного) состояния узлов и систем однооперационных трелевочных машин: по приборам, органолептически

	
	Действовать в нештатных и аварийных ситуациях при эксплуатации однооперационных трелевочных машин

	
	Читать технологическую карту выполнения работ для однооперационных трелевочных машин конкретного типа

	Необходимые знания
	Значение (содержание) показаний контрольных приборов и информационных устройств однооперационных трелевочных машин

	
	Лесохозяйственные и экологические требования действующих правил заготовки древесины

	
	Лесохозяйственные требования к разработке лесосек в соответствии с правилами заготовки древесины в Российской Федерации

	
	Технические требования к заготавливаемым сортиментам, государственные стандарты и технические условия на них

	
	Способы рациональной разделки хлыстов на сортименты

	
	Рациональные способы выполнения лесосечных работ

	
	Специфика перевозки различных сортиментов древесины, лесоматериалов и пиломатериалов

	
	Нормативы выработки 

	
	Нормативы снабжения эксплуатационными материалами и расхода эксплуатационных материалов

	
	Общее устройство трелевочных однооперационных машин, составляющих их узлов и систем

	
	Методы организации и технология выполнения работ на смежных операциях в процессе трелевки

	
	Правила ведения оперативной связи и приемы спутниковой навигации

	
	Расположение и назначение органов управления, контрольных и информационных приборов, устройств оснащения рабочего места однооперационных трелевочных машин

	
	Способы и направления включения органов управления, контрольных приборов и информационных устройств, регулировки и эксплуатации устройств оснащения рабочего места однооперационных трелевочных машин

	
	Технические возможности однооперационных трелевочных машин и их рабочих органов по передвижению и операциям с предметом труда

	
	Технология и содержание операций, выполняемых участниками технологического процесса трелевки

	
	Требования охраны труда при организации лесосечных работ, технологического процесса лесозаготовки

	
	Безопасные методы работы, установленные инструкцией по эксплуатации однооперационных трелевочных машин

	Другие характеристики 
	-



3.1.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение технического обслуживания однооперационных трелевочных машин
	Код
	A/03.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Подготовка рабочего места для проведения технического обслуживания однооперационных трелевочных машин

	
	Проведение плановых работ по техническому обслуживанию при эксплуатации в зависимости от наработки однооперационных трелевочных машин

	
	Определение и устранение неисправностей механизмов и оборудования однооперационных трелевочных машин

	
	Заполнение документации по ремонту и техническому обслуживанию

	
	Подготовка однооперационных трелевочных машин к постановке на длительное хранение

	
	Расконсервация однооперационных трелевочных машин

	Необходимые умения
	Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проведения технического обслуживания 

	
	Проверять однооперационные трелевочные машины и навесное оборудование на наличие дефектов и/или механических повреждений металлоконструкций

	
	Проверять исправность узлов и механизмов однооперационных трелевочных машин 

	
	Производить монтаж и демонтаж ремонтного оборудования

	
	Производить самостоятельное расконсервирование однооперационных трелевочных машин после кратковременного хранения и в составе ремонтной бригады после долговременного хранения в соответствии с инструкцией по эксплуатации организации-изготовителя

	Необходимые знания
	Устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования однооперационных трелевочных машин, их двигателей, приспособлений, систем управления

	
	Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния однооперационных трелевочных машин

	
	Причины неисправностей однооперационных трелевочных машин и способы их устранения

	
	Методы обнаружения и устранения неисправностей механизмов и оборудования однооперационных трелевочных машин

	
	Правила и последовательность выполнения операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) однооперационных трелевочных машин

	
	Требования инструкции (технологических карт, руководства) по эксплуатации и техническому обслуживанию однооперационных трелевочных машин

	
	Перечень работ по проведению технического обслуживания однооперационных трелевочных машин

	
	Назначение и правила безопасного применения контрольно-измерительных приборов

	
	Требования инструкций по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании 

	
	Правила применения ручного и пневматического инструмента

	
	Назначение малярного инструмента, принципы безопасной работы с ним

	
	Основы электроники и электротехники в объеме, необходимом для проведения технического обслуживания однооперационных трелевочных машин

	
	Устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования однооперационных трелевочных машин

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта

	
	Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения материалов, используемых при обслуживании 

	
	Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

	
	Правила консервации и расконсервации однооперационных трелевочных машин

	
	Правила краткосрочного и долгосрочного хранения однооперационных трелевочных машин

	Другие характеристики 
	-



[bookmark: _Toc109725096]3.2. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Производственная эксплуатация и техническое обслуживание многооперационных трелевочных машин
	Код
	B
	Уровень квалификации
	4



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Машинист трелевочной машины 6-го разряда
Машинист трелевочной машины
Машинист форвардера
Машинист валочно-трелевочной машины



	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих
или
Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

	Требования к опыту практической работы
	Не менее шести месяцев на лесозаготовительных и трелевочных машинах по профессии с более низкой квалификацией для прошедших профессиональное обучение

	Особые условия допуска к работе
	Лица не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории С (D, Е)
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 

	Другие характеристики
	-



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	6210
	Лесоводы и работники родственных занятий

	ЕТКС[endnoteRef:9] [9:  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 37, раздел «Лесозаготовительные работы».] 

	§ 16
	Машинист трелевочной машины 6-го разряда

	ОКПДТР
	14269
	Машинист трелевочной машины

	ОКСО[endnoteRef:10] [10:  Общероссийский классификатор специальностей по образованию.] 

	2.15.01.09
	Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин



3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Технический осмотр и подготовка к работе многооперационных трелевочных машин
	Код
	B/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Визуальный контроль общего технического состояния многооперационных трелевочных машин

	
	Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов многооперационных трелевочных машин

	
	Проведение ежесменного и ежедневного обслуживания многооперационных трелевочных машин согласно технологической карте

	
	Регулирование механизмов и оборудования многооперационных трелевочных машин, определение и устранение их неисправностей

	
	Проведение процедуры запуска, прогрева ДВС, гидравлики согласно руководству по эксплуатации многооперационных трелевочных машин

	
	Проверка отсутствия видимых дефектов и неисправностей системы видеонаблюдения многооперационных трелевочных машин

	
	Проверка заправки и дозаправка топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями силовых установок и систем управления многооперационных трелевочных машин

	
	Заправка горюче-смазочными материалами механизмов и оборудования многооперационных трелевочных машин

	
	Выполнение приема горюче-смазочных материалов, технических жидкостей, запасных частей и расходных материалов 

	
	Агрегатирование машины с прицепом (прицепной машиной) многооперационных трелевочных машин

	Необходимые умения
	Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе механизмов и оборудования многооперационных трелевочных машин

	
	Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления 

	
	Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов многооперационных трелевочных машин

	
	Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа многооперационных трелевочных машин

	
	Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов многооперационных трелевочных машин

	
	Производить работы по мойке, уборке, очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов многооперационных трелевочных машин

	
	Производить смазку трущихся элементов трелевочных машин

	
	Использовать топливозаправочные средства для трелевочных машин

	
	Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления горюче-смазочными и специальными материалами

	
	Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей

	Необходимые знания
	Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние многооперационных трелевочных машин

	
	Конструкция узлов, механизмов, оборудования и систем управления многооперационных трелевочных машин

	
	Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании 

	
	Перечень операций и технология ежесменного и ежедневного технического обслуживания многооперационных трелевочных машин

	
	Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов 

	
	Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа многооперационных трелевочных машин

	
	Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки навесного оборудования для многооперационных трелевочных машин

	
	Технические условия на регулирование узлов, механизмов и системы управления многооперационных трелевочных машин

	
	Свойства, марки и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании 

	
	Основные виды топлива и сорта горюче-смазочных материалов

	
	Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики 
	-



3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение работ по трелевке леса в соответствии с видом многооперационных трелевочных машин
	Код
	B/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Оценка фронта работ и планирование действий по управлению машиной для выполнения производственного задания

	
	Исправление последствий нештатных и аварийных рабочих ситуаций

	
	Управление движением многооперационных трелевочных машин при переездах и маневрировании

	
	Погрузка многооперационных трелевочных машин на транспортные средства, выгрузка с них

	
	Управление рабочими органами и системами многооперационных трелевочных машин для выполнения их производственных функций и производственного задания согласно типу машины

	Необходимые умения
	Использовать алгоритм управления органами движения, рабочими органами и системами многооперационных трелевочных машин в соответствии с их назначением и техническими нормативами затрат времени на производственный цикл

	
	Читать показания контрольных приборов и информационных устройств многооперационных трелевочных машин

	
	Выполнять контроль исправного (фиксацию неисправного) состояния узлов и систем многооперационных трелевочных машин: по приборам, органолептически

	
	Выполнять лесохозяйственные и экологические требования в процессе эксплуатации многооперационных трелевочных машин

	
	Пользоваться оперативной связью и приборами ориентации на местности 

	
	Осуществлять оперативное взаимодействие с членами бригады с использованием цифровых технологий

	
	Действовать в нештатных и аварийных ситуациях при эксплуатации многооперационных трелевочных машин

	
	Читать технологическую карту выполнения работ для многооперационных трелевочных машин конкретного типа

	Необходимые знания
	Значение (содержание) показаний контрольных приборов и информационных устройств многооперационных трелевочных машин

	
	Лесохозяйственные и экологические требования действующих правил заготовки древесины

	
	Лесохозяйственные требования к разработке лесосек в соответствии с правилами заготовки древесины в Российской Федерации

	
	Технические требования к заготавливаемым сортиментам, государственные стандарты и технические условия на них

	
	Способы рациональной разделки хлыстов на сортименты

	
	Рациональные способы выполнения лесосечных работ

	
	Специфика перевозки различных сортиментов древесины, лесоматериалов и пиломатериалов

	
	Нормативы выработки 

	
	Нормативы снабжения эксплуатационными материалами и расхода эксплуатационных материалов

	
	Общее устройство многооперационных трелевочных машин, составляющих их узлов и систем

	
	Методы организации и технология выполнения работ на смежных операциях в процессе трелевки

	
	Показатели предмета труда и пределы их изменений, природные и производственные условия на местах работы

	
	Правила ведения оперативной связи и приемы спутниковой навигации

	
	Расположение и назначение органов управления, контрольных и информационных приборов, устройств оснащения рабочего места многооперационных трелевочных машин

	
	Способы и направления включения органов управления, контрольных приборов и информационных устройств, регулировки и эксплуатации устройств оснащения рабочего места многооперационных трелевочных машин

	
	Технические возможности многооперационных трелевочных машин и их рабочих органов по передвижению и операциям с предметом труда

	
	Технология и содержание операций, выполняемых участниками технологического процесса трелевки

	
	Требования охраны труда при организации лесосечных работ, технологического процесса лесозаготовки

	
	Безопасные методы работы, установленные инструкцией по эксплуатации многооперационных трелевочных машин

	Другие характеристики 
	-



3.2.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение технического обслуживания многооперационных трелевочных машин
	Код
	B/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4




	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Подготовка рабочего места для проведения технического обслуживания многооперационных трелевочных машин

	
	Определение и устранение неисправностей механизмов и оборудования многооперационных трелевочных машин

	
	Проведение плановых работ по техническому обслуживанию при эксплуатации в зависимости от наработки многооперационных трелевочных машин

	
	Диагностирование состояния систем и механизмов многооперационных трелевочных машин перед ремонтом

	
	Заполнение документации по ремонту и техническому обслуживанию

	
	Подготовка многооперационных трелевочных машин к постановке на длительное хранение

	
	Расконсервация многооперационных трелевочных машин

	Необходимые умения
	Подготавливать необходимое оборудование и инструмент для проведения технического обслуживания или ремонта трелевочных машин 

	
	Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проведения технического обслуживания и ремонта 

	
	Проверять многооперационные трелевочные машины и навесное оборудование на наличие дефектов и/или механических повреждений металлоконструкций

	
	Проверять исправность узлов и механизмов многооперационных трелевочных машин 

	
	Производить монтаж и демонтаж ремонтного оборудования

	
	Производить самостоятельное расконсервирование многооперационных трелевочных машин после кратковременного хранения и в составе ремонтной бригады после долговременного хранения в соответствии с инструкцией по эксплуатации организации-изготовителя

	Необходимые знания
	Устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования многооперационных трелевочных машин, их двигателей, приспособлений, систем управления

	
	Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния многооперационных трелевочных машин

	
	Причины неисправностей многооперационных трелевочных машин и способы их устранения

	
	Правила и последовательность выполнения операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) многооперационных трелевочных машин

	
	Требования инструкции (технологических карт, руководства) по эксплуатации и техническому обслуживанию многооперационных трелевочных машин

	
	Перечень работ по проведению технического обслуживания многооперационных трелевочных машин

	
	Назначение и правила безопасного применения контрольно-измерительных приборов

	
	Требования инструкций по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании 

	
	Правила применения ручного и пневматического инструмента

	
	Назначение малярного инструмента, принципы безопасной работы с ним

	
	Основы электроники и электротехники в объеме, необходимом для проведения технического обслуживания многооперационных трелевочных машин

	
	Устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования многооперационных трелевочных машин

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта

	
	Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения материалов, используемых при обслуживании 

	
	Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

	
	Правила консервации и расконсервации многооперационных трелевочных машин

	
	Правила краткосрочного и долгосрочного хранения многооперационных трелевочных машин

	Другие характеристики 
	-



[bookmark: _Toc109725097]3.3. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Производственная эксплуатация и техническое обслуживание трелевочных машин с гидравлическим захватом
	Код
	C
	Уровень квалификации
	4



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Машинист трелевочной машины с гидравлическим захватом
Машинист трелевочной машины 



	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих
или
Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

	Требования к опыту практической работы
	Не менее шести месяцев на лесозаготовительных и трелевочных машинах по профессии с более низкой квалификацией для прошедших профессиональное обучение

	Особые условия допуска к работе
	Лица не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории С (D, Е)
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 

	Другие характеристики
	-



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	6210
	Лесоводы и работники родственных занятий

	ЕТКС
	§ 16
	Машинист трелевочной машины 6-го разряда

	ОКПДТР
	14269
	Машинист трелевочной машины

	ОКСО
	2.15.01.09
	Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин



3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Технический осмотр и подготовка к работе трелевочных машин с гидравлическим захватом
	Код
	C/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Визуальный контроль общего технического состояния трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Проведение ежесменного и ежедневного обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом согласно технологической карте

	
	Регулирование механизмов и оборудования трелевочных машин с гидравлическим захватом, определение и устранение их неисправностей

	
	Проведение процедуры запуска, прогрева ДВС, гидравлики согласно руководству по эксплуатации трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Проверка отсутствия видимых дефектов и неисправностей системы видеонаблюдения трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Проверка заправки и дозаправка топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями силовых установок и систем управления трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Заправка горюче-смазочными материалами механизмов и оборудования трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Выполнение приема горюче-смазочных материалов, технических жидкостей, запасных частей и расходных материалов 

	
	Агрегатирование машины с прицепом (прицепной машиной) трелевочных машин с гидравлическим захватом

	Необходимые умения
	Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе 

	
	Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления 

	
	Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Производить работы по мойке, уборке, очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Производить смазку трущихся элементов

	
	Использовать топливозаправочные средства

	
	Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления горюче-смазочными и специальными материалами

	
	Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей

	Необходимые знания
	Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Конструкция узлов, механизмов, оборудования и системы управления трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании 

	
	Перечень операций и технология ежесменного и ежедневного технического обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов 

	
	Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки навесного оборудования для трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Технические условия на регулирование узлов, механизмов и системы управления трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Свойства, марки и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании 

	
	Основные виды топлива и сорта горюче-смазочных материалов

	
	Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики 
	-



3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение работ по трелевке леса в соответствии с видом трелевочных машин с гидравлическим захватом
	Код
	C/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Оценка фронта работ и планирование действий по управлению машиной для выполнения производственного задания

	
	Исправление последствий нештатных и аварийных рабочих ситуаций

	
	Управление движением трелевочных машин с гидравлическим захватом при переездах и маневрировании

	
	Погрузка трелевочных машин с гидравлическим захватом на транспортные средства, выгрузка с них

	
	Управление рабочими органами и системами трелевочных машин с гидравлическим захватом для выполнения их производственных функций и производственного задания согласно типу машины

	Необходимые умения
	Использовать алгоритм управления органами движения, рабочими органами и системами трелевочных машин с гидравлическим захватом в соответствии с их назначением и техническими нормативами затрат времени на производственный цикл

	
	Читать показания контрольных приборов и информационных устройств трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Выполнять лесохозяйственные и экологические требования в процессе эксплуатации трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Пользоваться оперативной связью и приборами ориентации на местности 

	
	Осуществлять оперативное взаимодействие с членами бригады с использованием цифровых технологий

	
	Выполнять контроль исправного (фиксацию неисправного) состояния узлов и систем трелевочных машин с гидравлическим захватом: по приборам, органолептически

	
	Действовать в нештатных и аварийных ситуациях при эксплуатации трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Читать технологическую карту выполнения работ для трелевочных машин с гидравлическим захватом конкретного типа

	Необходимые знания
	Значение (содержание) показаний контрольных приборов и информационных устройств трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Лесохозяйственные и экологические требования действующих правил заготовки древесины

	
	Лесохозяйственные требования к разработке лесосек в соответствии с правилами заготовки древесины в Российской Федерации

	
	Технические требования к заготавливаемым сортиментам, государственные стандарты и технические условия на них

	
	Способы рациональной разделки хлыстов на сортименты

	
	Рациональные способы выполнения лесосечных работ

	
	Специфика перевозки различных сортиментов древесины, лесоматериалов и пиломатериалов

	
	Нормативы выработки 

	
	Нормативы снабжения эксплуатационными материалами и расхода эксплуатационных материалов

	
	Общее устройство трелевочных машин с гидравлическим захватом, составляющих их узлов и систем

	
	Методы организации и технология выполнения работ на смежных операциях в процессе трелевки

	
	Показатели предмета труда и пределы их изменений, природные и производственные условия на местах работы

	
	Правила ведения оперативной связи и приемы спутниковой навигации

	
	Расположение и назначение органов управления, контрольных и информационных приборов, устройств оснащения рабочего места трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Способы и направления включения органов управления, контрольных приборов и информационных устройств, регулировки и эксплуатации устройств оснащения рабочего места трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Технические возможности трелевочных машин с гидравлическим захватом и их рабочих органов по передвижению и операциям с предметом труда

	
	Технология и содержание операций, выполняемых участниками технологического процесса трелевки

	
	Требования охраны труда при организации лесосечных работ, технологического процесса лесозаготовки

	
	Безопасные методы работы, установленные инструкцией по эксплуатации трелевочных машин с гидравлическим захватом

	Другие характеристики 
	-



3.3.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение технического обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом
	Код
	C/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4






	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Подготовка рабочего места для проведения технического обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Проведение плановых работ по техническому обслуживанию при эксплуатации в зависимости от наработки трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Диагностирование состояния систем и механизмов трелевочных машин с гидравлическим захватом перед ремонтом

	
	Заполнение документации по техническому обслуживанию

	
	Подготовка трелевочных машин с гидравлическим захватом к постановке на длительное хранение

	
	Расконсервация трелевочных машин с гидравлическим захватом

	Необходимые умения
	Подготавливать необходимое оборудование и инструмент для проведения технического обслуживания или ремонта трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проведения технического обслуживания и ремонта 

	
	Проверять трелевочные машины с гидравлическим захватом и навесное оборудование на наличие дефектов и/или механических повреждений металлоконструкций

	
	Проверять исправность узлов и механизмов трелевочных машин с гидравлическим захватом 

	
	Производить монтаж и демонтаж ремонтного оборудования

	
	Производить самостоятельное расконсервирование трелевочных машин с гидравлическим захватом после кратковременного хранения и в составе ремонтной бригады после долговременного хранения в соответствии с инструкцией по эксплуатации организации-изготовителя

	Необходимые знания
	Устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования трелевочных машин с гидравлическим захватом, их двигателей, приспособлений, систем управления

	
	Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Причины неисправностей трелевочных машин с гидравлическим захватом и способы их устранения

	
	Методы обнаружения и устранения неисправностей механизмов и оборудования трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Правила и последовательность выполнения операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Требования инструкции (технологических карт, руководства) по эксплуатации и техническому обслуживанию трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Перечень работ по проведению технического обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Способы диагностики всех систем и механизмов трелевочных машин с гидравлическим захватом и определения характера неисправности

	
	Технологии восстановления работоспособности деталей трелевочных машин с гидравлическим захватом с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов

	
	Назначение и правила безопасного применения контрольно-измерительных приборов

	
	Требования инструкций по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании 

	
	Правила применения ручного и пневматического инструмента

	
	Назначение малярного инструмента, принципы безопасной работы с ним

	
	Основы электроники и электротехники в объеме, необходимом для проведения технического обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта

	
	Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения материалов, используемых при обслуживании 

	
	Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

	
	Правила консервации и расконсервации трелевочных машин с гидравлическим захватом

	
	Правила краткосрочного и долгосрочного хранения трелевочных машин с гидравлическим захватом

	Другие характеристики 
	-


[bookmark: _Toc24464015]

[bookmark: _Toc109725098]IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, город Москва

	Председатель					Лахтиков Юрий Олегович



4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1 
	АО «Волга», город Балахна, Нижегородская область

	2 
	АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», город Сыктывкар, Республика Коми

	3 
	АО «Соликакмскбумпром», город Соликамск, Пермский край

	4 
	ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова», город Воронеж

	5 
	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва



