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[bookmark: _Toc188375392]I. Общие сведения
	Монтаж и наладка ГПМ (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта)
	 
	40.112

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	 
	Код


Краткое описание вида профессиональной деятельности
	Обеспечение монтажа и наладки механического, гидравлического, электрического и электронного оборудования ГПМ


Группа занятий
	7233
	Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования 
	7412
	Электромеханики и монтеры электрического оборудования

	7421
	Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования
	-
	-

	(код ОКЗ[endnoteRef:1]) [1:   Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)





Отнесение к области профессиональной деятельности

	40
	Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

	(код ОПД[endnoteRef:2]) [2:  Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 
29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).] 

	(наименование области профессиональной деятельности)



Отнесение к видам экономической деятельности

	33.12
	Ремонт машин и оборудования

	33.20
	Монтаж промышленных машин и оборудования

	43.29
	Производство прочих строительно-монтажных работ

	(код ОКВЭД[endnoteRef:3]) [3:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 

	(наименование вида экономической деятельности)


2


[bookmark: _Toc188375393]II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта 
вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	возможные наименования должностей, профессий рабочих
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Монтаж металлоконструкций, монтаж и наладка механического оборудования ГПМ
	4
	Монтажник металлоконструкций грузоподъемных машин (подъемных сооружений)
Монтажник механического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)
	Монтаж металлоконструкций ГПМ
	A/01.4
	4

	
	
	
	
	Монтаж механического оборудования ГПМ
	A/02.4
	4

	
	
	
	
	Наладка и проверка параметров работы механического оборудования ГПМ
	A/03.4
	4

	B
	Монтаж и наладка гидравлического оборудования ГПМ
	4
	Монтажник гидравлического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)
Наладчик строительных машин
	Монтаж гидравлического оборудования ГПМ
	B/01.4
	4

	
	
	
	
	Наладка и проверка параметров работы гидравлического оборудования ГПМ
	B/02.4
	4

	C
	Монтаж и наладка электрического оборудования ГПМ
	4
	Электромонтер по монтажу и наладке электрического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)
Наладчик строительных машин
	Монтаж электрического оборудования ГПМ
	C/01.4
	4

	
	
	
	
	Наладка, проверка параметров работы электрического оборудования ГПМ
	C/02.4
	4

	D
	Монтаж и наладка электронного оборудования ГПМ
	5
	Наладчик приборов безопасности грузоподъемных машин (подъемных сооружений)
Наладчик электронного оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)
	Монтаж электронного оборудования ГПМ
	D/01.5
	5

	
	
	
	
	Наладка электронного оборудования, считывание, обработка и оформление информации регистраторов параметров ГПМ
	D/02.5
	5


4


[bookmark: _Toc188375394]III. Характеристика обобщенных трудовых функций
[bookmark: _Toc188375395]3.1. Обобщенная трудовая функция 
	Наименование
	Монтаж металлоконструкций, монтаж и наладка механического оборудования ГПМ
	Код
	A
	Уровень квалификации
	4



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Монтажник металлоконструкций грузоподъемных машин (подъемных сооружений)
Монтажник механического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих

	Опыт практической работы
	Не менее одного месяца по монтажу и ремонту механического оборудования ГПМ



	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров[endnoteRef:4] [4:  Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 
9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 
1 ноября 2024 г., регистрационный №79994), действует до 1 апреля 2027 г.] 

Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В[endnoteRef:5] [5:  Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.] 

Наличие не ниже 2 группы по безопасности работ на высоте[endnoteRef:6] [6:  Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 № 61477), действует до 31 декабря 2025 года.] 

Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданного в порядке, установленном эксплуатирующей организацией[endnoteRef:7] [7:  Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 
26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342), действует до 1 января 2027 г.] 


	Другие характеристики
	При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	7233
	Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования 

	ЕТКС[endnoteRef:8] [8:  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».] 

	§ 276
	Наладчик строительных машин 5-го разряда

	ОКПДТР[endnoteRef:9] [9:  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.] 

	14993
	Наладчик строительных машин


3.1.1. Трудовая функция
	Наименование
	Монтаж металлоконструкций ГПМ
	Код
	A/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Выполнение монтажа и демонтажа металлоконструкций ГПМ

	
	Проверка геометрических параметров смонтированных металлоконструкций ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Регулировка геометрических параметров металлоконструкций ГПМ в соответствии с технической документацией

	Необходимые умения
	Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность

	
	Применять на практике способы защиты от источников опасностей

	
	Выявлять дефекты и повреждения металлических конструкций, механизмов

	
	Применять необходимые средства контроля и измерения

	
	Применять для выполнения монтажа (демонтажа) ГПМ такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массе монтируемых (демонтируемых) элементов

	
	Применять методы безопасного производства работ при монтаже, осмотре и проверках параметров металлоконструкций ГПМ

	
	Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже

	
	Оформлять результаты своих действий

	Необходимые знания
	Схемы и приемы монтажа (демонтажа), способы и методы строповки грузов

	
	Устройство, конструктивные особенности и назначение сборочных узлов металлоконструкций ГПМ

	
	Источники опасностей

	
	Дефекты и повреждения металлических конструкций, механизмов

	
	Применяемые такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массе монтируемых (демонтируемых) элементов

	
	Порядок проведения испытаний ГПМ в соответствии с указаниями эксплуатационной и технической документации

	
	Порядок проведения работ при реконструкции и модернизации металлоконструкций ГПМ

	
	Нормативно-техническая документация по монтажу ГПМ

	
	Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ

	
	Правила использования инвентаря и инструментов при выполнении работ 

	
	Порядок обмена условными сигналами между работниками при выполнении работ

	
	Способы и средства эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, а также расположение средств связи для вызова экстренных служб

	
	Правила использования средств контроля и измерения

	
	Правила и способы выполнения слесарных работ

	
	Требования охраны труда при выполнении работ на высоте

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Производственная инструкция

	Другие характеристики
	-



3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Монтаж механического оборудования ГПМ
	Код
	A/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Выполнение монтажа и демонтажа механического оборудования ГПМ в условиях эксплуатации

	
	Проверка параметров работы механического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Регулировка параметров и корректировка заданных режимов работы механического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Профилактические осмотры и оценка состояния механического оборудования на основе контроля работы ГПМ

	Необходимые умения
	Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность

	
	Определять параметры работы механического оборудования ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной и технической документации

	
	Настраивать параметры механического оборудования ГПМ в соответствии с требованиями эксплуатационной и технической документации

	
	Применять необходимые средства контроля и измерения

	
	Применять на практике способы защиты от источников опасностей

	
	Выявлять дефекты и повреждения механического оборудования ГПМ

	
	Применять для выполнения монтажа (демонтажа) ГПМ такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массе монтируемых (демонтируемых) элементов

	
	Применять методы безопасного производства работ при монтаже, осмотре и проверках параметров механического оборудования ГПМ

	
	Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже

	
	Оформлять результаты своих действий

	Необходимые знания
	Схемы и приемы монтажа (демонтажа), способы и методы строповки грузов

	
	Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ

	
	Источники опасностей

	
	Дефекты и повреждения механического оборудования ГПМ

	
	Допустимые режимы и параметры работы обслуживаемых ГПМ и их механического оборудования

	
	Методы и способы выполнения работ по монтажу и демонтажу, настройке механического оборудования обслуживаемых ГПМ, технологическая последовательность выполнения этих работ

	
	Порядок проведения испытаний, наладки и ввода в эксплуатацию ГПМ в соответствии с указаниями их эксплуатационной и технической документации

	
	Порядок проведения работ при реконструкции и модернизации ГПМ и их механического оборудования

	
	Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ

	
	Правила использования инвентаря и инструментов при выполнении работ с механическим оборудованием

	
	Способы и средства эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, а также расположение средств связи для вызова экстренных служб

	
	Порядок обмена условными сигналами между работниками при выполнении работ

	
	Правила использования средств контроля и измерения

	
	Правила и способы выполнения слесарных работ

	
	Требования охраны труда при выполнении работ на высоте

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Производственная инструкция

	Другие характеристики
	-



3.1.3. Трудовая функция

	Наименование
	Наладка и проверка параметров работы механического оборудования ГПМ
	Код
	A/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Проверка параметров работы механического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Регулировка параметров и корректировка заданных режимов работы механического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Профилактические осмотры и оценка состояния механического оборудования ГПМ на основе контроля работы подъемных сооружений

	
	Техническое обслуживание и текущий ремонт механического оборудования ГПМ согласно эксплуатационной документации

	
	Выполнение ремонтных работ, связанных с заменой агрегатов, узлов и механизмов ГПМ

	Необходимые умения
	Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность

	
	Определять параметры работы механического оборудования ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной и технической документации

	
	Настраивать параметры механического оборудования ГПМ в соответствии с требованиями эксплуатационной и технической документации

	
	Применять необходимые средства контроля и измерения

	
	Выявлять неисправности, препятствующие работе механического оборудования ГПМ

	
	Применять на практике технологии ремонта и восстановления узлов и деталей механического оборудования ГПМ

	
	Применять методы безопасного производства работ при монтаже, осмотре и проверках параметров работы механического оборудования ГПМ

	
	Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже

	
	Оформлять результаты своих действий

	Необходимые знания
	Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ

	
	Допустимые режимы и параметры работы обслуживаемых ГПМ и их механического оборудования

	
	Методы и способы выполнения работ по настройке механического оборудования обслуживаемых ГПМ, технологическая последовательность выполнения этих работ

	
	Порядок проведения испытаний, наладки и ввода в эксплуатацию ГПМ в соответствии с указаниями их эксплуатационной и технической документации

	
	Порядок проведения работ при реконструкции и модернизации ГПМ и их механического оборудования

	
	Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ

	
	Правила использования инвентаря и инструментов при выполнении работ с механическим оборудованием ГПМ

	
	Порядок пользования простыми такелажными и монтажными средствами и устройствами

	
	Правила использования средств контроля и измерения

	
	Правила и способы выполнения слесарных работ

	
	Требования охраны труда при выполнении работ на высоте

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Производственная инструкция

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc188375396]3.2. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Монтаж и наладка гидравлического оборудования ГПМ
	Код
	B
	Уровень квалификации
	4



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Монтажник гидравлического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)
Наладчик строительных машин



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих

	Опыт практической работы
	Не менее одного месяца по монтажу и ремонту гидравлического оборудования ГПМ



	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В
Наличие не ниже 2 группы по безопасности работ на высоте
Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданного в порядке, установленном эксплуатирующей организацией

	Другие характеристики
	При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	7233
	Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования 

	ЕТКС
	§ 276
	Наладчик строительных машин 5-го разряда

	ОКПДТР
	14993
	Наладчик строительных машин


3.2.1. Трудовая функция
	Наименование
	Монтаж гидравлического оборудования ГПМ
	Код
	B/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4


 
	Трудовые действия
	Монтаж гидравлического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Проверка параметров работы гидравлического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Профилактические осмотры и оценка состояния гидравлического оборудования ГПМ на основе контроля работы подъемных сооружений

	
	Проведение ремонта, связанного с заменой агрегатов, механизмов и узлов гидравлического оборудования ГПМ

	Необходимые умения
	Определять параметры работы гидравлического оборудования ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации

	
	Настраивать параметры гидравлического оборудования ГПМ в соответствии с требованиями эксплуатационной документации

	
	Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность

	
	Применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерений

	
	Применять на практике способы защиты от источников опасностей

	
	Выявлять дефекты и повреждения гидравлического оборудования ГПМ

	
	Применять для выполнения монтажа (демонтажа) ГПМ такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массе монтируемых (демонтируемых) элементов

	
	Применять на практике технологии ремонта и восстановления узлов и деталей гидрооборудования ГПМ

	
	Использовать в работе нормативно-техническую, конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию

	
	Применять методы безопасного производства работ при монтаже, демонтаже гидравлического оборудования ГПМ

	
	Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже

	
	Оформлять результаты своих действий

	Необходимые знания
	Схемы и приемы монтажа (демонтажа), способы и методы строповки грузов

	
	Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ

	
	Источники опасностей

	
	Дефекты и повреждения гидравлического оборудования ГПМ

	
	Комплектность гидравлического оборудования обслуживаемых ГПМ

	
	Правила эксплуатации гидравлического оборудования ГПМ, допустимые режимы и параметры рабочего состояния гидравлического оборудования

	
	Методы и способы выполнения работ по монтажу и демонтажу гидравлического оборудования ГПМ, технологическая последовательность этих работ

	
	Порядок проведения испытаний, наладки и ввода в эксплуатацию ГПМ в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации

	
	Гидравлические схемы ГПМ

	
	Электрические схемы обслуживаемых ГПМ с гидравлическим оборудованием

	
	Эксплуатационные документы обслуживаемых ГПМ и их гидравлического оборудования

	
	Последовательность и приемы разборки и сборки узлов и компонентов гидравлического оборудования ГПМ

	
	Методы и способы устранения неисправностей гидравлического оборудования обслуживаемых ГПМ

	
	Свойства и характеристики материалов трубопроводов и рабочих жидкостей, применяемых в гидравлическом оборудовании обслуживаемых ГПМ

	
	Правила использования специализированного контрольно-диагностического оборудования для оценки состояния узлов гидравлического оборудования и рабочей жидкости

	
	Правила использования слесарного и монтажного инструмента и приспособлений

	
	Правила и способы выполнения слесарных работ

	
	Устройство простых такелажных и монтажных средств и устройств и правила пользования ими

	
	Основы гидравлики и гидравлического оборудования

	
	Основы электротехники

	
	Требования охраны труда при выполнении работ на высоте

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Производственная инструкция

	Другие характеристики
	-


3.2.2. Трудовая функция
	Наименование
	Наладка и проверка параметров работы гидравлического оборудования ГПМ
	Код
	B/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Настройка параметров и заданных режимов работы гидравлического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Проверка параметров работы гидравлического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Профилактические осмотры и оценка состояния гидравлического оборудования ГПМ на основе контроля работы подъемных сооружений

	Необходимые умения
	Определять параметры работы гидравлического оборудования ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации

	
	Настраивать параметры гидравлического оборудования ГПМ в соответствии с требованиями эксплуатационной документации

	
	Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность

	
	Применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерений

	
	Выявлять неисправности, препятствующие работе гидравлического оборудования ГПМ

	
	Использовать в работе нормативно-техническую, конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию

	
	Применять методы безопасного производства работ при монтаже, демонтаже гидравлического оборудования ГПМ

	
	Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже

	
	Оформлять результаты своих действий

	Необходимые знания
	Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ

	
	Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и компонентов гидравлического оборудования обслуживаемых ГПМ

	
	Комплектность гидравлического оборудования обслуживаемых ГПМ

	
	Правила эксплуатации гидравлического оборудования ГПМ, допустимые режимы и параметры рабочего состояния гидравлического оборудования

	
	Методы и способы выполнения работ по наладке и проверке параметров работы гидравлического оборудования ГПМ, технологическая последовательность этих работ

	
	Порядок проведения испытаний, наладки и ввода в эксплуатацию ГПМ в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации

	
	Эксплуатационные документы обслуживаемых ГПМ и их гидравлического оборудования

	
	Последовательность и приемы разборки и сборки узлов и компонентов гидравлического оборудования ГПМ

	
	Методы и способы устранения неисправностей гидравлического оборудования обслуживаемых ГПМ

	
	Свойства и характеристики материалов трубопроводов и рабочих жидкостей, применяемых в гидравлическом оборудовании обслуживаемых ГПМ

	
	Правила использования специализированного контрольно-диагностического оборудования для оценки состояния узлов гидравлического оборудования и рабочей жидкости

	
	Правила использования слесарного и монтажного инструмента и приспособлений

	
	Правила и способы выполнения слесарных работ

	
	Устройство простых такелажных и монтажных средств и устройств и правила пользования ими

	
	Основы гидравлики и гидравлического оборудования

	
	Основы электротехники

	
	Требования охраны труда при выполнении работ на высоте

	
	Гидравлические схемы ГПМ

	
	Электрические схемы обслуживаемых подъемных сооружений с гидравлическим оборудованием

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Производственная инструкция

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc188375397]3.3. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Монтаж и наладка электрического оборудования ГПМ
	Код
	C
	Уровень квалификации
	4



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Электромонтер по монтажу и наладке электрического оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)
Наладчик строительных машин



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих

	Опыт практической работы
	Не менее одного месяца по монтажу и ремонту электрического оборудования ГПМ



	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В
Наличие не ниже II группы по безопасности работ на высоте
Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданного в порядке, установленном эксплуатирующей организацией

	Другие характеристики
	При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы






Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	7412
	Электромеханики и монтеры электрического оборудования 

	ЕТКС
	§ 276
	Наладчик строительных машин 5-го разряда

	ОКПДТР
	14993
	Наладчик строительных машин


3.3.1. Трудовая функция
	Наименование
	Монтаж электрического оборудования ГПМ
	Код
	C/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Выполнение монтажа и демонтажа электрического оборудования ГПМ и сооружений в условиях эксплуатации

	
	Настройка параметров и заданных режимов работы электрического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Проверка параметров работы электрического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Профилактические осмотры и оценка состояния электрического оборудования ГПМ на основе контроля работы подъемных сооружений

	
	Проведение ремонта, связанного с заменой электрических машин, шкафов, блоков и электрических аппаратов электрического оборудования ГПМ

	Необходимые умения
	Определять параметры работы электрического оборудования ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации

	
	Осуществлять проверку и наладку параметров электрического оборудования ГПМ в соответствии с требованиями технической документации

	
	Применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерений

	
	Применять на практике способы защиты от источников опасностей

	
	Выявлять дефекты и повреждения электрического оборудования ГПМ

	
	Применять для выполнения монтажа (демонтажа) ГПМ такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массе монтируемых (демонтируемых) элементов

	
	Выявлять неисправности, препятствующие работе электрического оборудования ГПМ

	
	Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность

	
	Использовать в работе нормативно-техническую, конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию

	
	Применять методы безопасного производства работ при монтаже, демонтаже, осмотре и проверках параметров работы электрического оборудования ГПМ

	
	Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации

	
	Применять порядок обмена условными сигналами между 
работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже

	
	Выполнять электромонтажные и слесарные работы

	
	Оформлять результаты своих действий

	Необходимые знания
	Схемы и приемы монтажа (демонтажа), способы и методы строповки грузов

	
	Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов электрооборудования ГПМ

	
	Источники опасностей

	
	Дефекты и повреждения электрического оборудования ГПМ

	
	Правила безопасной эксплуатации, допустимые режимы и параметры рабочего состояния электрического оборудования ГПМ

	
	Эксплуатационные документы обслуживаемых ГПМ и их электрического оборудования

	
	Методы и способы монтажа и наладки электроприводов и другого электрооборудования ГПМ

	
	Методы и способы устранения неисправностей электрического оборудования обслуживаемых ГПМ

	
	Свойства и марки проводов и кабелей, применяемых для монтажа электрического оборудования ГПМ

	
	Правила использования технических средств контроля и измерения

	
	Правила использования электромонтажного, монтажного и слесарного инструмента и приспособлений

	
	Правила и способы выполнения электромонтажных и слесарных работ

	
	Устройство простых такелажных и монтажных средств и устройств, правила пользования ими

	
	Комплектация электрического оборудования ГПМ

	
	Основы электротехники и электроники

	
	Основы безопасной эксплуатации подъемных сооружений

	
	Электрические схемы электрического оборудования подъемных сооружений

	
	Требования охраны труда при выполнении работ на высоте

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Производственная инструкция

	Другие характеристики
	-



3.3.2. Трудовая функция
	Наименование
	Наладка, проверка параметров работы электрического оборудования ГПМ
	Код
	C/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Настройка параметров и заданных режимов работы электрического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Проверка параметров работы электрического оборудования ГПМ в соответствии с технической документацией

	
	Профилактические осмотры и оценка состояния электрического оборудования ГПМ на основе контроля работы подъемных сооружений

	
	Проведение ремонта, связанного с заменой электрических машин, шкафов, блоков и электрических аппаратов электрического оборудования ГПМ

	Необходимые умения
	Определять параметры работы электрического оборудования ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации

	
	Осуществлять проверку и наладку параметров электрического оборудования ГПМ в соответствии с требованиями технической документации

	
	Применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерений

	
	Выявлять неисправности, препятствующие работе электрического оборудования

	
	Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность

	
	Использовать в работе нормативно-техническую, конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию

	
	Применять методы безопасного производства работ при монтаже, демонтаже, осмотре и проверках параметров работы электрического оборудования ГПМ

	
	Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации

	
	Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже

	
	Выполнять электромонтажные и слесарные работы

	
	Оформлять результаты своих действий

	Необходимые знания
	Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ

	
	Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и компонентов электрического оборудования ГПМ

	
	Правила безопасной эксплуатации, допустимые режимы и параметры рабочего состояния электрического оборудования ГПМ

	
	Эксплуатационные документы обслуживаемых ГПМ и их электрического оборудования

	
	Методы и способы монтажа и наладки электроприводов и другого электрооборудования ГПМ

	
	Методы и способы устранения неисправностей электрического оборудования обслуживаемых ГПМ

	
	Свойства и марки проводов и кабелей, применяемых для монтажа электрического оборудования ГПМ

	
	Правила использования технических средств контроля и измерения

	
	Правила использования электромонтажного, монтажного и слесарного инструмента и приспособлений

	
	Правила и способы выполнения электромонтажных и слесарных работ

	
	Устройство простых такелажных и монтажных средств и устройств, правила пользования ими

	
	Комплектация электрического оборудования ГПМ

	
	Основы электротехники и электроники

	
	Электрические схемы электрического оборудования ГПМ

	
	Требования охраны труда при выполнении работ на высоте

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Производственная инструкция

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc188375398]3.4. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Монтаж и наладка электронного оборудования ГПМ
	Код
	D
	Уровень квалификации
	5



	Возможные наименования должностей, профессий
	Наладчик приборов безопасности грузоподъемных машин (подъемных сооружений)
Наладчик электронного оборудования грузоподъемных машин (подъемных сооружений)



Пути достижения квалификации

	Образование и обучение
	Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих
или
Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

	Опыт практической работы
	Не менее трех месяцев по монтажу и ремонту электронного оборудования подъемных сооружений при наличии среднего профессионального образования
Не менее одного года работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемных сооружений при наличии профессионального обучения



	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В
Наличие не ниже II группы по безопасности работ на высоте
Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданного в порядке, установленном эксплуатирующей организацией

	Другие характеристики
	При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	7421
	Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования 

	ЕТКС
	§ 277
	Наладчик строительных машин 6-го разряда

	
	§ 278
	Наладчик строительных машин 7-го разряда

	ОКПДТР
	14993
	Наладчик строительных машин

	Перечень СПО [endnoteRef:10] [10:  Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 
9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 
26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).] 

	08.01.31 
	Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

	
	23.01.08
	Слесарь по ремонту строительных машин



3.4.1. Трудовая функция

	Наименование
	Монтаж электронного оборудования ГПМ
	Код
	D/01.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5



	Трудовые действия
	Выполнение монтажа и демонтажа электронного оборудования ГПМ

	
	Проверка правильности функционирования приборов и систем безопасности ГПМ

	
	Реконструкция и модернизация приборов безопасности ГПМ в условиях эксплуатации в соответствии с технической документацией

	
	Анализ возможных причин возникновения неисправностей и недопустимых отклонений параметров работы приборов и систем безопасности ГПМ с выбором способов их устранения

	
	Оформление документов, отражающих выявленные недостатки функционирования приборов и систем безопасности ГПМ

	
	Корректировка параметров работы приборов и систем безопасности ГПМ в соответствии с их технической документацией

	
	Подбор и использование контрольно-диагностического оборудования и средств измерения при выполнении работ по проверке исправности и правильности настройки приборов и систем безопасности ГПМ

	
	Проверка правильности функционирования регистраторов параметров с отражением результатов проверки согласно указаниям эксплуатационной документации

	
	Корректировка при необходимости информации и характеристик регистраторов параметров в соответствии с указаниями эксплуатационной документации

	Необходимые умения
	Определять параметры работы приборов и систем безопасности ГПМ и устанавливать их соответствие требованиям эксплуатационной документации

	
	Выполнять проверку и наладку параметров приборов и систем безопасности ГПМ в соответствии с требованиями технической документации

	
	Осуществлять монтаж и демонтаж, техническое обслуживание и ремонт приборов и систем безопасности ГПМ

	
	Применять специализированное контрольно-диагностическое оборудование и средства измерения

	
	Применять на практике способы защиты от источников опасностей

	
	Выявлять дефекты и повреждения приборов и систем безопасности ГПМ

	
	Применять для выполнения монтажа (демонтажа) ГПМ такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массе монтируемых (демонтируемых) элементов

	
	Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность

	
	Выявлять неисправности, препятствующие работе приборов безопасности ГПМ

	
	Использовать в работе нормативно-техническую, конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию

	
	Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации

	
	Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже

	
	Выполнять электромонтажные и слесарные работы

	
	Оформлять результаты своих действий

	
	Выбирать и применять технические средства считывания, обработки и оформления информации регистраторов параметров

	
	Оценивать состояние и правильность функционирования регистраторов параметров с установлением причин неправильной работы, выбором способов их устранения и документированием результатов

	
	Считывать и обрабатывать информацию регистраторов параметров с оформлением результатов обработки в соответствии с указаниями эксплуатационной документации регистраторов параметров приборов и систем, в состав которых они входят

	
	Корректировать информацию в соответствии с указаниями эксплуатационной документации регистратора параметров, приборов и систем, в состав которых они входят, с соответствующим оформлением результатов корректировки

	Необходимые знания
	Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ

	
	Назначение, выполняемые функции, параметры и конструктивные особенности приборов и систем безопасности обслуживаемых ГПМ

	
	Схемы и приемы монтажа (демонтажа), способы и методы строповки грузов

	
	Источники опасностей

	
	Дефекты и повреждения электрического оборудования ГПМ

	
	Правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, допускаемые режимы рабочего состояния приборов и систем безопасности ГПМ

	
	Электрические схемы обслуживаемых ГПМ и характер отражения в них цепей приборов и систем безопасности ГПМ

	
	Методы оценки состояния приборов и систем безопасности, установления причин возникновения неисправного и неработоспособного состояния, способы их приведения в исправное и работоспособное состояние

	
	Правила использования контрольно-диагностического оборудования и средств измерения при выполнении работ с приборами и системами безопасности

	
	Порядок выполнения работ по реконструкции и модернизации приборов и систем безопасности в составе ГПМ в условиях эксплуатации

	
	Методы проведения монтажа, демонтажа приборов и систем безопасности обслуживаемых подъемных сооружений

	
	Порядок проведения испытаний и ввода в эксплуатацию ГПМ согласно указаниям их эксплуатационной документации

	
	Назначение, состав и структура обслуживаемых автономных и встроенных регистраторов параметров приборов и систем, в состав которых они входят

	
	Основы компьютерной техники и принципы ее использования

	
	Признаки работоспособного и неработоспособного состояния регистраторов параметров

	
	Правила выполнения электромонтажных и слесарных работ

	
	Способы считывания, обработки и оформления информации регистраторов параметров

	
	Эксплуатационная документация обслуживаемых регистраторов параметров и ГПМ

	
	Основы электротехники, электроники и микропроцессорной техники

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Производственная инструкция

	Другие характеристики
	-


3.4.2. Трудовая функция
	Наименование
	Наладка электронного оборудования, считывание, обработка и оформление информации регистраторов параметров ГПМ
	Код
	D/02.5
	Уровень (подуровень) квалификации
	5



	Трудовые действия
	Проведение наладки электронных систем ГПМ

	
	Проверка правильности выполнения системами электронного оборудования функций безопасности, регистрации параметров, управления, автоматики, а также других действий, предусмотренных в эксплуатационной документации ГПМ и их электронного оборудования

	
	Реконструкция, модернизация и корректировка электронных систем ГПМ в условиях эксплуатации в соответствии с технической документацией

	
	Анализ возможных причин возникновения неисправностей электронного оборудования ГПМ и недопустимых отклонений параметров с выбором способов их устранения

	
	Подбор и использование контрольно-диагностического оборудования и средств измерения при выполнении работ по проверке исправности и правильности настройки электронного оборудования

	
	Оформление документов, отражающих выявленные недостатки функционирования электронного оборудования ГПМ и произведенные работы

	
	Считывание и обработка информации регистраторов параметров с оформлением результатов согласно эксплуатационной документации

	
	Проверка правильности реализации электронными системами функций безопасности, в том числе регистрации параметров и отображения информации, с оформлением результатов проверки

	
	Корректировка при необходимости параметров и характеристик функций безопасности, в том числе информации и характеристик регистраторов параметров, а также приводов и автоматики ГПМ, в соответствии с требованиями технической документации

	Необходимые умения
	Выполнять проверку и определять параметры работы электронного оборудования ГПМ, в том числе характеристики безопасности, регистрации параметров приводов и автоматики

	
	Устанавливать при необходимости параметры в соответствие с требованиями технической документации

	
	Осуществлять наладку электронного оборудования ГПМ

	
	Выявлять неисправности, препятствующие работе электронного оборудования ГПМ

	
	Считывать и обрабатывать информацию регистраторов параметров с оформлением результатов в соответствии с указаниями эксплуатационной документации

	
	Корректировать информацию и характеристики регистраторов параметров в соответствии с указаниями эксплуатационной документации электронных систем, в состав которых они входят, с соответствующим оформлением результатов корректировки

	
	Оценивать состояние и правильность функционирования электронных систем и их компонентов, в том числе регистраторов параметров, технических средств безопасности, приводов, с установлением причин неправильной работы

	
	Выбирать способы устранения недостатков с документированием результатов

	
	Применять контрольно-диагностическое оборудование и средства измерения

	
	Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты, проверять их пригодность

	
	Использовать в работе нормативно-техническую, конструкторскую, эксплуатационную и ремонтную документацию

	
	Проверять соответствие выполненных работ требованиям технической документации

	
	Читать электрические и гидравлические схемы, а также другую техническую документацию ГПМ

	
	Применять порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными при монтаже

	
	Выполнять электромонтажные и слесарные работы

	Необходимые знания
	Принципы функционирования, устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых ГПМ

	
	Назначение, выполняемые функции, параметры и конструктивные особенности электронного оборудования обслуживаемых ГПМ и входящих в их состав систем (подсистем) безопасности, приводов и автоматики

	
	Структура и выполняемые функции электронных систем обслуживаемых ГПМ

	
	Комплектность электронного оборудования обслуживаемых ГПМ

	
	Эксплуатационная документация обслуживаемых ГПМ и входящего в их состав электронного оборудования

	
	Правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, допускаемые режимы рабочего состояния электронного оборудования ГПМ

	
	Электрические схемы обслуживаемых ГПМ и характер отражения в них цепей электронного оборудования ГПМ

	
	Функции безопасности, обеспечиваемые электронными системами обслуживаемых ГПМ, способы установления причин неправильного выполнения функций безопасности и способы устранения этих нарушений

	
	Правила использования контрольно-диагностического оборудования и средств измерения при выполнении работ с электронным оборудованием ГПМ

	
	Порядок выполнения работ по реконструкции и модернизации электронных систем ГПМ в условиях эксплуатации

	
	Методы проведения наладки электронного оборудования обслуживаемых ГПМ

	
	Порядок проведения испытаний и ввода в эксплуатацию электронного оборудования ГПМ

	
	Способы наладки приводов и систем автоматики обслуживаемых ГПМ с электронным оборудованием

	
	Методы контроля, наладки, признаки работоспособного и неработоспособного состояния электронных систем обслуживаемых ГПМ

	
	Правила выполнения электромонтажных и слесарных работ

	
	Способы считывания, обработки и оформления информации регистраторов параметров

	
	Основы компьютерной техники и принципы ее использования

	
	Основы электротехники, электроники и микропроцессорной техники

	
	Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

	
	Производственная инструкция

	Другие характеристики
	-
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4.1. Ответственная организация-разработчик
	Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва

	Генеральный директор                                                                         Глушенков Владимир Викторович


4.2. Наименования организаций-разработчиков
	1
	Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики», город Москва

	2
	ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «КРАН», город Москва

	3
	ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», город Москва

	4
	Автономная некоммерческая организация «Инженерно-образовательный центр «Строймашавтоматизация», город Ивантеевка, Московская область

	5
	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва
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ГПМ – грузоподъемные машины (подъемные сооружения)
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