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[bookmark: _Toc98160874][bookmark: _Toc189931820]I. Общие сведения

	Управление установкой по выпарке щелоков и барды
	
	23.019

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	код



Краткое описание вида профессиональной деятельности

	Снижение объема отходов и повышение энергетической эффективности путем выпаривания щелока и барды на целлюлозно-бумажном производстве



Группа занятий:

	8171
	Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги
	-
	-

	(код ОКЗ[endnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)



Отнесение к области профессиональной деятельности

	23
	Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное производство

	(код ОПД[endnoteRef:2]) [2:  Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).] 

	(наименование области профессиональной деятельности)



Отнесение к видам экономической деятельности

	17.11.1
	Производство целлюлозы

	(код ОКВЭД[endnoteRef:3]) [3:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 

	(наименование вида экономической деятельности)
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[bookmark: _Toc98160875][bookmark: _Toc117879116][bookmark: _Toc189931821]II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	возможные наименования должностей, профессий рабочих
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарных установках производительностью до 100 т в сутки
	2
	Выпарщик щелоков 2-го разряда
Выпарщик щелоков 3-го разряда
	Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью до 100 т в сутки в соответствии с техническими требованиями
	A/01.2
	2

	
	
	
	
	Контроль перекачки щелока на выпарных установках производительностью до 100 т в сутки
	A/02.2
	2

	B
	Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью до 250 т в сутки
	3
	Выпарщик щелоков 4-го разряда
	Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью до 250 т в сутки в соответствии с технологическим регламентом
	B/01.3
	3

	
	
	
	
	Регулирование подачи черного щелока, барды, пара и воды на конденсаторы
	B/02.3
	3

	
	
	
	
	Контроль давления свежего пара, температуры и давления в корпусах
	B/03.3
	3

	
	
	
	
	Проверка плотности щелока
	B/04.3
	3

	C
	Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки
	4
	Выпарщик щелоков 5-го разряда
Выпарщик щелоков 6-го разряда
	Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью свыше 250 т в сутки в соответствии с технологическим регламентом
	C/01.4
	4

	
	
	
	
	Контроль работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры
	C/02.4
	4

	
	
	
	
	Поддержание производительности выпарной установки по щелоку в соответствии с требованиями содорегенерационного отделения
	C/03.4
	4

	
	
	
	
	Контроль чистоты конденсата и отведения его из выпарных аппаратов
	C/04.4
	4



2
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[bookmark: _Toc189931823]3.1. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарных установках производительностью до 100 т в сутки
	Код
	A
	Уровень квалификации
	2



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Выпарщик щелоков 2-го разряда
Выпарщик щелоков 3-го разряда



Пути достижения квалификации

	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда по профессии



	Особые условия допуска к работе
	Лица не моложе 18 лет[endnoteRef:4] [4:  Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.] 

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров[endnoteRef:5] [5:  Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027г.] 

Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда[endnoteRef:6] [6:  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.] 


	Другие характеристики
	-



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	8171
	Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги

	ЕТКС[endnoteRef:7] [7:  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 41, раздел «Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них».] 

	§ 31
	Выпарщик щелоков 2-го разряда

	
	§ 32
	Выпарщик щелоков 3-го разряда

	ОКПДТР[endnoteRef:8] [8:  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.] 

	11564
	Выпарщик щелоков



3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью до 100 т в сутки в соответствии с техническими требованиями
	Код
	A/01.2
	Уровень (подуровень) квалификации
	2



	Трудовые действия
	Проверка работоспособности насосного оборудования

	
	Проверка герметичности коммуникаций

	
	Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры

	
	Определение неисправностей оборудования и информирование мастера о выявленных неисправностях

	Необходимые умения
	Контролировать исправность насосного оборудования

	
	Следить за отсутствием протечек в системе трубопроводов

	
	Следить за исправностью вентилей и кранов

	
	Выявлять неисправности оборудования и информировать мастера о выявленных неисправностях

	Необходимые знания
	Устройство и правила технического обслуживания насосного оборудования, коммуникаций и щелокосборников

	
	Назначение и принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности

	Другие характеристики
	-



3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Контроль перекачки щелока на выпарных установках производительностью до 100 т в сутки
	Код
	A/02.2
	Уровень (подуровень) квалификации
	2



	Трудовые действия
	Проверка исправности насосного оборудования

	
	Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры

	
	Проверка исправности регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Перекачка щелоков в требуемом объеме

	
	Проверка и регулирование уровня щелоков в щелокосборниках

	Необходимые умения
	Следить за исправностью насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и щелокосборников

	
	Наблюдать за работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Запускать и останавливать перекачку щелоков

	Необходимые знания
	Устройство насосного оборудования, коммуникаций и щелокосборников

	
	Правила запуска и останова насосного оборудования для перекачки щелоков

	
	Назначение и принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности

	Другие характеристики
	-


[bookmark: _Toc189931824]3.2. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью до 250 т в сутки
	Код
	B
	Уровень квалификации
	3



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Выпарщик щелоков 4-го разряда


Пути достижения квалификации

	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом 



	Особые условия допуска к работе
	Лица не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда

	Другие характеристики
	-



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	8171
	Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги

	ЕТКС
	§ 33
	Выпарщик щелоков 4-го разряда

	ОКПДТР
	11564
	Выпарщик щелоков



3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью до 250 т в сутки в соответствии с технологическим регламентом
	Код
	B/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Трудовые действия
	Наблюдение за работой и оценка состояния насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры

	
	Наблюдение за работой и оценка состояния щелокосборников и конденсаторов

	
	Проверка исправности контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Устранение неполадок в работе оборудования выпарной установки

	
	Ведение производственного журнала с фиксацией основных параметров технологического процесса

	
	Осуществление регулярного обмена технологической информацией со смежными цехами организации

	Необходимые умения
	Проверять исправность насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, щелокосборников, конденсаторов

	
	Следить за исправностью контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Ликвидировать неполадки в работе оборудования выпарной установки

	
	Заполнять производственный журнал с соблюдением требований должностной инструкции

	Необходимые знания
	Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования

	
	Схема работы контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Технологический режим работы выпарной установки, технологические регламенты

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности

	Другие характеристики 
	-



3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Регулирование подачи черного щелока, барды, пара и воды на конденсаторы
	Код
	B/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Трудовые действия
	Наблюдение за состоянием и исправной работой насосного оборудования, паропроводов и запорно-регулирующей арматуры

	
	Наблюдение за состоянием и исправной работой конденсаторов

	
	Контроль чистоты конденсата и отвод его из выпарных аппаратов

	
	Проверка исправной работы контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Контроль параметров щелока, пара, воды

	
	Соблюдение технологических норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии

	Необходимые умения
	Контролировать работу насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, щелокосборников, конденсаторов

	
	Определять чистоту конденсата

	
	Анализировать данные контрольно-измерительной аппаратуры, регулировать уровень щелоков

	
	Следить за соблюдением норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии

	Необходимые знания
	Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования

	
	Состав слабых и крепких щелоков

	
	Технологическая схема производства сульфатной, сульфитной целлюлозы

	
	Технологический режим работы выпарной установки, технологические регламенты, схемы

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности

	Другие характеристики
	-



3.2.3. Трудовая функция

	Наименование
	Контроль давления свежего пара, температуры и давления в корпусах
	Код
	B/03.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Трудовые действия
	Регулирование давления, температуры и подачи пара в выпарные корпуса по контрольно-измерительным приборам

	
	Наблюдение за состоянием и исправной работой оборудования выпарной установки

	
	Устранение неполадок в работе оборудования

	
	Соблюдение технологических норм расхода пара

	Необходимые умения
	Контролировать давление, температуру и подачу пара

	
	Следить за состоянием и нормальной работой оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Оценивать исправность оборудования

	
	Контролировать работу оборудования выпарной установки и ликвидировать неполадки в работе оборудования

	
	Следить за расходом пара

	Необходимые знания
	Устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций и контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Условия рационального ведения выпарки

	
	Удельные нормы расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии

	
	Технологический режим работы выпарной установки

	
	Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности

	Другие характеристики
	-



3.2.4. Трудовая функция

	Наименование
	Проверка плотности щелока
	Код
	B/04.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Трудовые действия
	Наблюдение за состоянием и нормальной работой пробоотборников

	
	Наблюдение за состоянием и нормальной работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Отбор проб с помощью пробоотборника

	
	Проверка плотности отбираемого через пробоотборники щелока

	
	Устранение неполадок в работе пробоотборников

	Необходимые умения
	Поддерживать в исправном состоянии вентили и холодильники пробоотборников

	
	Правильно открывать и закрывать вентили на трубопроводах

	
	Производить отбор проб, не допуская разлива щелока на пол

	
	Анализировать данные контрольно-измерительной аппаратуры

	Необходимые знания
	Правила эксплуатации и устройство пробоотборников

	
	Условия рационального ведения процесса выпарки щелоков и барды

	
	Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования

	
	Технологический режим работы многокорпусной выпарной установки

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc189931825]3.3. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки
	Код
	C
	Уровень квалификации
	4



	Возможные наименования должностей, профессий рабочих
	Выпарщик щелоков 5-го разряда
Выпарщик щелоков 6-го разряда


Пути достижения квалификации

	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих
или
Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

	Требования к опыту практической работы
	Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом для прошедших профессиональное обучение
Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии среднего профессионального образования для выпарщика щелоков 6-го разряда



	Особые условия допуска к работе
	Лица не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда

	Другие характеристики
	-



Справочная информация

	Наименование документа
	Код
	Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки

	ОКЗ
	8171
	Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги

	ЕТКС
	§ 34
	Выпарщик щелоков 5-го разряда

	
	§ 35
	Выпарщик щелоков 6-го разряда

	ОКПДТР
	11564
	Выпарщик щелоков

	[bookmark: _Hlk189996264]Перечень СПО[endnoteRef:9] [9:  Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный 
№ 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008).] 

	18.01.05
	Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ



3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Контроль работы насосов, коммуникаций, щелокосборников выпарной установки производительностью свыше 250 т в сутки в соответствии с технологическим регламентом
	Код
	C/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Наблюдение за состоянием и исправной работой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры

	
	Наблюдение за состоянием и исправной работой щелокосборников, конденсаторов и выпарных аппаратов

	
	Контроль давления свежего пара, температуры и давления в корпусах выпарных аппаратов

	
	Наблюдение за процессом перекачки щелока

	
	Регулирование уровня щелока в щелокосборниках

	
	Регулирование подачи упаренного щелока в содорегенерационное отделение

	
	Осуществление связи и обмена технологической информацией со смежными цехами организации

	
	Ведение производственного журнала с фиксацией основных параметров технологического процесса

	Необходимые умения
	Контролировать работу оборудования выпарной установки и устранять неполадки в его работе

	
	Проверять исправность насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, щелокосборников, конденсаторов

	
	Включать и отключать насосное оборудование для перекачки щелока

	
	Вносить данные о работе выпарной установки в производственный журнал

	
	Устранять неполадки в работе насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры, щелокосборников, конденсаторов

	Необходимые знания
	Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования

	
	Общая схема производства сульфатной или сульфитной целлюлозы и технологический режим работы выпарной установки

	
	Условия рационального ведения выпарки; удельные нормы расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии

	
	Влияние плотности щелока на работу содоплавильных печей

	
	Состав слабых и крепких щелоков

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности

	Другие характеристики
	-



3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	Контроль работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры
	Код
	C/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Наблюдение за состоянием и исправной работой регулирующей аппаратуры

	
	Наблюдение за состоянием и исправной работой контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Регистрация данных контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Наблюдение за процессами перекачки щелока, барды и упаренного щелока в содорегенерационное отделение

	
	Выявление неполадок в работе оборудования выпарной многокорпусной установки

	Необходимые умения
	Контролировать исправность регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Анализировать данные контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Следить за процессами перекачки щелока, барды и упаренного щелока в содорегенерационное отделение

	
	Устранять неполадки в работе оборудования

	Необходимые знания
	Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования

	
	Технологические регламенты, схемы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Технология производства сульфатной или сульфитной целлюлозы и технологический режим работы выпарной установки

	
	Способы устранения неисправностей технологического оборудования

	Другие характеристики
	-



3.3.3. Трудовая функция

	Наименование
	Поддержание производительности выпарной установки по щелоку в соответствии с требованиями содорегенерационного отделения
	Код
	C/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Контроль производительности выпарной установки

	
	Наблюдение за состоянием и исправной работой щелокосборников, конденсаторов и выпарных аппаратов

	
	Наблюдение за процессами перекачки щелока, барды и упаренного щелока в содорегенерационное отделение

	
	Проверка соблюдения технологических норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии

	
	Осуществление связи и обмена технологической информацией со смежными цехами организации

	
	Ведение производственного журнала с фиксацией основных параметров технологического процесса

	Необходимые умения
	Следить за количеством произведенного упаренного щелока

	
	Следить за состоянием и исправной работой оборудования выпарной установки

	
	Контролировать количество расходуемых щелока, барды, пара, воды, электроэнергии

	
	Обеспечивать содорегенерационное отделения необходимым количеством упаренного щелока

	
	Заполнять производственный журнал

	Необходимые знания
	Устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций и контрольно-измерительной аппаратуры

	
	Нормы расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии

	
	Общая схема производства сульфатной или сульфитной целлюлозы и технологический режим работы выпарной установки

	
	Технологические регламенты, схемы

	
	Способы устранения неисправностей технологического оборудования

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности

	Другие характеристики
	-



3.3.4. Трудовая функция

	Наименование
	Контроль чистоты конденсата и отведения его из выпарных аппаратов
	Код
	С/04.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Трудовые действия
	Наблюдение за состоянием и исправной работой щелокосборников, конденсаторов и выпарных аппаратов

	
	Контроль параметров чистого и грязного конденсата

	
	Своевременное отведение конденсата из выпарных аппаратов

	
	Контроль показателей давления и температуры в корпусах

	
	Проверка соблюдения технологических норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии

	
	Устранение неполадок в работе оборудования выпарной установки

	Необходимые умения
	Проверять состояние и исправность щелокосборников, конденсаторов и выпарных аппаратов

	
	Следить за параметрами конденсата и его отведением из выпарных аппаратов

	
	Следить за соблюдением норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии

	
	Проверять давление свежего пара, температуру и давление в корпусах

	
	Следить за соблюдением норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии

	
	Выявлять неполадки в работе оборудования выпарной многокорпусной установки

	Необходимые знания
	Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования

	
	Методы контроля чистоты конденсатов

	
	Технологические нормы расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии

	
	Общая схема производства сульфатной или сульфитной целлюлозы и технологический режим работы выпарной установки

	
	Технологические регламенты, схемы

	
	Способы устранения неисправностей технологического оборудования

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc24464015][bookmark: _Toc97023978][bookmark: _Toc117879122][bookmark: _Toc189931826]IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, город Москва

	Председатель					Лахтиков Юрий Олегович



4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1
	АО «Архангельский ЦБК», город Новодвинск, Архангельская область

	2
	АО «Группа «Илим», город Санкт-Петербург

	3
	АО «Сыктывкарский ЛПК», город Сыктывкар, Республика Коми

	4
	ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», город Санкт-Петербург

	5
	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва



