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[bookmark: _Toc20422880]I. Общие сведения

	Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков зданий обоями
	
	16.046

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	Код



Основная цель вида профессиональной деятельности:

	Покрытие защитными и декоративными материалами наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений



Группа занятий:

	7131
	Маляры и рабочие родственных занятий
	-
	-

	(код ОКЗ[endnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)



Отнесение к видам экономической деятельности:

	43.34.1
	Производство малярных работ

	(код ОКВЭД[endnoteRef:2]) [2:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 

	(наименование вида экономической деятельности)
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[bookmark: _Toc20422881]II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями
	2
	Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски
	A/01.2
	2

	
	
	
	Обработка поверхностей различными средствами и составами
	A/02.2
	2

	
	
	
	Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов
	A/03.2
	2

	B
	Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием обоями
	3
	Шпатлевание поверхностей вручную
	B/01.3
	3

	
	
	
	Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом
	B/02.3
	3

	C
	Выполнение работ средней сложности при окрашивании и оклеивании поверхностей
	3
	Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом
	C/01.3
	3

	
	
	
	Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями
	C/02.3
	3

	D
	Выполнение сложных работ по декоративной отделке и при ремонте поверхностей
	4
	Окрашивание поверхностей в два и более тона
	D/01.4
	4

	
	
	
	Художественная отделка поверхностей
	D/02.4
	4

	
	
	
	Оклеивание поверхностей обоями высокой плотности
	D/03.4
	4

	
	
	
	Ремонт окрашенных или оклеенных обоями поверхностей
	D/04.4
	4


3

[bookmark: _Toc20422882]III. Характеристика обобщенных трудовых функций

[bookmark: _Toc20422883]3.1. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями
	Код
	A
	Уровень квалификации
	2



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Маляр строительный
Маляр строительный 2-го разряда



	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации 
или 
среднее профессиональное образование – программы подготовки квалицированных рабочих (служащих)

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)[endnoteRef:3] [3:  Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).] 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда[endnoteRef:4] [4:  Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).] 

При необходимости проведения работ на высоте - прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (к данным работам допускаются лица, достигшие 18 лет)[endnoteRef:5] [5:  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2014 г., регистрационный № 33990), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 17 июня 2015 г. № 383н (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., регистрационный № 38119), приказом Минтруда России 
от 20 декабря 2018 г. № 826н (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2019 г., регистрационный № 53418).] 


	Другие характеристики
	-



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7131
	Маляры и рабочие родственных занятий

	ЕТКС[endnoteRef:6] [6:  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».] 

	§ 95
	Маляр строительный 2-го разряда

	ОКПДТР[endnoteRef:7] [7:  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.] 

	13450
	Маляр 

	ОКСО[endnoteRef:8] [8:  Общероссийский классификатор специальностей по образованию.] 

	2.08.01.06
	Мастер сухого строительства

	
	2.08.01.08
	Мастер отделочных строительных работ



3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски
	Код
	A/01.2
	Уровень (подуровень) квалификации
	2




	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Очистка поверхностей

	
	Сглаживание поверхностей вручную

	
	Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин

	
	Предохранение поверхностей от набрызгов краски

	Необходимые умения
	Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей

	
	Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей

	
	Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин

	
	Устанавливать защитные материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски

	Необходимые знания
	Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание

	
	Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений

	
	Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения строительных пылесосов и компрессоров

	
	Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски

	
	Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных работах

	Другие характеристики
	-



3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Обработка поверхностей различными средствами и составами
	Код
	A/02.2
	Уровень (подуровень) квалификации
	2



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Грунтование олифой деревянных поверхностей с помощью кисти и валика

	
	Обработка различных поверхностей грунтовками и пропитками с помощью кисти и валика

	
	Травление цементной штукатурки нейтрализующим раствором

	Необходимые умения
	Наносить на поверхности олифу, грунтовки, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком

	
	Приготавливать нейтрализующие растворы

	Необходимые знания
	Виды и свойства основных нейтрализующих растворов, грунтовок, пропиток

	
	Правила применения олиф, грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов 

	
	Способы и правила нанесения олиф, грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов

	
	Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, применяемых при травлении нейтрализующим составом

	
	Требования охраны труда при работе с олифами, грунтовками, пропитками и нейтрализующими растворами

	Другие характеристики
	-



3.1.3. Трудовая функция

	Наименование
	Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов
	Код
	A/03.2
	Уровень (подуровень) квалификации
	2



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Приготовление клеевого состава

	
	Нанесение клеевого состава на поверхности

	Необходимые умения
	Приготавливать клей заданного состава и консистенции

	
	Получать ровную кромку при резке обоев вручную

	
	Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками

	Необходимые знания
	Виды и основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ

	
	Способы и правила приготовления клея

	
	Способы раскроя обоев вручную

	
	Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc20422884]3.2. Обобщенная трудовая функция

	Наименование
	Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием обоями
	Код
	B
	Уровень квалификации
	3



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Маляр строительный 4-го разряда



	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации 
или 
среднее профессиональное образование – программы подготовки квалицированных рабочих (служащих)

	Требования к опыту практической работы
	Опыт профессиональной деятельности по профессии маляр строительный не менее шести месяцев

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда
При необходимости проведения работ на высоте - прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (к данным работам допускаются лица, достигшие 18 лет)

	Другие характеристики
	-



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7131
	Маляры и рабочие родственных занятий

	ЕТКС
	§ 97	
	Маляр строительный 4-го разряда

	ОКПДТР
	13450
	Маляр 

	ОКСО
	2.08.01.06
	Мастер сухого строительства

	
	2.08.01.08
	Мастер отделочных строительных работ



3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	 Шпатлевание поверхностей вручную 
	Код
	B/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Приготовление шпатлевочных составов

	
	Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную 

	
	Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к качеству поверхности

	Необходимые умения
	Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытия

	
	Приготавливать шпатлевочные составы

	
	Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную 

	
	Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к категории качества поверхности

	Необходимые знания
	Типы и основные свойства шпатлевочных составов

	
	Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов

	
	Правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных составов

	
	Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную

	
	Устройство, назначение и правила применения инструмента для нанесения шпатлевочных составов

	
	Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий

	Другие характеристики
	-



3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом
	Код
	B/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Приготовление шпатлевочных составов для финишного выравнивания поверхностей

	
	Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и механизированным способом

	
	Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к категории качества поверхности

	
	Грунтование поверхностей механизированным способом

	
	Техническое обслуживание оборудования для нанесения шпатлевочных и грунтовочных составов

	
	Шлифовка поверхностей вручную и механизированным способом

	Необходимые умения
	Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытия

	
	Приготавливать шпатлевочные составы для финишного выравнивания поверхностей

	
	Пользоваться инструментом и оборудованием для нанесения шпатлевочного состава на поверхность механизированным способом

	
	Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к категории качества поверхности

	
	Наносить на поверхность грунтовочные составы механизированным способом

	
	Производить техническое обслуживание оборудования для нанесения грунтовочных и шпатлевочных составов

	
	Шлифовать поверхности вручную и механизированным способом

	Необходимые знания
	Типы и основные свойства шпатлевочных составов для финишного выравнивания

	
	Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов для финишного выравнивания

	
	Устройство, правила эксплуатации и принцип работы оборудования для приготовления и нанесения шпатлевочных составов

	
	Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность механизированным способом

	
	Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий

	
	Виды и основные свойства грунтовочных составов

	
	Правила нанесения грунтовочных составов механизированным способом

	
	Способы и правила выполнения шлифовальных работ

	
	Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей

	Другие характеристики
	-
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	Наименование
	Выполнение работ средней сложности при окрашивании и оклеивании поверхностей
	Код
	C
	Уровень квалификации
	3



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Маляр строительный 4-го разряда



	Требования к образованию и обучению
	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации 
или 
среднее профессиональное образование – программы подготовки квалицированных рабочих (служащих)

	Требования к опыту практической работы
	Опыт профессиональной деятельности по профессии маляр строительный не менее трех месяцев

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда
При необходимости проведения работ на высоте - прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (к данным работам допускаются лица, достигшие 18 лет)

	Другие характеристики
	-



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7131
	Маляры и рабочие родственных занятий

	ЕТКС
	§ 97
	Маляр строительный 4-го разряда

	ОКПДТР
	13450
	Маляр 

	ОКСО
	2.08.01.06
	Мастер сухого строительства

	
	2.08.01.08
	Мастер отделочных строительных работ


3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом
	Код
	C/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Нанесение окрасочных составов на вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом

	
	Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре

	
	Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом

	
	Вытягивание филенок без подтушевывания

	
	Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности жидких обоев

	
	Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон

	
	Окрашивание рам

	Необходимые умения
	Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре

	
	Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов

	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков и красок 

	
	Вытягивать филенки без подтушевывания

	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения жидких обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности

	
	Закреплять трафареты на поверхности

	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на поверхности

	Необходимые знания
	Виды и основные свойства применяемых лакокрасочных материалов 

	
	Требования к качеству выполненных малярных работ

	
	Способы и правила приготовления окрасочных составов

	
	Способы и правила подбора колера

	
	Способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности вручную и механизированным способом

	
	Способы и правила нанесения жидких обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности

	
	Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления)

	Другие характеристики
	-



3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями
	Код
	C/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Оклеивание поверхностей обоями плотностью до 110 г/м2

	
	Оклеивание поверхностей обоями плотностью от 110 до 180 г/м2

	
	Оклеивание поверхностей тканевыми обоями

	
	Выполнение пакетного раскроя обоев на станке

	Необходимые умения
	Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые и текстильные обои

	
	Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности бумажных, виниловых и текстильных обоев 

	
	Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев

	Необходимые знания
	Способы оклеивания поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями

	
	Свойства материалов, применяемых при производстве обойных работ

	
	Способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями 

	
	Устройство и принцип действия машин и станков для пакетного раскроя обоев

	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при использовании машин и станков для пакетного раскроя обоев

	Другие характеристики
	-
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	Наименование
	Выполнение сложных работ по декоративной отделке и при ремонте поверхностей
	Код
	D
	Уровень квалификации
	4



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Маляр строительный 5-го разряда
Маляр строительный 6-го разряда



	Требования к образованию и обучению
	Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	Опыт профессиональной деятельности по профессии маляр строительный не менее одного года

	Особые условия допуска к работе
	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда
При необходимости проведения работ на высоте - прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (к данным работам допускаются лица, достигшие 18 лет)

	Другие характеристики
	-



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7131
	Маляры и рабочие родственных занятий

	ЕТКС
	§ 98
	Маляр строительный 5-го разряда

	
	§ 99
	Маляр строительный 6-го разряда

	ОКПДТР
	13450
	Маляр 

	ОКСО
	2.08.01.06
	Мастер сухого строительства

	
	2.08.01.08
	Мастер отделочных строительных работ



3.4.1. Трудовая функция

	Наименование
	Окрашивание поверхностей в два и более тона
	Код
	D/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Окрашивание поверхностей механизированным инструментом и агрегатами высокого давления

	
	Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей

	
	Вытягивание филенок с подтушевкой

	
	Окрашивание по трафарету в два и более тона

	
	Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов

	
	Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень

	
	Выполнение работ по искусственному состариванию окрашенных поверхностей

	
	Копирование и вырезание трафаретов любой сложности

	
	Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех

	
	Отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками

	Необходимые умения
	Пользоваться механизированным инструментом и агрегатами высокого давления при окрашивании поверхностей

	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для торцевания, флейцевания поверхностей и вытягивания филенок с подтушевкой

	
	Закреплять трафареты на поверхностях

	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания поверхностей в два и более тона

	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для декоративного покрытия поверхностей

	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для искусственного состаривания окрашенных поверхностей

	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для копирования и вырезания трафаретов любой сложности

	
	Пользоваться инструментом для отделки поверхностей декоративной крошкой

	Необходимые знания
	Способы и правила выполнения декоративных покрытий

	
	Устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого давления

	
	Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструментов для копирования и вырезания трафаретов

	
	Виды и способы подбора окрасочных и декоративных составов

	
	Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня

	
	Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами

	
	Способы оценки качества малярных работ

	Другие характеристики
	-



3.4.2. Трудовая функция

	Наименование
	Художественная отделка поверхностей
	Код
	D/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей

	
	Отделка поверхностей аэрографией

	
	Выполнение декоративного лакирования

	
	Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей

	
	Орнаментальная роспись в несколько тонов

	
	Объемная роспись

	
	Выполнение ручной росписи поверхностей

	Необходимые умения
	Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание с использованием специального инструмента

	
	Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием

	
	Пользоваться инструментом и оборудованием для декоративного лакирования поверхностей

	
	Пользоваться инструментом для покрытия поверхности под бронзу, золото и серебро

	
	Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам

	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения орнаментной и объемной росписи

	
	Пользоваться инструментом для росписи поверхностей по рисункам и эскизам

	Необходимые знания
	Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия

	
	Правила и способы составления тональной гаммы

	
	Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания

	
	Способы и правила аэрографической отделки поверхностей и декоративного лакирования

	
	Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей

	
	Виды росписей и шрифтов

	
	Способы подбора и составления трафаретов

	
	Способы и приемы росписи поверхностей

	
	Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами

	
	Способы оценки качества художественной отделки поверхностей

	Другие характеристики
	-



3.4.3. Трудовая функция

	Наименование
	Оклеивание поверхностей обоями высокой плотности
	Код
	D/03.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Оклеивание поверхностей высококачественными обоями плотностью более 180 г/м2

	
	Оклеивание поверхностей обоями из натуральных материалов

	Необходимые умения
	Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые и текстильные обои

	
	Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев 

	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей

	Необходимые знания
	Способы и правила оклеивания поверхностей высококачественными обоями 

	
	Виды, маркировка и основные свойства высококачественных, обоев

	
	Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании обоев

	
	Способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями

	Другие характеристики
	-



3.4.4. Трудовая функция

	Наименование
	Ремонт окрашенных или оклеенных обоями поверхностей
	Код
	D/04.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	

	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Ремонт сколов, вздутий, трещин на окрашенных поверхностях

	
	Удаление пятен с окрашенных поверхностей

	
	Повторное окрашивание поверхностей

	
	Замена обоев

	
	Удаление пятен на обоях

	Необходимые умения
	Ремонтировать сколы, вздутия, трещины окрашенных поверхностей

	
	Удалять различные виды пятен с окрашенных поверхностей

	
	Окрашивать отремонтированные поверхности

	
	Производить частичную замену обоев

	
	Удалять различные виды пятен с оклеенных обоями поверхностей

	Необходимые знания
	Виды дефектов окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями

	
	Способы заделки сколов, трещин на окрашенных поверхностях

	
	Способы удаления пятен с окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями

	
	Способы окрашивания ремонтируемых поверхностей

	
	Правила замены обоев

	Другие характеристики
	-



[bookmark: _Toc20422887]IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

	Председатель				Ишин А. В.



4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1 
	ОННО «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва

	2 
	ООО «КНАУФ ГИПС», город Красногорск, Московская область

	3 
	ООО ГК «ВМАССИВЕ», город Москва

	4 
	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва



