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	[bookmark: _Hlk40118196]Выполнение механизированных работ с применением щебнераспределителя
	
	16.103

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	Код



Основная цель вида профессиональной деятельности:

	[bookmark: _Hlk40118203]Обеспечение качественного выполнения работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов



Группа занятий:

	[bookmark: _Toc39163455]8342
	[bookmark: _Toc39163456]Операторы землеройных и аналогичных машин
	-
	-

	(код ОКЗ[endnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)
	(код ОКЗ)
	(наименование)



Отнесение к видам экономической деятельности:

	42.11
	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

	42.13
	Строительство мостов и тоннелей

	45.20
	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

	(код ОКВЭД[endnoteRef:2]) [2:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 

	(наименование вида экономической деятельности)
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[bookmark: _Toc39163457][bookmark: _Toc411717328][bookmark: _Toc68605358][bookmark: Par272][bookmark: _Toc39163458]II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	A
	[bookmark: _Hlk40119551]Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления
	3
	[bookmark: _Hlk40119659]Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с механической системой управления
	A/01.3
	3

	
	
	
	[bookmark: _Hlk40119677]Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с гидростатической системой управления
	A/02.3
	3

	
	
	
	[bookmark: _Hlk40119729]Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления
	A/03.3
	3

	B
	[bookmark: _Hlk40119602]Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителя с электронной системой управления
	4
	[bookmark: _Hlk40119743]Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с электронной системой управления
	B/01.4
	4

	
	
	
	[bookmark: _Hlk40119760]Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителя с электронной системой управления
	B/02.4
	4


2

[bookmark: _Toc411717329][bookmark: _Toc39163459][bookmark: _Toc68605359][bookmark: Par273]III. Характеристика обобщенных трудовых функций

[bookmark: _Toc39163460][bookmark: _Toc68605360][bookmark: Par274]3.1. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления
	Код
	A
	Уровень квалификации
	3



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Машинист 4-го разряда
Машинист 5-го разряда
Машинист щебнераспределителя 4-го разряда
Машинист щебнераспределителя 5-го разряда



	Требования к образованию и обучению
	Среднее общее образование и
Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	Лица не моложе 18 лет[endnoteRef:3] [3:  Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).] 

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров [endnoteRef:4] [4:  Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277).] 

Обучение мерам пожарной безопасности[endnoteRef:5]  [5:  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593).] 

Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, проверки знаний требований охраны труда[endnoteRef:6] и промышленной безопасности[endnoteRef:7] (последнее при необходимости) [6:  Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).]  [7:  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2020, № 50, ст. 8074).] 


	Другие характеристики
	Требованием для получения более высокого тарифного разряда является наличие опыта работы не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) тарифным разрядом и освоение программ повышения квалификации рабочих, служащих или переподготовки рабочих, служащих
Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «Слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии
Машинист щебнераспределителя 4-го разряда допускается к управлению щебнераспределителем с механической системой управления
Машинист щебнераспределителя 5-го разряда допускается к управлению щебнераспределителем с гидростатической системой управления





Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	8342
	Операторы землеройных и аналогичных машин

	ЕТКС[endnoteRef:8] [8:  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».] 

	§120
	Машинист машин для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов 4-го разряда

	
	§121
	Машинист машин для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов 5-го разряда

	ОКПДТР[endnoteRef:9] [9:  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.] 

	14114
	Машинист распределителя цемента аэрационного самоходного

	
	14115
	Машинист распределителя цемента гравитационного прицепного



3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с механической системой управления
	Код
	A/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Приведение рабочих органов щебнераспределителя с механической системой управления в рабочее положение

	
	Распределение и укладка щебня (в том числе черного щебня) щебнераспределителем с механической системой управления

	
	Сопровождение щебнераспределителя с механической системой управления при транспортировке трейлером и железнодорожным транспортом

	
	Транспортирование щебнераспределителя с механической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования

	
	Выполнение действий по приему и сдаче смены

	Необходимые умения
	Контролировать комплектность щебнераспределителя с механической системой управления при транспортировке к месту выполнения механизированных работ и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации

	
	Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с механической системой управления

	
	Производить технологическую настройку рабочего оборудования щебнераспределителя с механической системой управления перед началом работы

	
	Соблюдать строительные нормы и правила 

	
	Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с механической системой управления при неработающем распределителе

	
	Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с механической системой управления без остановки движения и распределителя

	
	Заполнять бункер навесного щебнераспределителя щебеночно-гравийным материалом путем подъема кузова управляемого автосамосвала

	
	Соблюдать дистанцию в соответствии с требованиями нормативно-техническими документов между щебнераспределителем с механической системой управления и автогудронатором, распределяющим битумную эмульсию 

	
	Определять величину щели распределителя и скорость движения машины для обеспечения точности выполнения работ

	
	Устанавливать, контролировать и регулировать в процессе выполнения работ заданный поперечный уклон конструктивного слоя

	
	Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ количество щебня, поступающего к разравнивающему брусу щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ толщину, ширину и равномерность распределения слоя щебня 

	
	Управлять щебнераспределителем с механической системой управления в различных допустимых нормативно-техническими документами условиях эксплуатации (в том числе в темное время суток)

	
	Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса, выполняемого щебнераспределителем с механической системой управления

	
	Запускать двигатель щебнераспределителя с механической системой управления в различных погодных и климатических условиях

	
	Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителя с механической системой управления в начале и конце рабочей смены

	
	Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены

	
	Читать проектную документацию и технологические схемы

	
	Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Следить за сигнализацией и показаниями приборов щебнераспределителя с механической системой управления во время работы и движения 

	
	Определять нарушения в работе щебнераспределителя с механической системой управления по показаниям средств встроенной диагностики 

	
	Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций

	
	Контролировать движение щебнераспределителя с механической системой управления при возникновении нештатных ситуаций

	
	Соблюдать правила дорожного движения

	
	Поддерживать комфортные условия в кабине щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств при движении щебнераспределителя с механической системой управления по дорогам общего пользования; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах

	
	Осуществлять погрузку щебнераспределителя с механической системой управления на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителя с механической системой управления с железнодорожной платформы и трейлера

	
	Соблюдать требования охраны труда

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять средства пожаротушения

	Необходимые знания
	Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителя с механической системой управления и его составных частей

	
	Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Комплектность щебнераспределителя с механической системой управления в соответствии с требованиями эксплуатационной документации

	
	Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с механической системой управления

	
	Требования инструкции по эксплуатации щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Правила производственной эксплуатации щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Правила государственной регистрации щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Терминология в области строительства и машиностроения

	
	Правила допуска к работе машиниста щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Способы управления рабочими органами и оборудованием щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Требования к поверхности покрытия перед распределением и укладкой щебня щебнераспределителем с механической системой управления

	
	Температурные и климатические условия выполнения работ с применением черного щебня щебнераспределителем с механической системой управления 

	
	Нормы расхода щебня при первом и последующих его россыпях и укладки щебнераспределителем с механической системой управления

	
	Способы определения величины щели распределителя и скорости движения машины для обеспечения точности выполнения работ

	
	Значения допустимых скоростных режимов щебнераспределителя с механической системой управления при выполнении операций технологического процесса распределения и укладки щебня 

	
	Правила распределения и укладки черного щебня щебнераспределителем с механической системой управления, требования к качеству его распределения и укладки

	
	Правила распределения и укладки щебня щебнераспределителем с механической системой управления на продольном стыке двух полос

	
	Требования к качеству распределения и укладки щебня щебнераспределителем с механической системой управления

	
	Разновидность, лещадность, фракции, физико-механические свойства щебня, применяемого при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов

	
	Виды и марки битумных эмульсий, применяемых при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов

	
	Рациональные режимы работы щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Технология и технологические схемы выполнения работ щебнераспределителем с механической системой управления

	
	Принцип действия установленной звуковой и световой сигнализации щебнераспределителя с механической системой управления во время работы и движения

	
	Инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и производства работ щебнераспределителем с механической системой управления

	
	Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций

	
	Время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Способы аварийного прекращения работы щебнераспределителя с механической системой управления

	
	Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения

	
	Правила приема и сдачи смены

	
	Правила дорожного движения

	
	Правила перемещения щебнераспределителя с механической системой управления в процессе выполнения работ

	
	Правила транспортировки щебнераспределителя с механической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования

	
	Правила транспортировки щебнераспределителя с механической системой управления железнодорожным транспортом и трейлером

	
	Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики 
	-









3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с гидростатической системой управления
	Код
	A/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Приведение рабочих органов щебнераспределителя с гидростатической системой управления в рабочее положение

	
	Распределение и укладка щебня (в том числе черного щебня) щебнераспределителем с гидростатической системой управления

	
	Сопровождение щебнераспределителя с гидростатической системой управления при транспортировке трейлером и железнодорожным транспортом

	
	Транспортирование щебнераспределителя с гидростатической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования

	
	Выполнение действий по приему и сдаче смены

	Необходимые умения
	Контролировать комплектность щебнераспределителя с гидростатической системой при транспортировке к месту выполнения механизированных работ и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации

	
	Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с гидростатической системой управления

	
	Производить технологическую настройку рабочего оборудования щебнераспределителя с гидростатической системой управления перед началом работы

	
	Соблюдать строительные нормы и правила 

	
	Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с гидростатической системой управления при неработающем распределителе

	
	Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с гидростатической системой управления без остановки движения и распределителя

	
	Заполнять бункер навесного щебнераспределителя щебеночно-гравийным материалом путем подъема кузова управляемого автосамосвала

	
	Соблюдать дистанцию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов между щебнераспределителем с гидростатической системой управления и автогудронатором, распределяющим битумную эмульсию 

	
	Определять величину щели распределителя и скорость движения машины для обеспечения точности выполнения работ

	
	Устанавливать, контролировать и регулировать в процессе выполнения работ заданный поперечный уклон конструктивного слоя

	
	Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ количество щебня, поступающего к разравнивающему брусу щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ толщину, ширину и равномерность распределения слоя щебня 

	
	Управлять щебнераспределителем с гидростатической системой управления в различных допустимых нормативно-техническими документами условиях эксплуатации (в том числе в темное время суток)

	
	Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса, выполняемого щебнераспределителем с гидростатической системой управления

	
	Запускать двигатель щебнераспределителя с гидростатической системой управления в различных погодных и климатических условиях

	
	Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителя с гидростатической системой управления в начале и конце рабочей смены

	
	Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены

	
	Читать проектную документацию и технологические схемы

	
	Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Следить за сигнализацией и показаниями приборов щебнераспределителя с гидростатической системой управления во время работы и движения 

	
	Определять нарушения в работе щебнераспределителя с гидростатической системой управления по показаниям средств встроенной диагностики 

	
	Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций

	
	Контролировать движение щебнераспределителя с гидростатической системой управления при возникновении нештатных ситуации

	
	Соблюдать правила дорожного движения

	
	Поддерживать комфортные условия в кабине щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств при движении щебнераспределителя с гидростатической системой управления по дорогам общего пользования; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах

	
	Осуществлять погрузку щебнераспределителя с гидростатической системой управления на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителя с гидростатической системой управления с железнодорожной платформы и трейлера

	
	Соблюдать требования охраны труда

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять средства пожаротушения

	Необходимые знания
	Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителя с гидростатической системой управления и его составных частей

	
	Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Комплектность щебнераспределителя с гидростатической системой управления в соответствии с требованиями эксплуатационной документации

	
	Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с гидростатической системой управления

	
	Требования инструкции по эксплуатации щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Правила производственной эксплуатации щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Правила государственной регистрации щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Терминология в области строительства и машиностроения

	
	Правила допуска к работе машиниста щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Способы управления рабочими органами и оборудованием щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Требования к поверхности покрытия перед распределением и укладкой щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления

	
	Температурные и климатические условия выполнения работ с применением черного щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления 

	
	Нормы расхода щебня при первом и последующих его россыпях и укладки щебнераспределителем с гидростатической системой управления

	
	Способы определения величины щели распределителя и скорости движения машины для обеспечения точности выполнения работ

	
	Значения допустимых скоростных режимов щебнераспределителя с гидростатической системой управления при выполнении операций технологического процесса распределения и укладки щебня 

	
	Правила распределения и укладки черного щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления, требования к качеству его распределения и укладки

	
	Правила распределения и укладки щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления на продольном стыке двух полос

	
	Требования к качеству распределения и укладки щебня щебнераспределителем с гидростатической системой управления

	
	Разновидность, лещадность, фракции, физико-механические свойства щебня, применяемого при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов

	
	Виды и марки битумных эмульсий, применяемых при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов

	
	Рациональные режимы работы щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Технология и технологические схемы выполнения работ щебнераспределителем с гидростатической системой управления

	
	Принцип действия установленной звуковой и световой сигнализации щебнераспределителя с гидростатической системой управления во время работы и движения

	
	Инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и производства работ щебнераспределителем с гидростатической системой управления

	
	Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций

	
	Время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Способы аварийного прекращения работы щебнераспределителя с гидростатической системой управления

	
	Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения

	
	Правила приема и сдачи смены

	
	Правила дорожного движения

	
	Правила перемещения щебнераспределителя с гидростатической системой управления в процессе выполнения работ

	
	Правила транспортировки щебнераспределителя с гидростатической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования

	
	Правила транспортировки щебнераспределителя с гидростатической системой управления железнодорожным транспортом и трейлером

	
	Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики 
	-



3.1.3. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления
	Код
	A/03.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	[bookmark: _Hlk31565378]Трудовые действия
	Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления 

	
	Визуальный контроль общего технического состояния щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления перед началом работ

	
	Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в работе щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном техническом обслуживании узлов и механизмов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических жидкостей с заполнением отчетной документации

	
	Выполнение приема запасных частей и расходных материалов с заполнением отчетной документации

	
	Проверка заправки и дозаправка силовых установок щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями

	
	Выполнение мелкоузлового демонтажа и последующего монтажа щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Выполнение работ по подготовке и постановке щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления на кратковременное хранение

	
	Выполнение работ по подготовке и постановке щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления на долговременное хранение

	
	Выполнение работ по техническому обслуживанию щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления после кратковременного и долговременного хранения

	Необходимые умения
	Производить работы по мойке и очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов крепления узлов и механизмов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления горюче-смазочными и специальными материалами 

	
	Производить смазку трущихся элементов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Использовать топливозаправочные средства 

	
	Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей

	
	Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего оборудования щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Навешивать распределитель щебня на задний борт автомобиля-самосвала и закрепляют его, выполнять последующее снятие навесного щебнераспределителя

	
	Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления в начале и конце рабочей смены

	
	Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены

	
	Соблюдать правила технической эксплуатации щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления, технологического оборудования, механизмов и систем управления

	
	Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах

	
	Обеспечивать поворот машины с сохранением обратной связи с положением управляемых колес

	
	Осуществлять погрузку щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления с железнодорожной платформы и трейлера

	
	Соблюдать правила дорожного движения

	
	Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять средства пожаротушения

	Необходимые знания
	Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления, в том числе от остатков черного щебня и битумных загрязнений

	
	Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления и их составных частей

	
	Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления к работе

	
	Требования инструкции по эксплуатации топливозаправочных средств

	
	Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Правила технической эксплуатации щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Перечень операций и технология ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Технологии восстановления работоспособности деталей машин с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов 

	
	Правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и материалов, используемых при техническом обслуживании щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных и материалов, используемых при обслуживании и управлении щебнераспределителем с механической и гидростатической системой управления

	
	Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления

	
	Электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже машиниста щебнераспределителя, выполняющего основную работу

	
	Технология сварочных, такелажных и стропальных работ

	
	Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

	
	Устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Правила краткосрочного и долгосрочного хранения щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Правила консервации и расконсервации щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления

	
	Терминология, применяемая в области эксплуатации дорожно-строительной техники и механизации строительства

	
	Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

	
	Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании материалов

	
	План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях

	
	Методы безопасного ведения работ

	
	Инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ

	
	Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты

	
	Правила дорожного движения

	
	Правила транспортировки щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления своим ходом по дорогам общего пользования

	
	Правила погрузки щебнераспределителей с механической и гидростатической системой управления на железнодорожные платформы, трейлеры, перевозки на них

	Другие характеристики 
	-



[bookmark: _Toc39163461][bookmark: _Toc68605361]3.2. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности щебнераспределителя с электронной системой управления
	Код
	B
	Уровень квалификации
	4



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Машинист 8-го разряда
Машинист щебнераспределителя 8-го разряда




	Требования к образованию и обучению
	Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	Лица не моложе 18 лет
Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
Обучение мерам пожарной безопасности 
Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости)

	Другие характеристики
	Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «Слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии
Машинист щебнераспределителя 8-го разряда допускается к управлению щебнераспределителем с электронной системой управления



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	8342
	Операторы землеройных и аналогичных машин

	ЕТКС
	§124
	Машинист машин для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов 8-го разряда

	ОКПДТР
	14114
	Машинист распределителя цемента аэрационного самоходного

	
	14115
	Машинист распределителя цемента гравитационного прицепного

	ОКСО[endnoteRef:10] [10:  Общероссийский классификатор специальностей по образованию.] 

	2.23.01.06
	Машинист дорожных и строительных машин



3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение механизированных работ по распределению щебня при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог с помощью щебнераспределителя с электронной системой управления
	Код
	B/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	Х
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Приведение рабочих органов щебнераспределителя с электронной системой управления в рабочее положение

	
	Распределение и укладка щебня (в том числе черного щебня) щебнераспределителем с электронной системой управления

	
	Сопровождение щебнераспределителя с электронной системой управления при транспортировке трейлером и железнодорожным транспортом

	
	Транспортирование щебнераспределителя с электронной системой управления своим ходом по дорогам общего пользования

	
	Выполнение действий по приему и сдаче смены

	Необходимые умения
	Контролировать комплектность щебнераспределителя с электронной системой управления при транспортировке к месту выполнения механизированных работ и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации

	
	Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с электронной системой управления

	
	Производить технологическую настройку рабочего оборудования щебнераспределителя с электронной системой управления перед началом работы

	
	Соблюдать строительные нормы и правила 

	
	Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с электронной системой управления при неработающем распределителе

	
	Осуществлять прием щебня в бункер щебнераспределителя с электронной системой управления без остановки движения и распределителя

	
	Заполнять бункер навесного щебнераспределителя щебеночно-гравийным материалом путем подъема кузова управляемого автосамосвала

	
	Соблюдать дистанцию в соответствии с требованиями нормативно-технических документов между щебнераспределителем с электронной системой управления и автогудронатором, распределяющим битумную эмульсию 

	
	Определять величину щели распределителя и скорость движения машины для обеспечения точности выполнения работ

	
	Устанавливать, контролировать и регулировать в процессе выполнения работ заданный поперечный уклон конструктивного слоя

	
	Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ количество щебня, поступающего к разравнивающему брусу щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Регулировать и контролировать в процессе выполнения работ толщину, ширину и равномерность распределения слоя щебня 

	
	Управлять щебнераспределителем с электронной системой управления в различных допустимых нормативно-техническими документами условиях эксплуатации (в том числе в темное время суток)

	
	Выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса, выполняемого щебнераспределителем с электронной системой управления

	
	Запускать двигатель щебнераспределителя с электронной системой управления в различных погодных и климатических условиях

	
	Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителя с электронной системой управления в начале и конце рабочей смены

	
	Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены

	
	Читать проектную документацию и технологические схемы

	
	Использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Следить за сигнализацией и показаниями приборов щебнераспределителя с электронной системой управления во время работы и движения 

	
	Определять нарушения в работе щебнераспределителя с электронной системой управления по показаниям средств встроенной диагностики 

	
	Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций

	
	Контролировать движение щебнераспределителя с электронной системой управления при возникновении нештатных ситуации

	
	Соблюдать правила дорожного движения

	
	Поддерживать комфортные условия в кабине щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств при движении щебнераспределителя с электронной системой управления по дорогам общего пользования; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах

	
	Осуществлять погрузку щебнераспределителя с электронной системой управления с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителя с электронной системой управления с железнодорожной платформы и трейлера

	
	Соблюдать требования охраны труда

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять средства пожаротушения

	Необходимые знания
	Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителя с электронной системой управления и его составных частей

	
	Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Комплектность щебнераспределителя с электронной системой управления в соответствии с требованиями эксплуатационной документации

	
	Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ щебнераспределителем с электронной системой управления

	
	Требования инструкции по эксплуатации щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Правила производственной эксплуатации щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Правила государственной регистрации щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Терминология в области строительства и машиностроения

	
	Правила допуска к работе машиниста щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Способы управления рабочими органами и оборудованием щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Требования к поверхности покрытия перед распределением и укладкой щебня щебнераспределителем с электронной системой управления

	
	Температурные и климатические условия выполнения работ с применением черного щебня щебнераспределителем с электронной системой управления 

	
	Нормы расхода щебня при первом и последующих его россыпях и укладки щебнераспределителем с электронной системой управления

	
	Способы определения величины щели распределителя и скорости движения машины для обеспечения точности выполнения работ

	
	Значения допустимых скоростных режимов щебнераспределителя с электронной системой управления при выполнении операций технологического процесса распределения и укладки щебня 

	
	Правила распределения и укладки черного щебня щебнераспределителем с электронной системой управления, требования к качеству его распределения и укладки

	
	Правила распределения и укладки щебня щебнераспределителем с электронной системой управления на продольном стыке двух полос

	
	Требования к качеству распределения и укладки щебня щебнераспределителем с электронной системой управления

	
	Разновидность, лещадность, фракции, физико-механические свойства щебня, применяемого при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов

	
	Виды и марки битумных эмульсий, применяемых при поверхностной обработке покрытий автомобильных дорог и аэродромов

	
	Рациональные режимы работы щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Технология и технологические схемы выполнения работ щебнераспределителем с электронной системой управления

	
	Принцип действия установленной звуковой и световой сигнализации щебнераспределителя с электронной системой управления во время работы и движения

	
	Инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ щебнераспределителем с электронной системой управления

	
	Порядок действий при возникновении нештатных ситуаций

	
	Время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Способы аварийного прекращения работы щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила ее заполнения

	
	Правила приема и сдачи смены

	
	Правила дорожного движения

	
	Правила перемещения щебнераспределителя с электронной системой управления в процессе выполнения работ

	
	Правила транспортировки щебнераспределителя с электронной системой управления своим ходом по дорогам общего пользования

	
	Правила транспортировки щебнераспределителя с электронной системой управления железнодорожным транспортом и трейлером

	
	Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

	Другие характеристики 
	-



3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителя с электронной системой управления
	Код
	B/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4





	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов щебнераспределителя с электронной системой управления 

	
	Визуальный контроль общего технического состояния щебнераспределителя с электронной системой управления перед началом работ

	
	Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в работе щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном техническом обслуживании узлов и механизмов щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических жидкостей с заполнением отчетной документации

	
	Выполнение приема запасных частей и расходных материалов с заполнением отчетной документации

	
	Проверка заправки и дозаправка силовых установок щебнераспределителя с электронной системой управления горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями

	
	Выполнение мелкоузлового демонтажа и последующего монтажа щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Выполнение работ по подготовке и постановке щебнераспределителя с электронной системой управления на кратковременное хранение

	
	Выполнение работ по подготовке и постановке щебнераспределителя с электронной системой управления на долговременное хранение

	
	Выполнение работ по техническому обслуживанию щебнераспределителя с электронной системой управления после кратковременного и долговременного хранения

	Необходимые умения
	Производить работы по мойке и очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления щебнераспределителя с электронной системой управления горюче-смазочными и специальными материалами 

	
	Производить смазку трущихся элементов щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Использовать топливозаправочные средства 

	
	Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей

	
	Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего оборудования щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Навешивать распределитель щебня на задний борт автомобиля-самосвала и закрепляют его, выполнять последующее снятие навесного щебнераспределителя

	
	Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов щебнераспределителя с электронной системой управления в начале и конце рабочей смены

	
	Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены

	
	Соблюдать правила технической эксплуатации щебнераспределителя с электронной системой управления, технологического оборудования, механизмов и систем управления

	
	Соблюдать безопасные скорость, дистанцию и поперечный интервал; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах

	
	Обеспечивать поворот машины с сохранением обратной связи с положением управляемых колес

	
	Осуществлять погрузку щебнераспределителя с электронной системой управления на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку щебнераспределителя с электронной системой управления с железнодорожной платформы и трейлера

	
	Соблюдать правила дорожного движения

	
	Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

	
	Применять средства индивидуальной защиты

	
	Оказывать первую помощь пострадавшим

	
	Применять средства пожаротушения

	Необходимые знания
	Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов щебнераспределителя с электронной системой управления, в том числе от остатков черного щебня и битумных загрязнений

	
	Устройство, принцип работы и технические характеристики щебнераспределителя с электронной системой управления и его составных частей

	
	Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки щебнераспределителя с электронной системой управления к работе

	
	Требования инструкции по эксплуатации топливозаправочных средств

	
	Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Правила технической эксплуатации щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Перечень операций и технология ежесменного и периодического технического обслуживания щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Технологии восстановления работоспособности деталей машин с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов 

	
	Правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных и материалов, используемых при техническом обслуживании щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных и материалов, используемых при обслуживании и управлении щебнераспределителем с электронной системой управления

	
	Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления

	
	Электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже машиниста щебнераспределителя, выполняющего основную работу

	
	Технология сварочных, такелажных и стропальных работ

	
	Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей

	
	Устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Правила краткосрочного и долгосрочного хранения щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Правила консервации и расконсервации щебнераспределителя с электронной системой управления

	
	Терминология, применяемая в области эксплуатации дорожно-строительной техники и механизации строительства

	
	Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности

	
	Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании материалов

	
	План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях

	
	Методы безопасного ведения работ

	
	Инструкции по безопасной эксплуатации машин и безопасному производству работ

	
	Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты

	
	Правила дорожного движения

	
	Правила транспортировки щебнераспределителя с электронной системой управления своим ходом по дорогам общего пользования

	
	Правила погрузки щебнераспределителя с электронной системой управления на железнодорожные платформы, трейлеры, перевозки на них

	Другие характеристики 
	-
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