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	Монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций
	
	16.091

	(наименование вида профессиональной деятельности)
	Код



Основная цель вида профессиональной деятельности:

	Монтаж технологического оборудования для обеспечения деятельности и выпуска продукции на промышленных и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства



Группа занятий:

	7119
	Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы 

	(код ОКЗ[endnoteRef:1]) [1:  Общероссийский классификатор занятий.] 

	(наименование)



Отнесение к видам экономической деятельности:

	33.20
	Монтаж промышленных машин и оборудования

	42.99
	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

	43.29
	Производство прочих строительно-монтажных работ

	(код ОКВЭД[endnoteRef:2]) [2:  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.] 

	(наименование вида экономической деятельности)
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[bookmark: _Toc433100842]II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции
	Трудовые функции

	код
	наименование
	уровень квалификации
	наименование
	код
	уровень (подуровень) квалификации

	А
	Проведение подготовительных работ для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций и выполнение монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т
	2
	Приемка, распаковка и расконсервация технологического оборудования и связанных с ним конструкций
	A/01.2
	2

	
	
	
	Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т
	A/02.2
	2

	B
	Выполнение монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т и более
	3
	Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т
	B/01.3
	3

	
	
	
	Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, массой более 40,0 т 
	B/02.3
	3

	C
	Организация работы по монтажу и проверке качества смонтированного технологического оборудования и связанных с ним конструкций
	4
	Проведение пневматических или гидравлических испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций
	C/01.4
	4

	
	
	
	Организация работы и управление бригадой монтажников по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций
	C/02.4
	4
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[bookmark: _Toc433100844]3.1. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Проведение подготовительных работ для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций и выполнение монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т
	Код
	A
	Уровень квалификации
	2



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда
Слесарь-механик
Слесарь-сборщик 



	Требования к образованию и обучению
	Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	-

	Особые условия допуска к работе
	Обучение мерам пожарной безопасности[endnoteRef:3]  [3:  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593).] 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте[endnoteRef:4] [4:  Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477).] 

Обучение работников по охране труда и проверка знаний требований охраны труда [endnoteRef:5] [5:  Приказ Минтруда России от 28 октября 2020 г. № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61471).] 

Прохождение инструктажа по охране труда[endnoteRef:6] [6:  Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 
16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).] 


	Другие характеристики
	-



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7119
	Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы 

	ЕТКС[endnoteRef:7] [7:  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».] 

	§ 242
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда

	
	§ 243
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда

	ОКПДТР[endnoteRef:8] [8:  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов] 

	18547
	Слесарь по ремонту технологических установок

	
	14642
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций


3.1.1. Трудовая функция

	Наименование
	Приемка, распаковка и расконсервация технологического оборудования и связанных с ним конструкций
	Код
	A/01.2
	Уровень (подуровень) квалификации
	2



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Подбор инструментов, оборудования, материалов для приемки, распаковки, расконсервации технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Проверка наличия необходимого комплекта технической документации на технологическое оборудование и связанные с ним конструкции

	
	Проверка наличия сведений о проведении на заводе-изготовителе различных видов контроля и испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Проверка наличия документов, подтверждающих качество материалов технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Контроль сохранности упаковки технологического оборудования и деталей

	
	Распаковка технологического оборудования и деталей

	
	Прием и проверка комплектности технологического оборудования, деталей

	
	Проверка соответствия маркировки технологического оборудования и деталей рабочим чертежам

	
	Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с технологического оборудования и деталей

	
	Входной контроль поступившего технологического оборудования и деталей на наличие вмятин, трещин и других видимых повреждений

	Необходимые умения
	Применять сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества поступившего технологического оборудования и деталей

	
	Читать рабочую документацию, отражающую вопросы монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации), в том числе на электронных носителях с помощью графических программ

	
	Пользоваться ручным и механизированным инструментом, необходимым для распаковки технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать инструменты, необходимые для приемки, распаковки, расконсервации технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Применять способы расконсервации технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Применять средства и материалы для расконсервации технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Составлять отчет по результатам визуального осмотра технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	Необходимые знания
	Перечень сопроводительных документов, отражающих комплектность и качество технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Назначение технологического оборудования, основных деталей и узлов

	
	Правила чтения рабочих чертежей, технологической документации по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Назначение и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента, необходимого для распаковки и монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, включая заточку и регулировку

	
	Способы распаковки деталей и узлов технологического оборудования

	
	Способы расконсервации технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Средства и материалы для расконсервации технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Правила безопасности при работе со средствами очистки, промывки и обезжиривания

	
	Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	
	Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Правила работы на высоте

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	Другие характеристики 
	-



3.1.2. Трудовая функция

	Наименование
	Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т
	Код
	A/02.2
	Уровень (подуровень) квалификации
	2



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Подготовка технологического оборудования и связанных с ним конструкций для монтажа 

	
	Разметка деталей технологического оборудования и связанных с ним конструкций по шаблону

	
	Сверление отверстий ручной и электрической дрелью для крепления и монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Сборка резьбовых и фланцевых соединений для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Правка деталей металлоконструкций для крепления и монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Крепление стыков металлоконструкций монтажными болтами для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Притирка подкладок к фундаменту, установка фундаментных болтов для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Проверка фундаментов под монтаж технологического оборудования

	
	Выверка технологического оборудования по горизонтали и вертикали

	
	Шлифовка поверхностей деталей технологического оборудования

	
	Затяжка болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Развертывание отверстий, притирка уплотняющих поверхностей при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Зачистка (опиловка) кромок под сварку при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Строповка инвентарными стропами, подготовка, перемещение, укладка и расстроповка технологического оборудования и связанных с ним конструкций при общей массе до 20,0 т

	
	Перемещение монтируемого технологического оборудования при помощи блоков, домкратов и ручных лебедок

	Необходимые умения
	Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ 

	
	Применять требования нормативно-технических документов по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Применять способы сверления, развертки, правки и притирки узлов и деталей технологического оборудования

	
	Применять инструменты и приспособления, необходимые при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Выполнять работы по нарезке резьбы на трубах 

	
	Изготовлять подкладки и прокладки при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Применять способы выверки технологического оборудования по горизонтали и вертикали

	
	Применять способы затяжки болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей

	
	Складировать технологическое оборудование и связанные с ним конструкции

	
	Применять подъемно-такелажные приспособления

	
	Применять рабочую документацию, в которой отражены вопросы монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации)

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	Необходимые знания
	Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Правила монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Правила строповки и перемещения грузов массой до 20,0т

	
	Назначение и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента при выполнении монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе до 20,0 т

	
	Виды специальных грузоподъемных приспособлений и способы их применения

	
	Правила обеспечения сохранности оборудования в процессе его перемещения и временного хранения

	
	Способы сверления, развертки, правки и притирки узлов и деталей

	
	Правила и порядок нарезания резьбы

	
	Технология уплотнения резьбовых соединений всеми видами уплотнительных материалов (лен, ФУМ-лента, сантехнические нити, анаэробные герметики)

	
	Способы выверки технологического оборудования по горизонтали и вертикали

	
	Способы затяжки болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей

	
	Условные обозначения и изображения технологического оборудования, его деталей и узлов, включая трубопроводы на рабочих чертежах

	
	Правила проверки и принятия под монтаж фундаментов и опорных строительных конструкций

	
	Назначение технологического оборудования, основных деталей и узлов 

	
	Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, в пределах выполняемых работ

	
	Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим 

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	
	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Правила работы на высоте

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	Другие характеристики 
	-



[bookmark: _Toc433100846]3.2. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Выполнение монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т и более
	Код
	B
	Уровень квалификации
	3






	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда 
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда 




	Требования к образованию и обучению
	Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	Не менее одного года в области монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций по более низкому (предшествующему) разряду

	Особые условия допуска к работе
	Обучение мерам пожарной безопасности 
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Обучение работников по охране труда и проверка знаний требований охраны труда
Прохождение инструктажа по охране труда 

	Другие характеристики
	-



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7119
	Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы 

	ЕТКС
	§ 244
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда

	
	§ 245
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда

	ОКПДТР
	18492
	Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов

	
	18547
	Слесарь по ремонту технологических установок

	
	14642
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций



3.2.1. Трудовая функция

	Наименование
	Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т
	Код
	B/01.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3






	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Подбор инструментов, оборудования, материалов для разметки, крепления и монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т

	
	Строповка, перемещение, установка и расстроповка технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, массой от 20 до 40,0 т с использованием специальных строп и подъемных кранов, перемещение оборудования гидравлическими домкратами, электролебедками

	
	Разметка, установка и перенесение монтажных осей под технологическое оборудование в соответствии с проектами массой от 20 до 40,0 т

	
	Маркировка деталей монтируемого технологического оборудования и конструкций, регулирование зазоров в зубчатых зацеплениях

	
	Проверка и сборка всех видов узлов технологического оборудования при монтаже массой от 20 до 40,0 т

	
	Монтаж технологического оборудования и отдельных элементов массой от 20 до 40,0 т

	
	Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей 

	Необходимые умения
	Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ 

	
	Применять требования нормативно-технических по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т

	
	Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т

	
	Применять инструменты и приспособления, необходимые при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т

	
	Применять способы маркировки деталей монтируемого технологического оборудования и конструкций

	
	Устанавливать подъемно-такелажные приспособления для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т

	
	Применять рабочую документацию, в которой отражены вопросы монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации)

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	Необходимые знания
	Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т

	
	Правила монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т

	
	Правила строповки и перемещения грузов массой до от 20,0 т до 40,0 т

	
	Назначение и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента при выполнении монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т

	
	Способы маркировки деталей монтируемого технологического оборудования и конструкций

	
	Виды специальных грузоподъемных приспособлений и способы их применения

	
	Правила обеспечения сохранности оборудования в процессе его перемещения и временного хранения

	
	Условные обозначения и изображения технологического оборудования, его деталей и узлов, включая трубопроводы на рабочих чертежах

	
	Назначение технологического оборудования, основных деталей и узлов

	
	Технология уплотнения резьбовых соединений всеми видами уплотнительных материалов (лен, ФУМ-лента, сантехнические нити, анаэробные герметики)

	
	Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, в пределах выполняемых работ

	
	Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим 

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	
	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Правила работы на высоте

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	Другие характеристики
	-




3.2.2. Трудовая функция

	Наименование
	Разметка, крепление и монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, массой более 40,0 т 
	Код
	B/02.3
	Уровень (подуровень) квалификации
	3



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Подбор инструментов, оборудования, материалов для разметки, крепления и монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой более 40,0 т

	
	Строповка, перемещение, укладка и расстроповка оборудования и металлоконструкций массой более 40,0 т с использованием универсальных средств и подъемных кранов

	
	Перемещение оборудования гидравлическими домкратами, электролебедками и электрифицированными талями

	
	Монтаж технологического оборудования и отдельных элементов массой более 40,0 т

	
	Статическая балансировка, центровка технологического оборудования и отдельных элементов массой более 40,0 т

	Необходимые умения
	Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ 

	
	Применять требования нормативно-технических документов по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой более 40,0 т

	
	Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой более 40,0 т

	
	Применять инструменты и приспособления, необходимые при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой более 40,0 т

	
	Применять способы и методики по выполнению центровки технологического оборудования и его статической балансировки

	
	Устанавливать подъемно-такелажные приспособления для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой более 40,0 т

	
	Применять рабочую документацию, в которой отражены вопросы монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой более 40,0 т (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации)

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	Необходимые знания
	Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой более 40,0 т 

	
	Правила монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой более 40,0 т

	
	Правила строповки и перемещения грузов массой более 40,0 т

	
	Назначение и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента при выполнении монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками массой более 40,0 т

	
	Способы и методики по выполнению центровки технологического оборудования и его статической балансировки

	
	Виды специальных грузоподъемных приспособлений и способы их применения

	
	Правила обеспечения сохранности оборудования в процессе его перемещения и временного хранения

	
	Условные обозначения и изображения технологического оборудования, его деталей и узлов, включая трубопроводы на рабочих чертежах

	
	Назначение технологического оборудования, основных деталей и узлов

	
	Технология уплотнения резьбовых соединений всеми видами уплотнительных материалов (лен, ФУМ-лента, сантехнические нити, анаэробные герметики)

	
	Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, в пределах выполняемых работ

	
	Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим 

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	
	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Правила работы на высоте

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	Другие характеристики
	-








[bookmark: _Toc433100847]3.3. Обобщенная трудовая функция 

	Наименование
	Организация работы по монтажу и проверке качества смонтированного технологического оборудования и связанных с ним конструкций
	Код
	C
	Уровень квалификации
	4



	Происхождение обобщенной трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Возможные наименования должностей, профессий
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда 
Бригадир
Руководитель бригады монтажников 



	Требования к образованию и обучению
	Общее среднее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки, повышения квалификации рабочих, служащих
или
Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

	Требования к опыту практической работы
	Не менее одного года в области монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций по более низкому (предшествующему) разряду для прошедших профессиональное обучение 

	Особые условия допуска к работе
	Обучение мерам пожарной безопасности 
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Обучение работников по охране труда и проверка знаний требований охраны труда
Прохождение инструктажа по охране труда 

	Другие характеристики
	Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации
Для бригадира – не менее трех лет в области монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций



Дополнительные характеристики

	Наименование документа
	Код
	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

	ОКЗ
	7119
	Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы 

	ЕТКС
	§ 246
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда

	ОКПДТР
	14642
	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	18547
	Слесарь по ремонту технологических установок

	ОКСО
	2.15.01.13
	Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)





3.3.1. Трудовая функция

	Наименование
	Проведение пневматических или гидравлических испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций
	Код
	С/01.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта



	Трудовые действия
	Проверка соответствия установленного технологического оборудования и смонтированных трубопроводов рабочей документации и требованиям нормативно-технических документов

	
	Подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для проведения пневматических или гидравлических испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения пневматических или гидравлических испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Установка контрольно-измерительных приборов в контрольные точки для проведения пневматических или гидравлических испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Контрольный осмотр смонтированного технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Испытания смонтированного технологического оборудования пневматическим или гидравлическим способом  

	
	Визуальный контроль стыковых сварных соединений смонтированного технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Устранение обнаруженных в процессе контроля дефектов и неисправностей смонтированного технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	Необходимые умения
	Применять диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения пневматических или гидравлических испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Соблюдать правила эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов 

	
	Применять рабочую документацию, требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов для проверки соответствия выполненного монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Выявлять дефекты смонтированного технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Применять прикладные компьютерные программы для заполнения технической документации по результатам испытаний смонтированного технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	Необходимые знания
	Правила проведения пневматических или гидравлических испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Виды дефектов и неисправностей при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Методики контроля качества выполненных работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Назначение и устройство контрольно-измерительных приборов для проведения пневматических или гидравлических испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов для проведения пневматических или гидравлических испытаний технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, в пределах выполняемых работ

	
	Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим 

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	
	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Правила работы на высоте

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	Другие характеристики
	-



3.3.2. Трудовая функция

	Наименование
	Организация работы и управление бригадой монтажников по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций
	Код
	С/02.4
	Уровень (подуровень) квалификации
	4



	Происхождение трудовой функции
	Оригинал
	X
	Заимствовано из оригинала
	
	
	

	
	
	
	
	
	Код оригинала
	Регистрационный номер профессионального стандарта




	Трудовые действия
	Контроль за наличием работоспособного инструмента и инвентаря для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Контроль за наличием необходимого в процессе монтажа расходного материала для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Контроль за ходом монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций и за выполняемыми операциями

	
	Контроль за статической балансировкой и центровкой технологического оборудования

	
	Контроль за дефектацией поступившего технологического оборудования с проверкой его соответствия сопроводительным документам

	
	Проведение «сухой» обкатки вращающегося оборудования (без нагрузки) совместно с монтажниками-электриками для подтверждения качества монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Составление заявок на расходные материалы, инструменты для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	Необходимые умения
	Применять требования нормативно-технических документов по монтажу технологического оборудования

	
	Выполнять пооперационный контроль за действиями бригады при монтаже технологического оборудования

	
	Выполнять выверку фундаментов и опор под монтаж технологического оборудования

	
	Определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций

	
	Применять прикладные компьютерные программы для составления заявок на расходные материалы для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	Необходимые знания
	Нормы расхода расходных материалов и порядка их заказа для монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Правила и методические рекомендации по пооперационному контролю за действиями бригады при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Правила техники эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом, используемыми в работе

	
	Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Правила внутреннего трудового распорядка

	
	Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Знаки и сигналы производственной сигнализации

	
	Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	
	Правила ведения документации по контролю исполнения требований по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды

	
	Требования нормативно-технических документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

	
	Основные принципы и методы управления трудовыми коллективами

	
	Основания и меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства

	
	Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу технологических трубопроводов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций

	Другие характеристики
	



[bookmark: _Toc433100848]IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

	Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

	Председатель 						Ишин Александр Васильевич



4.2. Наименования организаций-разработчиков

	1
	Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК», город Санкт-Петербург

	2
	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Конструкторское Бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург 

	3
	ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва 



