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«ЛУЧШИЙ БУЛЬДОЗЕРИСТ»
Практическая часть 

Выполнение заданий практической части позволяет оценить навыки конкурсанта, его квалификацию, соблюдение технологии работы, норм и правил по охране труда, владение передовыми приемами и методами труда, умение квалифицированно использовать бульдозерную технику, осуществлять самоконтроль качества при выполнении работ.
Практическая часть Конкурса состоит из трех этапов, при этом первые два этапа являются одинаковыми для всех участников Конкурса и включают в себя:
прохождение трассы на тренажере-симуляторе бульдозера ЧЕТРА Т20.02 (далее – этап «Тренажер»);
прохождение трассы на гусеничном бульдозере ЧЕТРА мощностью свыше 150 л.с. в условиях полигона (далее – этап «Полигон»). 
В третьем (финальном) этапе «Гранд-Финал» принимают участие 3 претендента на призовые места по итоговой сумме мест за теоретическую часть и два этапа практической части Конкурса.
Перед прохождением трассы на гусеничном бульдозере ЧЕТРА конкурсантам предоставляется возможность в течение определенного времени ознакомиться с бульдозерной техникой, на которой будет проходить практическая часть конкурса (тест-драйв техники).
Прохождение этапа «Тренажер» представляет собой выполнение учебных упражнений на тренажере-симуляторе бульдозера ЧЕТРА Т20.02, направленных на оценку навыков управления движением бульдозера с учетом скоростных характеристик, рельефа местности и состояния грунта, работы с навесным оборудованием до начала движения и при движении машины (сферическим отвалом, однозубым рыхлителем). Тренажер имитирует условия работы в различных дорожных и погодных условиях, воспроизводит визуальную, звуковую обстановку и оснащен органами управления и индикации реального бульдозера, а также адаптированными для применения в тренажере имитаторами. Модуль оператора в тренажере-симуляторе представляет собой разборную электробезопасную кабину бульдозера с действующими органами управления, соответствующими серийному образцу техники ЧЕТРА, имитацией бортового компьютера, мультимедийными колонками, а также с системой визуализации для имитации окружающего пространства и рабочих органов машины в формате трехмерного изображения, состоящей из шести экранов, расположенных по периметру кабины.
Участники выполняют задания на тренажере-симуляторе в соответствии с очередностью, определенной в ходе жеребьевки. Все участники Конкурса проходят идентичную трассу с одинаковым набором заданий. Возможный перечень учебных упражнений этапа «Тренажер»: заезд на трал / съезд с трала; движение по маршруту; работа с грунтом (на равнине, на склоне); засыпка траншеи, перемещение грунта.
Функционал тренажера обеспечивает автоматическую фиксацию ошибок. По результатам выполнения упражнений формируется оценка, база данных о результатах выполнения упражнений.  На экране инструктора отображается перечень ошибок, совершенных оператором в процессе выполнения упражнений.
Прохождение этапа «Полигон» осуществляется в несколько потоков на единой площади специально организованного полигона. Для выполнения практического задания участники Конкурса обеспечиваются одинаковой бульдозерной техникой. Перед выполнением практического задания члены Экспертной рабочей группы знакомят участников Конкурса с заданием, условиями его проведения. 
Члены Экспертной рабочей группы заполняют оценочные листы результатов выполнения заданий практической части на каждого участника федерального этапа Конкурса, на основании которых каждый член Экспертной рабочей группы определяет время по каждому участнику за выполнение заданий практической части; заполняют ведомости результатов выполнения конкурсных заданий практической части всеми участниками. 
По результатам проверки теоретических знаний и выполнения двух этапов практической части заполняется сводная оценочная ведомость результатов выполнения конкурсных заданий теоретической и практической части и по итоговой сумме мест формируется перечень из трех претендентов на призовые места для  участия в третьем этапе «Гранд-Финал».
В случае если два и более претендента на призовые места имеют одинаковую итоговую сумму мест, то претенденты для участия в практическом этапе «Гранд-Финал» определяются исходя из результатов практического конкурсного задания этапа «Полигон» или введением решением экспертной рабочей группы дополнительных критериев оценки выполнения конкурсных заданий.
Прохождение этапа «Гранд-Финал» осуществляется на полигоне поочередно на одинаковом типе бульдозерной техники. Очередность определяется порядковым номером участника Конкурса (от меньшего к большему). Перед выполнением практического задания члены Экспертной рабочей группы знакомят участников этапа «Гранд-Финал» с заданием, условиями его проведения. Возможный перечень практических заданий идентичен заданиям этапа «Полигон».
Члены Экспертной рабочей группы заполняют оценочные листы результатов выполнения заданий этапа «Гранд-Финал» на каждого претендента на призовое место; заполняют ведомость результатов выполнения заданий этапа «Гранд-Финал».
Победитель и два призера федерального этапа Конкурса определяются по итоговому времени выполнения заданий практического этапа «Гранд-Финал». Победителем считается конкурсант с наименьшим показателем итогового времени. В случае если два и более претендента на призовые места выполнили задание с одинаковым итоговым временем, то победитель и/или призеры Конкурса определяются по занятому месту согласно Сводной оценочной ведомости результатов выполнения конкурсных заданий теоретической и практической части, либо повторным выполнением заданий практического этапа «Гранд-Финал», на усмотрение экспертной рабочей группы.

Примеры практических заданий этапа «Полигон»
Маршрут движения техники лежит через специально подготовленные препятствия. Перечень препятствий, порядок их прохождения разрабатываются и оцениваются членами экспертной рабочей группы. Фиксируется общее время прохождения маршрута и штрафное время за нарушения при прохождении испытаний. 
Задание 1. «Змейка». Цель выполнения упражнения – аккуратно проехать все установленные на трассе сигнальные конусы, не задевая и не сбивая их. 
 Задание 2. «Гараж». Цель выполнения упражнения – уверенно двигаться задним ходом в ограниченном пространстве (в «гараже») и аккуратно маневрировать. Ширина «гаража» - на 2 метра шире, чем ширина отвала бульдозера. Для создания очертания «гаража» используются конусы, указатели или любые другие элементы идентификации границ данного препятствия. 
Задание 3. «Футбол» с металлическими мячами». Для проведения задания изготавливаются реквизиты: «футбольные» ворота; металлические «мячи» диаметром 180 см. Цель выполнения упражнения – отвалом бульдозера «забить» металлический «мяч» в ворота
Задание 4. «Мишень». На паллету крепится мишень на бумажной основе. Цель выполнения упражнения – рыхлителем попасть в «яблочко» при поступательном движении.
Задание 5. «Гонка преследования». Одновременно стартуют два участника и двигаются в одном направлении. Старт происходит в противоположных краях трассы, двигаются в одном направлении (либо по часовой, либо против часовой стрелки). На равном удалении от старта для каждого участника располагаются препятствия. На маршруте участнику необходимо сделать полный круг и вернуться в точку старта, при этом необходимо пройти все препятствия. Победитель определяется по факту финиширования: кто первый финишировал, тот и победил. 
Содержание заданий может незначительно корректироваться в соответствии с особенностями местности, где проводится конкурс.
